Приложение №1 к Техническому заданию

**Ремонт электромеханического оборудования.**

**бл "БЛ-820", зав. № 133:**

1. Перепрошивка. Дефектация кабельных цепей: схемы стартерного пуска, сети постоянного тока 12В, сети переменного тока 220В, 50 Гц, дизель-генератора, рукоятки дистанционного управления. Регулировка дистанционного управления переключения передач- 1 к-т.

2. ГД "Cummins MerCruiser Diesel" CMD QSD 4.2 ES 320 (4-х тактный, 6-ти цилиндровый, Øцил=94 мм, ход поршня 100 мм).

- ДМС, ремонт форсунки электронного типа кат.№ 898101423- 6 шт.

3. Вспененный борт.

- Демонтаж, закупка, замена вспененного борта, покрытого специальной лодочной тканью на основе армированного ПВХ, ЛМЦИ.361441.001ТУ, (БЛ-820, зав. 133, исполнение №2, корпус из алюминиевого сплава и вспененный борт) -1 к-т.

**бл "БЛ-820", зав. № 134:**

1. Перепрошивка. Дефектация кабельных цепей: схемы стартерного пуска, сети постоянного тока 12В, сети переменного тока 220В, 50 Гц, дизель-генератора, рукоятки дистанционного управления. Регулировка дистанционного управления переключения передач- 1 к-т.  
- Экспертное техническое диагностирование вспомогательного парового котла VX516. - 2 шт.

2. ГД "Cummins MerCruiser Diesel" CMD QSD 4.2 ES 320 (4-х тактный, 6-ти цилиндровый, Фцил=94 мм, ход поршня 100 мм).

- ДМС, ремонт форсунки электронного типа кат. № 898101423 - 6 шт.  
3. Вспененный борт.

- Демонтаж, закупка, замена вспененного борта, покрытого специальной лодочной тканью на основе армированного ПВХ, ЛМЦИ.361441.001ТУ, (БЛ-820, зав. 134, исполнение №2, корпус из алюминиевого сплава и вспененный борт) - 1 к-т.