Приложение №1 к Техническому заданию

**Ремонт электромеханического оборудования.**

**бдк "Ослябя", пр. 775.2, зав. № 14:**

1. Калибровка цистерн.

 Поверка и калибровка цистерн - 65 шт.

2. Главный двигатель типа 16ZV 40/48 ЛБ (16-ти цилиндровый. V-образный, 4-х тактный, N=9600 л/c).

 ДМС, средний ремонт регулятора частоты вращения Woodward типа PGA -1шт.

3.Дизель 6AL25/30 №2 (6-ти цилиндровый, 4-х тактный, Ø цил=250 мм, H=300 мм)

 ДМС, текущий ремонт регулятора оборотов типа UG-8 -1шт.