
***Костюм сварщика***

***Техническое описание***

***«Костюмы мужские для защиты от повышенных температур»***

**ТР ТС 019/2011**

**ГОСТ Р ИСО 11611-2011**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Название* | *Костюм сварщика* |  |
| ***Описание внешнего вида***  Костюм состоит из куртки и брюк.  **Куртка** прямая, с центральной потайной застежкой на пять обметанных петель и пуговиц.  Перед с кокеткой, настроченной на расстоянии 0,1 см от края двойной строчкой с расстоянием между строчками 0,5 см; с защитными накладками по переду, настроченными двойной отделочной строчкой на расстоянии 0,1 см от края с расстоянием между строчками 0,5 см, в шве притачивания накладки выполнен карман, на левой части переда с изнаночной стороны настрочен накладной карман.  Спинка прямая, с кокеткой, настроченной на 0,5 см от края, в шве притачивания кокетки – три вентиляционных отверстия , со средним швом, настроченным закрепляющей строчкой на расстоянии 0,1 см от края.  Низ куртки подшит швом вподгибку с закрытым срезом. В боковых швах расположены вентиляционные отверстия.  Рукав втачной, одношовный, с защитной накладкой по всей длине рукава, настроченной двойной строчкой на расстоянии 0,1 см от края с расстоянием между строчками 0,5 см, низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом.  Воротник отложной, отстроченный двойной строчкой на расстоянии 0,1 см от края с расстоянием между строчками 0,5 см, с бязевой накладкой по всей ширине воротника, настроченной на расстоянии 0,1 см от края.  **Брюки** прямые, с бретелями, с боковой застежкой на петли и пуговицы .  На правой передней половинке верхний накладной карман, насроченный двойной отделочной строчкой на расстоянии 0,1 см от края, с расстоянием между строчками 0,5 см, с защитными накладками по всей передней половинке от линии бедер до низа брюк, настроченными двойной отделочной строчкой на расстоянии 0,1 см от края, с расстоянием между строчками 0,5 см.  На задней половинке вытачки по линии талии. В шаговом шве брюк выполнены вентиляционные отверстия.  Съемные бретели с эластичной лентой со спинки, с обметанными петлями, по одной с каждой стороны, крепятся к поясу на пуговицы.  Пояс спинки отстрочен по верхнему срезу отделочной строчкой на расстоянии 0,5 см от среза. По поясу брюк настрочены пять шлевок под ремень: две по переду, две по боковым швам, одна на середине спинки. Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. | | |
|  | | |

***Особенности обработки:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технологические узлы | Применение/характеристика швов (узлов) | Ширина в готовом виде, см |
| Соединительные швы в изделии |  | 1,0 |
| Швы обтачивания в изделии | воротник |  |
| Накладной шов с закрытым срезом:  двумя строчками на расстоянии 0,1 см от края и 0,5 см между строчками | Накладные карманы, защитные накладки |  |
| Одной строчкой на расстоянии 0,5 см от края | Настрачивание пояса |  |
| Шов вподгибку с закрытым срезом | Обработка входа накладного кармана куртки и брюк | 2,0 |
|  | Обработка низа куртки, низа брюк | 2,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Название* | *Костюм огнестойкий* | | |
|  | | | |
| ***Комплектующие материалы*** | | ***Ед.изм.*** | ***Норма*** |
| Верх – ХБ 100% плотность не менее 400 гр/м2, пропитка Proban | |  |  |
|  | |  |  |
| ***Фурнитура*** | |  |  |
| Пуговица | | шт | 13 |
| ***Этикетки*** | |  |  |
| Товарный ярлык | | шт | 1 |
| Размерный ярлык | | шт | 2 |
| ***Упаковка*** | |  |  |
| Пакет | | шт | 1 |