***Костюм сварщика***

***Техническое описание***

***«Костюмы мужские для защиты от повышенных температур»***

**ТР ТС 019/2011**

**ГОСТ Р ИСО 11611-2011**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Название* | *Костюм сварщика* |  |
| ***Описание внешнего вида***Костюм состоит из куртки и брюк. **Куртка** прямая, с центральной потайной застежкой на пять обметанных петель и пуговиц. Перед с кокеткой, настроченной на расстоянии 0,1 см от края двойной строчкой с расстоянием между строчками 0,5 см; с защитными накладками по переду, настроченными двойной отделочной строчкой на расстоянии 0,1 см от края с расстоянием между строчками 0,5 см, в шве притачивания накладки выполнен карман, на левой части переда с изнаночной стороны настрочен накладной карман. Спинка прямая, с кокеткой, настроченной на 0,5 см от края, в шве притачивания кокетки – три вентиляционных отверстия , со средним швом, настроченным закрепляющей строчкой на расстоянии 0,1 см от края. Низ куртки подшит швом вподгибку с закрытым срезом. В боковых швах расположены вентиляционные отверстия. Рукав втачной, одношовный, с защитной накладкой по всей длине рукава, настроченной двойной строчкой на расстоянии 0,1 см от края с расстоянием между строчками 0,5 см, низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Воротник отложной, отстроченный двойной строчкой на расстоянии 0,1 см от края с расстоянием между строчками 0,5 см, с бязевой накладкой по всей ширине воротника, настроченной на расстоянии 0,1 см от края. **Брюки** прямые, с бретелями, с боковой застежкой на петли и пуговицы . На правой передней половинке верхний накладной карман, насроченный двойной отделочной строчкой на расстоянии 0,1 см от края, с расстоянием между строчками 0,5 см, с защитными накладками по всей передней половинке от линии бедер до низа брюк, настроченными двойной отделочной строчкой на расстоянии 0,1 см от края, с расстоянием между строчками 0,5 см. На задней половинке вытачки по линии талии. В шаговом шве брюк выполнены вентиляционные отверстия.Съемные бретели с эластичной лентой со спинки, с обметанными петлями, по одной с каждой стороны, крепятся к поясу на пуговицы. Пояс спинки отстрочен по верхнему срезу отделочной строчкой на расстоянии 0,5 см от среза. По поясу брюк настрочены пять шлевок под ремень: две по переду, две по боковым швам, одна на середине спинки. Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. |
|  |

***Особенности обработки:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технологические узлы | Применение/характеристика швов (узлов) | Ширина в готовом виде, см |
| Соединительные швы в изделии |  | 1,0 |
| Швы обтачивания в изделии | воротник |  |
| Накладной шов с закрытым срезом: двумя строчками на расстоянии 0,1 см от края и 0,5 см между строчками | Накладные карманы, защитные накладки |  |
| Одной строчкой на расстоянии 0,5 см от края | Настрачивание пояса |  |
| Шов вподгибку с закрытым срезом | Обработка входа накладного кармана куртки и брюк | 2,0 |
|  | Обработка низа куртки, низа брюк | 2,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  *Название*  | *Костюм огнестойкий* |
|  |
| ***Комплектующие материалы*** | ***Ед.изм.*** | ***Норма***  |
| Верх – ХБ 100% плотность не менее 400 гр/м2, пропитка Proban |  |  |
|  |  |  |
|  ***Фурнитура*** |  |  |
| Пуговица | шт | 13 |
|  ***Этикетки*** |  |  |
| Товарный ярлык | шт | 1 |
| Размерный ярлык | шт | 2 |
|  ***Упаковка***  |  |  |
| Пакет | шт | 1 |