Приложение № 1 / Addendum № 1

**WE ARE READY TO PURCHASE ONE PIECE OF EACH MACHINE MADE IN CHINA**

**МЫ ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ЗАКУПКУ ПО 1 ЕД. МАШИНЫ ПР-ВА КИТАЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вибросито D800 для пресс-порошка –**  **2 шт.** | **Vibrosive D800 for powder**  **2 pcs** |
| Тип продукта пресс-порошок для производства плитки облицовочной  Технические характеристики:  Вибросито для порошка со следующими характеристиками:  -одна сетка  -фиксированное основание  -мотовибратор типа M12/4, 4 полюса, 1,25kW три фазы  -базовая выпуклая плита с круглым выходом Ø200 мм  -верхняя плита с круглым выходом Ø160 мм  -Комплектная крышка  -Все части, контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали AISI304L  Напряжение питающей сети, В 380  Частота, Гц 50 | Product type: powder for wall tiles  Tech.data:  - one net  - fixed base  - motovibrator M12/4, 4 pole, 1,25kW, three phases  - base convex plate with round mouth Ø200 mm  - upper plate with round mouth Ø160 mm  **- cover included**  - stainless steel AISI304L parts in contact with powder  Tension 380V, Frequency 50Hz |
| **Вибросито D600 для обогащения глазури – 3 шт.** | **Vibrosive D600 for glaze –**  **3 шт.** |
| Тип продукта глазурь/ангоб для производства плитки облицовочной  Технические характеристики:  Максимальный размер плитки, мм 250х600;  Минимальный размер плитки, мм 100х200; Производительность линии, м²/сут. (для формата 200\*300) 9300  Количество просеивающих сеток- 1, Сетка н/ж яч.0,20 мм д=0,125 или Сетка н/ж яч.0,125 мм д=0,08 мм  Габариты диаметр мм - 600  Установленная электрическая мощность -не менее 0,73 кВт.  Напряжение питающей сети, В – 380  Частота, Гц -50  Наличие в составе поставки руководств и инструкций по ремонту и обслуживанию машин на русском языке в бумажном и электронном виде. | Product type: glaze/engove for wall tiles  Tech.data:  Tile max size 250\*600  Tile min size 100\*200  Line capacity 9300 m²/day  Number of nets: 1  Stainless steel net, mesh.0,20 mm Ø =0,125 or Stainless steel net, mesh.0,125 mm Ø =0,08 mm  Installed capacity not less than 0,73 kW  Tension 380V, Frequency 50Hz  Manuals, operators handbook on paper and e-versions |
| **Вибросито для шликера**  **Mod.BI.PV.1200/1 – 2 шт.** | **Vibrosive D1200 for glaze –**  **2 шт.** |
| * одна сетка; * защитное кольцо-брызговик с кольцевой системой затвора; * фиксированное оцинкованное основание с люком; * отверстие (диффузор) износостойкое с быстрым затвором; * электрический моторвибратор типа М12/4, 4 полюса, 1,25 kW три фазы; * все части, контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали; * напряжение питающей сети, 380 В; * частота, 50 Гц. | - one net  - protection ring with round mouth  - fixed zinced base with orifice  - wear-proof exit hole with rapid gate  - motovibrator M12/4, 4 pole, 1,25kW, three phases  - stainless steel AISI304L parts in contact with product  Tension 380V, Frequency 50Hz |
| **Насос-мешалка D800 - 3 шт.** | **Mixer with pump D800 – 3 pcs** |
| Тип продукта - глазурь, ангоб.  Производительность линии, м²/сут. (для формата 200\*300) 6000  Габариты диаметр мм - 800  Технические характеристики машины:  Бак мешалки- нержавеющая сталь.  С двойной моторизацией для глазурей и ангобов вязкостью более 30сек.Емкость собрана на 4 колесах и поставляется в комплекте с парой моторов. Один для перемешивания глазурей 0,37КВ двигатель с редуктором с выходными витками 20 (22-60Гц),сохраняет глазурь перемешанной при остановленном насосе. Второй двигатель нагнетательного насоса мощностью 1,5кВТ.Насос с покрытием из антиабразивной резины устанавливается на нижней части бака.  В комплект должен входить стакан с крышкой и эксцентриковым затвором с магнитным фильтром.  На боковой стороне ёмкости необходим резервуар для установки корпуса сита. Резервуар должен быть соединен трубкой из нержавеющей стали с ёмкостью мешалки.  Бак мешалки должен быть снабжен крышками  Общая установленная мощность 1,9кВТ.  Производительность насоса 100лт/мин.  Комплект технической документации на русском языке. | Product type: glaze/engove for wall tiles  Line capacity 6000 m²/day (200\*300)  Diameter 800 mm  Tech.data:  Mixer tank – stainless steel  Double motors for glazes and engobes with viscosity more than 30 sec.  4 weels  Two motors: one for glaze mixing 0.37 kW, motor with reducer 22-60 hz, keeping the glaze mixed while the second motor is stopped.  Second motor with capacity 1.5 kW.  Pump with lining from anti-abrasion rubber in the lower part of the tank.  Magnetic filter included  Reservoir for net at the side of the tank. Should be connected with the tank by the stainless steel pipe.  Tank should be completed with cover.  Total installed capacity 1.9 kW  Pump capacity 100 l/min  Technical documentation in Russian. |