Техническое задание МОНИТОРИНГ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

**на поставку рукавов дюритовых**

* + 1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее – Заказчик) проводит закупку на поставку рукавов дюритовых, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| 1 | 22.19/22.19.30 | Рукав 40У8-7 | м | 2,239 | Рукава должны соответствовать техническим  требованиям, указанным в Приложении 1.  Приемка товара ОТК и ВП МО РФ с соблюдением «Условий…01-1874-62», с предоставлением заключения по цене, согласованным ВП МО РФ, аккредитованным у Поставщика. |
| 2 | 22.19/22.19.30 | Рукав 40У12-7 | м | 0,6 |
| 3 | 22.19/22.19.30 | Рукав 40У16-13 | м | 0,3 |
| 4 | 22.19/22.19.30 | Рукав 40У50-13 | м | 1,408 |
| 5 | 22.19/22.19.30 | Рукав 40У60-7 | м | 0,121 |
| 6 | 22.19/22.19.30 | Рукав 40У65-5 | м | 1,5 |
| 7 | 22.19/22.19.30 | Рукав 40У70-3 | м | 0,33 |
| 8 | 22.19/22.19.30 | Рукав 40У70-5 | м | 0,486 |
| 9 | 22.19/22.19.30 | Рукав 40У90-3 | м | 1,09 |
|  | **ИТОГО** |  | м | 8,074 |  |

* + 1. **Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг**

Цена коммерческого предложения должна включать:

2.1 - стоимость товара, тары

- все налоги и сборы

- транспортные расходы до склада Покупателя (АО «ДВЗ «Звезда», г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, здание 1).

2.2 Денежная единица – рубль

2.3 Коммерческое предложение должно содержать срок поставки продукции.

2.4 Срок действия коммерческого предложение должен быть не менее 3-х месяцев.

* + 1. **Контактная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактная информация | | |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Степанова Юлия Александровна |
| 2 | Электронная почта | Stepanova\_ua@dvzz.ru |
| 3 | Телефон | (42335) 40-300, 71-72 |
| 4 | Факс | (42335) 4-05-85, 5-11-40 |
| 5 | Дополнительная контактная информация | Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда»  Адрес: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, здание 1.  Эл. почта: dvzzvezda@dvzz.ru |

Процедурная часть (№5272721)

**Приложение 1**

**Рукава и муфты прокладочной конструкции (дюритовые)**

Рукава дюритовые имеют многослойную структуру, где внутренний (транспортный) слой изготавливается из специально модифицированной химически нейтральной резины. Слой должен быть не менее 1,5 мм. Благодаря этому, с помощью данного изделия, можно перекачивать любые жидкости и газы. Внутренний слой покрывает армирующий материал, который защищает рукав от возможных механических повреждений. Защитный армированный слой (ткань с повышенными характеристиками прочности) прекрасно противостоит разрывам, проколам, не разрушается при перегибах, устойчив к воздействия низких и высоких температур. За тканевым каркасом может располагаться дополнительный армирующий слой. Внешней оболочкой выступает резиновое покрытие, придающее всей конструкции дополнительную гибкость и защиту от механических повреждений.

Сфера применения: гидравлические, воздушные, топливные, масляные системы, используемые в специализированной технике.

Оптимальный диапазон температур составляет от -550С до +1000С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр (мм) | Рабочее давление (Мпа) | Длина рукава (м) |
| 10 | 0,7; 1,3 | =4 |
| 12 | 0,7; 1,3 | =4 |
| 14 | 0,7; 1,3 | До 10 |
| 16 | 0,7; 1,3 | До 10 |
| 18 | 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 20 | 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 22 | 0,7; 1,3 | До 10 |
| 25 | 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 27 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 30 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 32 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 35 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 38 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 40 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 42 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 44 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 48 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 50 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 54 | 0,3; 0,5; 0,7; 1,3 | До 10 |
| 58 | 0,3; 0,5; 0,7 | До 10 |
| 60 | 0,3; 0,5; 0,7 | До 10 |
| 63 | 0,3; 0,5; 0,7 | До 10 |
| 70 | 0,3; 0,5 | До 10 |
| 75 | 0,3 | До 10 |
| 90 | 0,3 | До 10 |

**Правила приемки**

Рукава и муфты предъявляют к приемке партиями. Партией считают не более 2000 м рукавов или муфт одного рабочего давления, одного или нескольких размеров внутреннего диаметра и одного месяца изготовления, сопровождаемый документом о качестве (паспортом).

Приемку рукавов производит ОТК предприятия-изготовителя и представитель заказчика на предприятии-изготовителе в соответствии в ГОСТ РВ 15.307-2002. Срок предъявления рукавов представителю заказчика должен быть не более 30 суток с даты (день, месяц) окончания тех. процесса.