**Техническое задание**

На поставку вилочного автопогрузчика JAC CPCD50 (или аналога, не уступающего по техническим параметрам)

**1. Наименование и назначение поставляемого оборудования.**

**1.1.** Вилочный автопогрузчик JAC CPCD50 или аналог, не уступающий по техническим параметрам, перечисленным ниже.

**1.2.** Вилочный автопогрузчик вид специального транспорта, предназначенного для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования (штабелирования) паллетов, поддонов и других различных грузов при помощи вил или других рабочих приспособлений (навесного оборудования) на открытых площадках в зоне причальных стенок.

**2. Технические параметры:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра,** **единицы измерения** | **Требование** | **Значение** |
|  | Грузоподъемность, кг | не менее | 5000 |
|  | Тип двигателя | точно | дизельный |
|  | Высота подъёма груза, мм. | не менее | 3000 |
|  | Свободный ход каретки, мм | не менее | 150 |
|  | Наклон мачты(вперед/назад), град. | в диапазоне | 4-7°/10-14° |
|  | Габариты вил (Длина/Ширина/Толщина), мм | не менее | 1220\*150\*60 |
|  | Регулировка захвата вил (от/до), мм | в диапазоне | 300/1835 |
|  | Минимальный радиус поворота, мм  | не более | 200 |
|  | Максимальное тяговое усилие (с грузом), кг | не менее | 6000 |
|  | Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), град. | не менее | 28 |
|  | Передние шины |  | сдвоенные |
|  | Тип шин (перед/зад) | точно | пневматические равноразмеренные |
|  | Дорожный просвет, мм | не менее | 200 |
|  | Тормозная система (Рабочая/стояночная) |  | Гидравлическая/механическая |
|  | Номинальная мощность двигателя, кВт / об/мин | не менее | 80/2500 |
|  | Емкость топливного бака, л | не менее | 100 |
|  | Коробка передач | точно | автоматическая |
|  | Гидравлическая защита от перегрузок | наличие | Да |
|  | Гидроусилитель руля | наличие | Да |
|  | Круговое освещение | наличие | Да |
|  | Зеркала заднего обзора | наличие | Да |
|  | Кабина закрытого типа с отопителем | наличие | Да |
|  | Рабочее место водителя | точно | сидя |
|  | Ремень безопасности | точно | наличие |

**3. Комплект поставки:**

1. Вилочный автопогрузчик в сборе – 1 шт.

**4. Условия оплаты:**

100% в течение 60, но не ранее 45 календарных дней после поступления товара на склад покупателя, с предоставлением счетов-фактур, товарных накладных, транспортных накладных, оригиналов паспортов, либо сертификатов качества с переводом на русский язык, таможенной декларации очистки для товаров импортного производства, либо присвоенным номером таможенной декларации в случае ее электронного оформления.

**5. Требования к продукции:**

Оборудование должно быть новым, не иметь следов эксплуатации за исключением операций, связанных с испытанием на заводе-изготовителе. Год изготовления не ранее 2022г. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования.

К каждой единице оборудования поставляется следующая документация на русском языке:

- декларация соответствия на оборудование;

- технический паспорт, формуляр изготовителя (если предусмотрен для данного вида Товара);

- инструкции по эксплуатации изготовителя на Товар;

- товарная накладная (ТОРГ 12), счет-фактура на фактически отгруженный Товар;

- товарная накладная без счет-фактуры в случае, если Поставщик выступает в качестве неплательщика НДС при предоставлении уведомления о применении специального налогового режима.

- транспортная накладная (при доставке Грузоперевозчиком или Экспедитором);

- товарно-транспортная накладная и корешок путевого листа (или копия путевого листа) Поставщика (если доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом);

- гарантийные обязательства Поставщика;

- таможенная декларация очистки для товаров импортного производства, либо присвоенный номер таможенной декларации в случае ее электронного оформления.

В паспорте либо в инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование должна быть указана информация о наличии и содержании драгметаллов.

**6. Срок поставки:**

 Доставка до склада покупателя в течение 50 рабочих дней после подписания договора и спецификации с возможностью досрочной поставки.

**7. Условия доставки:**

Автотранспортом, железнодорожным транспортом до склада Заказчика. Стоимость доставки включена в стоимость оборудования.Адрес доставки: г. Владивосток, ул.Дальзаводская,2.

**8. Гарантия. Послегарантийное обслуживание.**

Гарантия не менее 24 месяцев, с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию. Гарантия должна распространяться на устранение любого дефекта в течение гарантийного периода силами специалистов, уполномоченных Поставщиком. Гарантия должна распространяться на стоимость деталей и работы, необходимые для замены или ремонта дефектных деталей.

**9. Требования к потенциальному участнику процедуры закупки.**

Потенциальный поставщик должен быть готов к проведению технического аудита предприятия.

**10. Обязательные требования к участнику:**

При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» участник процедуры закупки должен предоставить следующие сканированные документы на русском языке:

1.Участнику закупки, являющемуся производителем, в составе заявки необходимо представить:
- Паспорта и инструкции по эксплуатации оборудования (или гарантийное письмо о предоставлении паспортов и инструкций по эксплуатации в момент поставки оборудования);

- В паспортах либо в инструкциях по эксплуатации на поставляемое оборудование должна быть указана информация о наличии и содержании драгметаллов.
- Документы, подтверждающие производство оборудования (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара/продукции, патенты).

2.Участнику закупки, являющемуся представителем производителя, в составе заявки необходимопредставить:

- Документы, подтверждающие полномочия представителя по предмету закупки (письма производителя, сертификаты, соглашение и иные документы, наделяющие представителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам, сопутствующим работам/услугам, связанным с поставкой оборудования по предмету закупки);

- Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/ соглашений, наделяющих полномочиями Представителя;

- Паспорта и инструкции по эксплуатации оборудования (или гарантийное письмо о предоставлении паспортов и инструкций по эксплуатации в момент поставки оборудования);

- В паспортах либо в инструкциях по эксплуатации на поставляемое оборудование должна быть указана информация о наличии и содержании драгметаллов.

- Представить документы, подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты).

3. Участнику закупки, являющемуся дилером производителя / представителя производителя, в составе заявки необходимо представить:

- Документы, подтверждающие полномочия дилера и представителя производителя по предмету закупки (письма производителя и/или представителя производителя, дилерские соглашения, сертификаты, иные документы, наделяющие дилера и/или представителя производителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам / сопутствующим работам/ услугам, связанным с поставкой товара по предмету закупки);

- Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/соглашений и иных документов, наделяющих полномочиями Представителя / Дилера;

- Паспорта и инструкции по эксплуатации оборудования (или гарантийное письмо о предоставлении паспортов и инструкций по эксплуатации в момент поставки оборудования);

- В паспортах либо в инструкциях по эксплуатации на поставляемое оборудование должна быть указана информация о наличии и содержании драгметаллов.

- Представить документы, подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты).

4. Участнику закупки, для подтверждения опыта, в составе заявки необходимо предоставить:

- Справку по форме 3 блока 4 с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов, подтверждающих поставку аналогичного оборудования. Рассматриваются документы по предмету закупки за период с 2020 - 2022 годы с суммарной ценой не менее 50% НМЦ закупки. Участник, не имеющий подтвержденный опыт поставки по предмету продукции не менее 50% НМЦ закупки, к участию в запросе цен не допускается.

В случае, если участник является нерезидентом:

- Справку по форме 3 блока 4 с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов, подтверждающих поставку аналогичного оборудования.

Рассматриваются документы по предмету закупки за период с 2020 - 2022 годы с суммарной ценой не менее 50% НМЦ закупки. Участник, не имеющий подтвержденный опыт поставки по предмету продукции не менее 50% НМЦ закупки, к участию в запросе цен не допускается.

- Перевод на русский язык части договора позволяющей однозначно подтвердить поставку продукции / выполнение работ / оказание услуг (предмет договора, спецификацию на Продукцию / Работы / Услуги), иные необходимые сведения;

- Перевод на русский язык документов, подтверждающих поставку продукции/выполнение работ/ оказание услуг.

Цена договора включает в себя все налоги, сборы, транспортные расходы.

Для осуществления расчётных операций участник должен иметь отдельный счёт, открытый в Банке «ВБРР».

Реквизиты «ВБРР» (АО):

к/счет 30101810900000000880 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

БИК 044525880