**Технические требования**

**Дымососа ДН-9**

**Поставщик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Покупатель:** Акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта» (АО «ЦТСС»).

Дымосос ДН-9 предназначен для удаления продуктов сгорания газа в паровом котле ДКВР4-13 в дымовую трубу.

Характеристики дымососа ДН-9:

1. Исполнение 1 – рабочее колесо дымососа расположено на валу электродвигателя.
2. Электродвигатель мощностью 11 квт. С частотой вращения вала 1000 об/мин.
3. Положение корпуса дымососа левое 90º.

Срок гарантии должен быть не менее срока гарантии завода изготовителя. Срок гарантии на товар исчисляется с даты подписания сторонами товарной накладной, подтверждающей передачу товара Покупателю.

Вместе с поставкой товара Покупателю в обязательном порядке должна быть предоставлена вся техническая и эксплуатационная документация на русском языке.

Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении.

Заместитель начальника Управления

коммерции – начальник отдела закупок А.В. Куликов