Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 9)**

Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСа котировок

**на поставку инструмента ручного и электрического.**

от «24» февраля 2021 г. п. Дунай

### Способ закупки: запрос котировок

### Форма закупки: открытая, электронная.

1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «30 судоремонтный завод» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку инструмента ручного и электрического, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Ед-ца из-я** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| 1 | 46.69.9/28.24.11.000 | Углошлифовальная машинка ф125/не менее 1100Вт | шт | 10 | * Максимальный Ø диска: 125 мм
* Параметры сети питания: 220 ±10% / 50 В/Гц
* Номинальная потребляемая мощность: не менее 1100 Вт
* Диаметр посадочного отверстия шлиф/круга: 22 мм
* Ø резьбы шпинделя: М14 мм
* Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу: 2800-11000 об/мин.
* Регулировка оборотов;
* Защита от повторного включения;
* Защита от перегрева;
* Плавный пуск;
* Защита от перегрузки;
* Защита от заклинивания;
* Длина кабеля: не менее 2 м
* Масса: не более 3 кг
 |
| 2 | 46.69.9/28.24.11.000 | Углошлифовальная машинка ф150/не менее 1300Вт | шт | 10 | * Максимальный Ø диска: 150 мм
* Параметры сети питания: 220 ±10% / 50 В/Гц
* Номинальная потребляемая мощность: не менее 1300 Вт
* Диаметр посадочного отверстия шлиф/круга: 22 мм
* Ø резьбы шпинделя: М14 мм
* Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу: не менее 8500 об/мин
* Регулировка оборотов;
* Защита от повторного включения;
* Защита от перегрева;
* Плавный пуск;
* Защита от перегрузки;
* Защита от заклинивания;
* Длина кабеля: не менее 2 м
* Масса: не более 3 кг
 |
| 3 | 46.69.9/28.24.11.000 | Углошлифовальная машинка ф180/не менее 1800Вт | шт | 5 | * Максимальный Ø диска: 180 мм
* Параметры сети питания: 220 ±10% / 50 В/Гц
* Номинальная потребляемая мощность: не менее 1800 Вт
* Диаметр посадочного отверстия шлиф/круга: 22 мм
* Ø резьбы шпинделя: М14 мм
* Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу: не менее 8500 об/мин.
* Регулировка оборотов;
* Защита от повторного включения;
* Защита от перегрева;
* Плавный пуск;
* Защита от перегрузки;
* Защита от заклинивания;
* Длина кабеля: не менее 2 м
* Масса: не более 4,3 кг
 |
| 4 | 46.69.9/28.24.11.000 | Углошлифовальная машинка ф230/не менее 2100Вт | шт | 2 | * Максимальный Ø диска: 230 мм
* Параметры сети питания: 220 ±10% / 50 В/Гц
* Номинальная потребляемая мощность: не менее 2100 Вт
* Диаметр посадочного отверстия шлиф/круга: 22 мм
* Ø резьбы шпинделя: М14 мм
* Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу: не менее 6000 об/мин
* Регулировка оборотов;
* Защита от повторного включения;
* Защита от перегрева;
* Плавный пуск;
* Защита от перегрузки;
* Защита от заклинивания;
* Длина кабеля: не менее 2 м
* Масса: не более 6 кг
 |
| **ИТОГО** | шт | 27 |  |

###  Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 238 577 (двести тридцать восемь пятьсот семьдесят семь) рублей 00 коп. в том числе НДС 20% 39 762,83 рубля. Цена настоящего Договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование (стоимость доставки включена в стоимость Товара), уплату налогов и других обязательных платежей.

1. **Требования к поставке** **товара, выполнению работ, оказанию услуг**

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Место поставки товара: АО «30 СРЗ», Приморский край, п. Дунай, ул. Судоремонтная, д. 23 | Техническое предложение по Форме 8, 8а (Блок 4 «Образцы форм документов»).Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки. |
| 2 | Условия поставки товара: единовременно, стоимость поставки включена в стоимость товара |
| 3 | Срокпоставки товара: в течение 20-ти календарных дней со дня заключения договора |
| 4 | Условия оплаты: *В случае если Поставщик является субъектом среднего и малого предпринимательства:*100% в течение 15-тирабочих дней, после поступления товара на склад Заказчик, предоставление гарантийного талона с отметкой, счета, счет-фактуры, товарной накладной.*В случае если Поставщик не является субъектом среднего и малого предпринимательства:*100% в течение 45-ти календарных дней после поступления товара на склад Заказчик, предоставление гарантийного талона с отметкой, счета, счет-фактуры, товарной накладной. |

 |
| 2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| *1* | поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления | *При подаче заявки на ЭТП "Фабрикант" предоставлять заверенные печатью и подписью Поставщика копию сертификата соответствия, гарантийный талон (тех.документация), либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара.* |

 |
| 2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| *1* | *Не требуется* | отсутствует |

 |
| 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| *1* | Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев  | *При подаче заявки на ЭТП "Фабрикант" предоставлять заверенные печатью и подписью Поставщика копию сертификата соответствия, гарантийный талон (тех.документация), либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара.* |

 |

2.5 **Иные требования:**

Участник закупки в составе заявки должен предложить конкретное наименование товара и его конкретные характеристики, без указания слов «не более», «не менее», «или эквивалент» и т.д.

1. **Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):**

Привлечение субподрядчиков предусмотрено / не предусмотрено.

1. **Иные параметры технического задания (если применимо):**

Поставляемый товар соответствуют требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации.

Обязательная комплектация:

Углошлифовальная машина, руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности, гарантийный талон с отметкой, кожух защитный (для шлифовальных работ), рукоятка дополнительная, ключ специальный, фланец зажимной, фланец опорный, упаковка.

1. **Приложения к техническому заданию (если применимо):**

Техническое задание включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Документации: Отсутствует.

1. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.
2. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -** не предусмотрено.