Приложение 2.

**Дизайн рабочей поверхности пресс-прокладки**



Сторона пресс-пластины с креплениями

Глубина единичного элемента 15 – 20 мкм