Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 9)**

Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСа котировок

**на поставку зимней спецодежды и спецобуви .**

от «13» августа 2021 г. пгт. Дунай

### Способ закупки: запрос котировок.

### Форма закупки: открытая, электронная.

1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «30 судоремонтный завод» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку зимней спецодежды и спецобуви, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Единицы измерения** | **Размер** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |  |  |  |  |  |
| 1 | Сапоги кожаные утепленные  с защитным подноском | Пара (2шт) | 37 (23,5)-1  38(24)-2  39(24.5)-4  40(25)-11  41 (26)-21  42 (27) - 26  43 (27,5) - 37  44 (28,5) - 32  45 (29) - 2  46 (30) – 6  47 (30,5)-2 | 144 | **Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском**  -**Материал верх**: натуральная кожа толщиной (1,8–2,2 мм). Не кирза, не кожа прессованная, не комбинированные вставками из кирзы и прессованной кожи.  **-Подкладка:** шерстяной мех (шерсть в составе не менее 70%)  -**Внутренний защитный носок**: композитный материал (Мун 200).  -**Подошва:** Маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов – нефтепродуктов)**, д**вухслойная**,** полиуретан + термопластичный полиуретан.  - **Регулировка полноты голенища**  - **метод крепления:** литьевой.  - **Высота**: не менее 29 см  - **защитный** **металлический подносок**  Соответствие **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | Пара (2шт.) | 38- 1  40 (25,5) - 2  41 (26,5) -3  43 (27,5) - 6  44 (28,5) - 9  45 (29) – 2  46-2 | 25 | **Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском**  - **материал верха** : натуральная кожа толщиной (1,8–2,2 мм). Не кирза, не кожа прессованная, не комбинированные вставками из кирзы и пресованной кожи.  **-Подкладка:** шерстяной мех (шерсть в составе не менее 70%)  **- подошва** двухслойная: полиуретан + термопластичный полиуретан , маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов – нефтепродуктов).  - **метод крепления:** литьевой, клеепрошивной.  - **защитный металлический подносок**.  **- высота:** 18-20 см.  Соответствие **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 3 | Валенки на РП | Пара  (2шт.) | 28-1  29-4  30-20  31-4  32-7  33-2 | 38 | **Валенки на резиновой** **подошве**  -**материал верха:** натуральная шерсть-100%  -**подошва:** резина.  Соответствие **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 4 | Берцы | Пара  (2шт.) | 36-4  37-5  38-22  39-16  40-6  41-5  43-1  44-1 | 60 | **Ботинки высокие (Берцы)**  -**Материал верха:** натуральная кожа.(1,8-2,0 мм)  **-Высота**:23- 25 см.  **-Подкладка /утеплитель:** натуральный мех  -**Подошва:** с нескользящим протектором.  -**Метод крепления подошвы:** литьевой, клеепрошивной.  **-Подносок** из термопластичного материала, формованный задник.  Соответствие **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 5 | Костюм комби-нированный со спилком утепленный, (куртка + брюки) | Комп. | 44-46 (3-4)-3  44-46 (5-6)-2  48-50 (3-4)-25  48-50 (5-6)-12  52-54 (3-4)-9  52-54(5-6)-13  56-58 (3-4)-1  56-58 (5-6) - 6  60-62 (5-6)-3  60-62 (3-4)-1 | 75 | **Костюм комбинированный со спилком утепленный (зима),**  **(куртка + брюки)**  **Комплектация:** куртка + брюки (брюки спилк передняя часть полностью) ( со съемным утеплителем).  **Ткань верха**: брезент + спилок. Брезент с огнестойкой отделкой,  плотность 520- 550г/м2  **Защитные накладки**: кожевенный спилок 0,9-1,2 мм  **Подкладка**: бязь, 100% хлопок  **Утеплитель**: ватин 2 слоя.  **3-й класс защиты**  Соответствие **ГОСТ: 12.4.250-2013** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 6 | Костюм утепленный зимний с полукомбинезоном мужской | Компл. | 44-46 (3-4)-1  46-48 (3-4)-2  48-50 (3-4)-33  52-54 (3-4)-45  52-54 (5-6) -10  56-58 (3-4)-23  58-60 (3-4)-6  60-62 (3-4)-8  60-62 (5-6)-2  64-66 (3-4)-3  64-66 (5-6)-3  68-70 (3-4)-2 | 138 | **Костюм утепленный зимний с полукомбинезоном и капюшоном мужской**  **Комплектация**: куртка + полукомбинезон.  **Ткань верха**: полиэфир 100 % или смесовая ( полиэфир – 65 %, хлопок – 35 %), плотность 200 г/м2.с водоотталкивающей отделкой.  **Утеплитель:** синтепон.  Куртка – не менее 350 г/м2  Полукомбинезон – не менее 250 г/м2  **Подкладка:** 100% полиэфир + ветрозащитная ткань.  **Капюшон:** утепленный, съемный, регулируемый.  Соответствие **ГОСТ: 12.4.236-2011** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 7 | Костюм зимний камуфлированный | Компл. | 40-42 (3-4)-2  44-46 (3-4)-11  48-50 (3-4)- 23  52-54 (3-4)-11  56-58 (3-4)-7  60-62 (3-4)-5  64-66 (3-4)-1 | 60 | **Костюм зимний камуфлированный**  **Комплектация:** куртка + брюки (не полукомбинезон)  **Ткань:** 100% полиэфир с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием.  **Утеплитель:** синтепон  Куртка – не менее 350 г/м2  Брюки – не менее 250 г/м2  **Подкладка:** 100% полиэфир.  **Капюшон** - съемный утепленный.  **Цвет:** камуфлированный серый.  Соответствие **ГОСТ: 12.4.236-2011** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 8 | Куртка утепленная | Шт. | 46-48 (3-4)-1  48-50(3-4)- 2  54-56 (3-4)-4  56-58(3-4)-3  58-60 (5-6)-1  60-62 (5-6)-2 | 13 | **Куртка утепленная**  **Ткань:** 100% полиамид, полиэфир или смесовая ( полиэфир – 65-80 %, хлопок – 35-20 %) с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и водоотталкивающей отделкой.  **Подкладка:** 100% полиэфир  **Утеплитель**: синтепон 350-400 г/м2  Соответствие **ГОСТ: 12.4.236-2011** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 9 | Костюм х/б | Компл. | 48-50( 3-4)-2  50-52 ( 3-4)- 3  52-54 ( 3-4) – 1  54-56 ( 3-4) - 1 | 7 | Костюм х/б  **Комплектация:** куртка+брюки  **Ткань:** 100 х/б илисмесовая (50% полиэфир, 50 % хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой  **Плотность**: 200 -220 г/м2  Соответствие **ГОСТ: 12.4.236-2011** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 10 | Шапка ушанка | Шт. | 56-6  57-2  58-65  60-5  62-2 | 80 | **Шапка ушанка**  -комбинированная суконная с искусственным мехом.  -цвет черный  Соответствие ГОСТ:32118-2013 подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 11 | Краги утепленные спилковые | Пара  (2 шт.) |  | 200 | **Краги спилковые утепленные**  Для защиты рук от механических повреждений, искр и брызг расплавленного металла, предназначены для работ при пониженных температурах.  **Утеплитель**-искусственный мех.   * Соответствие **ГОСТ: 12.4.252-2013** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 12 | Рукавицы суконные | Пара  (2 шт.) |  | 150 | **Рукавицы суконные**  Для защиты рук от пониженных, и от высоких температур **Материал:** шинельное сукно (шерсть не менее 80%)  Соответствие **ГОСТ 12 4.010-75** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 13 | Рукавицы  теплые | Пара  (2 шт.) |  | 155 | **Рукавицы теплые**  Используются в зимнее время для различных видов работ.  **Материал:** х/б ткань  **Утеплитель:** ватин, шерсть  Соответствие **ГОСТ 12 4.010-75** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 14 | Рукавицы  Комбинированные | Пара  (2шт.) |  | 135 | **Рукавицы комбинированные**  Рукавицы х/б с брезентовым наладонником.  Соответствие **ГОСТ 12 4.010-75** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 15 | Перчатки  утепленные | Пара  (2 шт.) |  | 62 | **Перчатки утепленные (вязаные двойные)**  **Материал**: смесовая пряжа ( 80% хлопок, 20 % полиэфир)  Соответствие **ГОСТ: 12.4.252-2013** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 16 | Подшлемник утепленный | Шт. | 55-60р.-7 | 7 | **Подшлемник утепленный**  **Материал:** хлопок 100%.  Утеплитель: ватин. |  |  |  |  |  |

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):** 2 114 654 (два миллиона сто четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре тысячи ) рублей 96 копеек в т. ч. 20% НДС.

Цена настоящего Договора включать в себя стоимость товара, тары (упаковки) расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, транспортные расходы.

**2.Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг**

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | **Место поставки товара:** Россия, Приморский край,  ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай, ул. Судоремонтная 23. | Техническое предложение по Форме 8, 8а (Блок 4 «Образцы форм документов»).  Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки |
| 2 | **Условия поставки товара:** единовременно в течение 20 календарных дней с даты подписания договора. |
| 3 | **Срок поставки товара:** единовременно, в течении 20-ти календарных дней после заключения договора поставки. |
| 4 | **Условия оплаты:** Оплата по настоящему Договору осуществляется безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в сумме указанной в счете в следующем порядке - 100% в течение 60-ти календарных дней /15-тирабочих дней (для договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства), с даты поставки товара на склад Заказчика, предоставления оригинального счета, счет-фактуры, товарной накладной. |

2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным государственным стандартом: **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ 12.4.236-2011,** ГОСТ 32118-2013, **ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12 4.010-75** | При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» предоставить заверенные печатью и подписью Поставщика копию сертификата соответствия (сертификата качества), либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара. |

2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Не требуется | Не требуется |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Требования** | **Подтверждающие документы** | | 1 | Год выпуска не ранее 2020 г. | При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» предоставить заверенные печатью и подписью Поставщика копию сертификата соответствия (сертификата качества), либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара. | |

2.5 Иные требования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Соответствие предлагаемых условий поставки продукции, условиям и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации) и проектом Договора (блок 6 закупочной документации). | Участнику закупки в составе коммерческой части заявки необходимо предоставить подписанный проект договора, в редакции закупочной документации (блок 6 закупочной документации) без внесения изменений и предоставления протокола разногласий, за исключением спецификации (Приложение № 1) к проекту договора, в части заполнения наименования (участнику необходимо указать марку товара), технических требований ГОСТ, ТР ТС (участнику необходимо указать соответствие товара ГОСТ, ТР ТС) , количества, цены за единицу, стоимость товара. |
| 2 | Продукция должна соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). | Участнику закупки, необходимо представить техническую часть заявки с описанием продукции по содержанию, форме, оформлению и составу соответствующим п.п. 3.3, 3.6 Документации (Блок 3 «Инструкция для участника закупки»).  - В описании Товара указывается оригинальное наименование продукции / компонентов, марка, страна производитель продукции / компонентов (мейкерс лист); |

**3. Приложения к техническому заданию (если применимо) –** не предусмотрено.

**4. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.

**5. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -** не предусмотрено.