Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 9)**

Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСа котировок

**на поставку зимней спецодежды и спецобуви .**

 от «13» августа 2021 г. пгт. Дунай

### Способ закупки: запрос котировок.

### Форма закупки: открытая, электронная.

1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «30 судоремонтный завод» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку зимней спецодежды и спецобуви, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Единицы измерения** | **Размер** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |  |  |  |  |  |
| 1 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | Пара (2шт) | 37 (23,5)-138(24)-239(24.5)-440(25)-1141 (26)-2142 (27) - 2643 (27,5) - 3744 (28,5) - 3245 (29) - 246 (30) – 647 (30,5)-2 | 144 | **Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском**-**Материал верх**: натуральная кожа толщиной (1,8–2,2 мм). Не кирза, не кожа прессованная, не комбинированные вставками из кирзы и прессованной кожи.**-Подкладка:** шерстяной мех (шерсть в составе не менее 70%)-**Внутренний защитный носок**: композитный материал (Мун 200).-**Подошва:** Маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов – нефтепродуктов)**, д**вухслойная**,** полиуретан + термопластичный полиуретан. - **Регулировка полноты голенища**- **метод крепления:** литьевой.- **Высота**: не менее 29 см- **защитный** **металлический подносок**Соответствие **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | Пара (2шт.) | 38- 140 (25,5) - 241 (26,5) -343 (27,5) - 644 (28,5) - 945 (29) – 246-2 | 25 | **Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском**- **материал верха** : натуральная кожа толщиной (1,8–2,2 мм). Не кирза, не кожа прессованная, не комбинированные вставками из кирзы и пресованной кожи.**-Подкладка:** шерстяной мех (шерсть в составе не менее 70%)**- подошва** двухслойная: полиуретан + термопластичный полиуретан , маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов – нефтепродуктов).- **метод крепления:** литьевой, клеепрошивной.- **защитный металлический подносок**.**- высота:** 18-20 см.Соответствие **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 3 | Валенки на РП | Пара(2шт.) | 28-129-430-2031-432-733-2 | 38 | **Валенки на резиновой** **подошве**-**материал верха:** натуральная шерсть-100%-**подошва:** резина.Соответствие **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 4 | Берцы | Пара(2шт.) | 36-437-538-2239-1640-641-543-144-1 | 60 | **Ботинки высокие (Берцы)**-**Материал верха:** натуральная кожа.(1,8-2,0 мм)**-Высота**:23- 25 см.**-Подкладка /утеплитель:** натуральный мех-**Подошва:** с нескользящим протектором.-**Метод крепления подошвы:** литьевой, клеепрошивной.**-Подносок** из термопластичного материала, формованный задник.Соответствие **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 5 | Костюм комби-нированный со спилком утепленный, (куртка + брюки)  | Комп. | 44-46 (3-4)-344-46 (5-6)-248-50 (3-4)-2548-50 (5-6)-1252-54 (3-4)-952-54(5-6)-1356-58 (3-4)-156-58 (5-6) - 660-62 (5-6)-360-62 (3-4)-1 | 75 | **Костюм комбинированный со спилком утепленный (зима),** **(куртка + брюки)****Комплектация:** куртка + брюки (брюки спилк передняя часть полностью) ( со съемным утеплителем).**Ткань верха**: брезент + спилок. Брезент с огнестойкой отделкой,плотность 520- 550г/м2**Защитные накладки**: кожевенный спилок 0,9-1,2 мм**Подкладка**: бязь, 100% хлопок**Утеплитель**: ватин 2 слоя.**3-й класс защиты**Соответствие **ГОСТ: 12.4.250-2013** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 6 | Костюм утепленный зимний с полукомбинезоном мужской | Компл. | 44-46 (3-4)-146-48 (3-4)-248-50 (3-4)-3352-54 (3-4)-4552-54 (5-6) -1056-58 (3-4)-2358-60 (3-4)-660-62 (3-4)-860-62 (5-6)-264-66 (3-4)-364-66 (5-6)-368-70 (3-4)-2 | 138 | **Костюм утепленный зимний с полукомбинезоном и капюшоном мужской****Комплектация**: куртка + полукомбинезон.**Ткань верха**: полиэфир 100 % или смесовая ( полиэфир – 65 %, хлопок – 35 %), плотность 200 г/м2.с водоотталкивающей отделкой.**Утеплитель:** синтепон.Куртка – не менее 350 г/м2 Полукомбинезон – не менее 250 г/м2**Подкладка:** 100% полиэфир + ветрозащитная ткань.**Капюшон:** утепленный, съемный, регулируемый.Соответствие **ГОСТ: 12.4.236-2011** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 7 | Костюм зимний камуфлированный | Компл. | 40-42 (3-4)-244-46 (3-4)-1148-50 (3-4)- 2352-54 (3-4)-1156-58 (3-4)-760-62 (3-4)-564-66 (3-4)-1 | 60 | **Костюм зимний камуфлированный****Комплектация:** куртка + брюки (не полукомбинезон)**Ткань:** 100% полиэфир с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием.**Утеплитель:** синтепон Куртка – не менее 350 г/м2 Брюки – не менее 250 г/м2**Подкладка:** 100% полиэфир.**Капюшон** - съемный утепленный. **Цвет:** камуфлированный серый.Соответствие **ГОСТ: 12.4.236-2011** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 8 | Куртка утепленная  | Шт. | 46-48 (3-4)-148-50(3-4)- 254-56 (3-4)-456-58(3-4)-358-60 (5-6)-160-62 (5-6)-2 | 13 | **Куртка утепленная****Ткань:** 100% полиамид, полиэфир или смесовая ( полиэфир – 65-80 %, хлопок – 35-20 %) с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и водоотталкивающей отделкой.**Подкладка:** 100% полиэфир **Утеплитель**: синтепон 350-400 г/м2Соответствие **ГОСТ: 12.4.236-2011** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 9 | Костюм х/б | Компл. | 48-50( 3-4)-250-52 ( 3-4)- 352-54 ( 3-4) – 154-56 ( 3-4) - 1 | 7 | Костюм х/б **Комплектация:** куртка+брюки **Ткань:** 100 х/б илисмесовая (50% полиэфир, 50 % хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой **Плотность**: 200 -220 г/м2 Соответствие **ГОСТ: 12.4.236-2011** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 10 | Шапка ушанка  | Шт. | 56-657-258-6560-562-2 | 80 | **Шапка ушанка**-комбинированная суконная с искусственным мехом.-цвет черныйСоответствие ГОСТ:32118-2013 подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 11 | Краги утепленные спилковые | Пара (2 шт.) |  | 200 | **Краги спилковые утепленные**Для защиты рук от механических повреждений, искр и брызг расплавленного металла, предназначены для работ при пониженных температурах.**Утеплитель**-искусственный мех.* Соответствие **ГОСТ: 12.4.252-2013** подтверждается сертификатом соответствия
 |  |  |  |  |  |
| 12 | Рукавицы суконные | Пара (2 шт.) |  | 150 | **Рукавицы суконные** Для защиты рук от пониженных, и от высоких температур**Материал:** шинельное сукно (шерсть не менее 80%)Соответствие **ГОСТ 12 4.010-75** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 13 | Рукавицытеплые | Пара(2 шт.) |  | 155 | **Рукавицы теплые**Используются в зимнее время для различных видов работ.**Материал:** х/б ткань**Утеплитель:** ватин, шерстьСоответствие **ГОСТ 12 4.010-75** подтверждается сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |
| 14 | РукавицыКомбинированные | Пара (2шт.) |  | 135 | **Рукавицы комбинированные**Рукавицы х/б с брезентовым наладонником.Соответствие **ГОСТ 12 4.010-75** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 15 | Перчатки утепленные | Пара(2 шт.) |  | 62 | **Перчатки утепленные (вязаные двойные)****Материал**: смесовая пряжа ( 80% хлопок, 20 % полиэфир)Соответствие **ГОСТ: 12.4.252-2013** подтверждается сертификатом соответствия |  |  |  |  |  |
| 16 | Подшлемник утепленный | Шт. | 55-60р.-7 | 7 | **Подшлемник утепленный****Материал:** хлопок 100%.Утеплитель: ватин. |  |  |  |  |  |

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):** 2 114 654 (два миллиона сто четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре тысячи ) рублей 96 копеек в т. ч. 20% НДС.

Цена настоящего Договора включать в себя стоимость товара, тары (упаковки) расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, транспортные расходы.

**2.Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг**

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | **Место поставки товара:** Россия, Приморский край, ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай, ул. Судоремонтная 23. | Техническое предложение по Форме 8, 8а (Блок 4 «Образцы форм документов»).Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки |
| 2 | **Условия поставки товара:** единовременно в течение 20 календарных дней с даты подписания договора.  |
| 3 | **Срок поставки товара:** единовременно, в течении 20-ти календарных дней после заключения договора поставки. |
| 4 | **Условия оплаты:** Оплата по настоящему Договору осуществляется безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в сумме указанной в счете в следующем порядке - 100% в течение 60-ти календарных дней /15-тирабочих дней (для договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства), с даты поставки товара на склад Заказчика, предоставления оригинального счета, счет-фактуры, товарной накладной. |

2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным государственным стандартом: **ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ 12.4.236-2011,** ГОСТ 32118-2013, **ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12 4.010-75** | При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» предоставить заверенные печатью и подписью Поставщика копию сертификата соответствия (сертификата качества), либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара. |

2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Не требуется | Не требуется |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Год выпуска не ранее 2020 г. | При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» предоставить заверенные печатью и подписью Поставщика копию сертификата соответствия (сертификата качества), либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара. |

 |

2.5 Иные требования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Соответствие предлагаемых условий поставки продукции, условиям и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации) и проектом Договора (блок 6 закупочной документации). | Участнику закупки в составе коммерческой части заявки необходимо предоставить подписанный проект договора, в редакции закупочной документации (блок 6 закупочной документации) без внесения изменений и предоставления протокола разногласий, за исключением спецификации (Приложение № 1) к проекту договора, в части заполнения наименования (участнику необходимо указать марку товара), технических требований ГОСТ, ТР ТС (участнику необходимо указать соответствие товара ГОСТ, ТР ТС) , количества, цены за единицу, стоимость товара.  |
| 2 | Продукция должна соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). | Участнику закупки, необходимо представить техническую часть заявки с описанием продукции по содержанию, форме, оформлению и составу соответствующим п.п. 3.3, 3.6 Документации (Блок 3 «Инструкция для участника закупки»).- В описании Товара указывается оригинальное наименование продукции / компонентов, марка, страна производитель продукции / компонентов (мейкерс лист); |

**3. Приложения к техническому заданию (если применимо) –** не предусмотрено.

**4. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.

**5. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -** не предусмотрено.