**Техническое задание**

**на поставку IT-оборудования С-Терра со встроенным программным обеспечением**

**1. Краткая техническая характеристика**

1.1. Товары, представленные в приложении «Ведомость планируемых поставок» (Приложение 1) к настоящему техническому заданию).

**2. Общие требования**

2.1. Адрес доставки:

Склад №1: Москва, Большая Новодмитровская, дом 14.

2.1.2. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 42 (сорока двух) календарных дней с даты заключения Договора.

2.2. Требования к организации поставки:

2.2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании (в эксплуатации, в консервации), технически исправным, серийного выпуска предприятия – изготовителя не ранее 2017 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. На момент передачи Покупателю Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

2.2.2. Поставляемый Товар должен соответствовать техническому заданию.

2.2.3. Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должен быть четко маркирован.

2.2.4.Гарантийный срок на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев.

Цена за единицу товара в предложенном Участником предложении не может превышать максимальную цену 1 единицы товара, установленную в настоящем Техническом задании (Приложении №1 к Техническому заданию).

2.3. Требования к погрузке, транспортировке:

Поставляемый Товар должен отгружаться в упаковке (или таре) изготовителя. Стоимость погрузки, транспортировки и разгрузки до склада включена в цену Товара.

**3. Требование к выполнению поставки**

3.1. Требования к объемам и срокам поставки:

Объемы поставки указаны в Приложениях №1 к Техническому заданию.

3.2. На этапе поставки Товара Заказчику предоставляется следующая документация:

* сертификат качества, выданный заводом изготовителем;
* паспорт завода - изготовителя;
* документ с указанием требований условий хранения поставляемых Товаров (сроки хранения и тип в заводской упаковке, температурный режим, влажность, возможность хранения на открытой площадке и другие требования, необходимые для длительного хранения);
* инструкции по эксплуатации;
* копии деклараций на Товары с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификата происхождения Товара, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (на товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза).

**4. Приложения к Техническому заданию:**

1. Ведомость планируемых поставок;

**Приложение №1 к Техническому заданию**

**Ведомость планируемых поставок**

**Таблица №1 «Наименование комплектующих планируемых поставок»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Комплекта Товара | Кол-во (шт.) | Возможность поставки аналога товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Программно-аппаратного комплекса «****С-Терра VPN», в составе:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование | Артикул | кол-во (шт.) | | Программно-аппаратный комплекс «С-Терра VPN» Версия 4.2 исполнение "3-1" - «С-Терра Шлюз SТ KC1» | G-100-4.2-1701-3-ST-KC1 | 1 | | Лицензия на право использования Программно-аппаратного комплекса «С-Терра VPN» Версия 4.2, исполнение "3-1"- «С-Терра Шлюз ST KC1» | LIC-100-200-4.2-ST-KC1 | 1 | | Ключ активации технической поддержки на CD носителе на 1 год | SCON-100-200 | 1 | | 2 | Не применимо |
| 2 | **Программно-аппаратного комплекса «С-Терра VPN», в составе:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование | Артикул | кол-во (шт.) | | Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» Версия 4.2 исполнение "3-1" - «С-Терра Шлюз SТ KC1» | G-3000-4.2-1740-8-RP-ST-KC1 | 1 | | Лицензия на право использования Программно-аппаратного комплекса «С-Терра VPN» Версия 4.2,  исполнение "3-1" - «С-Терра Шлюз ST KC1» | LIC-3000S-1000-4.2-ST-KC1 | 1 | | Ключ активации технической поддержки на CD носителе на 1 год (SCON-3000) | SCON-3000 | 1 | | 2 | Не применимо |
| ИТОГО | | 4 |  |