**Техническое задание**

**на поставку комплекта оборудования Brocade для расширения SAN ПАО «Почта Банк»**

**1. Краткая техническая характеристика**

1.1. Товары, представленные в приложении «Ведомость планируемых поставок» (Приложение 1) к настоящему техническому заданию.

**2. Общие требования**

2.1. Адрес доставки:

Склад №1: Москва, Большая Новодмитровская, дом 14.

2.1.2. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 56 (пятидесяти шести) календарных дней с даты заключения Договора.

2.2. Требования к организации поставки:

2.2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании (в эксплуатации, в консервации), технически исправным, серийного выпуска предприятия – изготовителя не ранее 2019 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. На момент передачи Покупателю Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

2.2.2. Поставляемый Товар должен соответствовать техническому заданию.

2.2.3. Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должен быть четко маркирован.

2.2.4.Гарантийный срок на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев.

2.3. Требования к погрузке, транспортировке:

Поставляемый Товар должен отгружаться в упаковке (или таре) изготовителя. Стоимость погрузки, транспортировки и разгрузки до склада включена в цену Товара.

**3. Требование к выполнению поставки**

3.1. Требования к объемам и срокам поставки:

Объемы поставки указаны в Приложении №1 (Таблица №1) к Техническому заданию.

3.2. Поставщик формирует предложение на поставку Товара по своему усмотрению в соответствии со спецификацией, указанной в Таблице №1.

3.3. На этапе поставки Товара Заказчику предоставляется следующая документация:

* сертификат качества, выданный заводом изготовителем;
* паспорт завода - изготовителя;
* документ с указанием требований условий хранения поставляемых Товаров (сроки хранения и тип в заводской упаковке, температурный режим, влажность, возможность хранения на открытой площадке и другие требования, необходимые для длительного хранения);
* инструкции по эксплуатации;
* копии деклараций на Товары с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификата происхождения Товара, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (на товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза).

**4. Приложения к Техническому заданию:**

1. Ведомость планируемых поставок;

**Приложение №1 к Техническому заданию**

**Ведомость планируемых поставок**

**Таблица №1 «Наименование комплектующих планируемых поставок»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Комплекта Товара | Кол-во (шт.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Комплект оборудования Brocade для расширения SAN в составе:** | | | | **Артикул** | **Наименование** | **Кол-во** | | **BROCADE.S** | **Data Network Switches** | **1** | | **BROCADE-HW.S** | **Brocade Hardware Sales** | **1** | | HD-G630-48-32G-R-Z.P | G630, 48-port, 48 x 32G optics, Portside exhaust | 2 | | 043-100210-04-UL-S.P | POWER CORD IEC C14 TO IEC C13 250VAC 10A WORLDWIDE APPROVALS 2.5M | 4 | | **BROCADE-HW-MAINT.S** | **Brocade Platform HW Maintenance** | **1** | | G630-SVCSWMAINT.P | SVRS, Brocade G630 | 48 | | 301-003947-01.P | SVC PREM G630 Switch | 72 | | 301-003963-01.P | SVC G630, 96P 12 mo -Z maint | 24 | | **BROCADE-SW.S** | **Brocade Platform SW Sales** | **1** | | BR-MENTEB5-01.P | S/W, Enterprise Bundle (TRK, FV, EF) | 2 | | 1 |
| ИТОГО | | 1 |