Приложение № 6

 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ШТРАФОВ**

**за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда**

| **№****п/п** | **Требования** | **Штрафные санкции за невыполнение требований** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспечить наличие на строительной площадке ответственного за производство работ: |  |
| 1.1. | Приказа руководителя строительной организации о назначении лица, ответственного за производство работ на Объекте. | 10 тыс. рублей. |
| 1.2. | Удостоверения на имя ответственного за производство работ и других ИТР, руководящих земляными работами, бетонными работами, кладочными работами.  | 10 тыс. рублей. |
| 1.3. | Стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, организационно-технологической документации на выполняемые виды работ, схемы организации стройплощадки. | 15 тыс. рублей. |
| 1.4. | Журналов: общего журнала работ, производства работ, авторского надзора, сварочных и бетонных работ, проверки знаний и инструктажей по технике безопасности и иных журналов. | 10 тыс. рублей. |
| 2. | Соответствие габаритов строительной площадки, размещения временных зданий, элементов обустройства стройгенплану и ПЩ. | 10 тыс. рублей. |
| 3. | Наличие: |  |
| 3.1. | Ограждения строительной площадки по типу, согласованному территориальным органом (ограждение должно быть очищено от грязи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей). | 20 тыс. рублей. |
| 3.2. | Информационных щитов с необходимой информацией и отвечающих установленным требованиям. | 10 тыс. рублей. |
| 3.3. | Освещения строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных, зон пешеходных галерей в соответствии с требованиями государственных стандартов. | 15 тыс. рублей. |
| 3.4 | Моечных постов автотранспорта (включая автомиксеры) на выездах со строительной площадки:- заводского изготовления (сертифицированных) с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков, на заасфальтированной площадке (при прокладке коммуникаций, строительстве линейных сооружений — на плитах);- в зимнее время - установки пневмомеханической очистки автомашин. | 15 тыс. рублей. |
| 3.5 | Оборудованных мест для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники и выполнение установленных требований при складировании и хранении материалов и изделий. | 10 тыс. рублей. |
| 3.6. | Бытовых помещений (бытового городка) в составе:1. помещения для переодевания;
2. пункт приема пищи;
3. помещение для сушки одежды и обуви;
4. место для оказания первой медицинской помощи (кроме того, в каждом бытовом помещении аптечка для оказания первой медицинской помощи);
5. питьевой пункт;
6. умывальные;
7. туалеты (био);
8. место для курения;
9. средства пожаротушения (пожарный щит, огнетушители в каждом бытовом помещении).
 | При невыполнении установленных требований:* по одной позиции - 10 тыс. рублей;
* по двум и более - 20 тыс. рублей.
 |
| 3.7. | Ограждений отвечающих требованиям Заказчика. | 10 тыс. рублей. |
| 3.8. | Бункера-накопителя для сбора строительного мусора (или выгороженной для этих целей специальной площадки). | 15 тыс. рублей. |
| 4. | Эксплуатация лесов и подмостей:(в том числе: заземление и крепление)* высотой до четырёх метров - приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ;
* выше четырёх метров - приемка комиссией по акту.
 | при невыполнении установленных требований:20 тыс. рублей(за каждый выявленный дефект); |
| 5 | Требования электробезопасности:-наличие приказа на ответственного за электрохозяйство;1. состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ;
2. состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением;
3. подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников);
4. при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м);
5. все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО;
6. запрещается: использование поврежденных электроустановочных изделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок.
 | при невыполнении установленных требований:- 10 тыс. рублей (за каждый выявленный дефект); |
| 6 | Требования пожаробезопасности:- наличие приказа и инструкций по пожарной безопасности;- наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители);- соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ;- запрещается размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов | при невыполненииустановленных требований:- по одной позиции - 10 тыс. рублей(за каждый выявленный дефект); |
| 7. | Обеспечение всех работающих и находящихся на строительной площадке: |  |
| 7.1. | Каски с храповым механизмом. | при невыполнении установленных требований:- 10 тыс. рублей (за каждого работника работавшего без касок); |
| 7.2. | Защитные очки. | - до 10-и работающих без очков - 10 тыс. рублей;- свыше 10-и работающих без очков - 20 тыс. рублей |
| 7.3 | Защитные перчатки. | * до 10-и работающих без перчаток - 10 тыс. рублей;
* свыше 10-и работающих без перчаток - 20 тыс. рублей.
 |
| 7.4 | Сигнальные жилеты желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами (или фирменная спецодежда со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности). | до 5-и работающих без сигнальных жилетов - 10 тыс. рублей;свыше 5-и работающих без сигнальных жилетов - 50 тыс. рублей |
| 7.5 | Спецобувь с укрепленными подноском и подошвой из металлического или композитного материала. | при невыполнении установленных требований:- 10 тыс. рублей (за каждого работника работавшего без спецобуви); |
| 8. | Обеспечение строительного Объекта средствами индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте: |  |
| 8.1 | Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) высотой 0,8 -1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней - бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик. | при отсутствии ограждений опасных зон:без производства работ - 20 тыс. рублей (за каждый дефект);* в местах непосредственного производства работ - 40 тыс. рублей (за каждый дефект);
 |
| 8.2 | Сертифицированные защитно-улавливающие сетки (ЗУС) при строительстве монолитных и монолитно-кирпичных зданий различного назначения с третьего этажа и выше, обеспечивающие по своим размерам и прочностным характеристикам защиту от падения, работающих на высоте, установленные не ниже 2-х ярусов от горизонта производства работ. | 40 тыс. рублей |
| 8.3 | Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином. | При отсутствий лямочных защитных прйвязей (выполнение работ на высоте); - 30 тыс. рублей (за каждый дефект); |
| 8.4 | Надежные и удобные места крепления страховочных средств (элементы строительных конструкций,специально натянутые тросы). | При отсутствии мест крепления (выполнение работ на высоте) - 30 тыс.рублей (за каждый дефект) |

Примечание:

1. Выполнение частичное (неполное) или несоответствующее требованиям

считается невыполнением.

2. При повторных нарушениях на Объекте штрафные санкции накладываются с

повышающим коэффициентом — 1,5.

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:****ФГУП «ГВСУ № 12»**Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А.Крижановский  | **Субподрядчик:** **АО «АГАТ»**Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Логинов |