Согласно тому 2 «Техническая часть» (ТЗ № 10/04-05/14721, раздел 2) на поставку контейнеров КМЗ предмет закупки предназначен в том числе для транспортирования низкоактивных и среднеактивных ТРО к месту их переработки. Контейнеры должны соответствовать требованиям НП-053 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (раздел 9 указанного ТЗ).

В закупочной документации в томе 1 часть 1 в разделе 3.1.1сформулированы требования к изготовителю по предмету закупки:

«Российский изготовитель предлагаемого к поставке оборудования не ниже 3 класса безопасности по НП-016-05 и/или НП-001-15 и/или НП-001-97 должен иметь лицензии, действующие на момент открытия доступа к заявкам, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, изготовителю оборудования, дающие право на изготовление оборудования по предмету закупки в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» закупочной документации».

Считаем, что разночтений в техническом задании и закупочной документации нет.