**XII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**Техническое задание**

**на поставку монтаж тепловых завес для нужд АУ «МФЦ городского округа Химки» в 2021 году**

**1. Наименование**: Поставка монтаж тепловых завес для нужд АУ «МФЦ городского округа Химки» в 2021 году

**2. Заказчик:** Автономное учреждение городского округа Химки Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Химки»

Место нахождения: 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, д. 67 А, Б.

Почтовый адрес: 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, д. 67 А, Б.

**3. Источник и порядок финансирования:**

КБК: 001-0113-0000000000-244-\_\_\_\_

Внебюджетные средства на 2021 год

Программа: "Цифровое муниципальное образование"

Подпрограмма: Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

Основное мероприятие: "Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

Мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

**4. Место поставки товара**: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, д. 67 А.

**5. Срок поставки товара**: осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

**6. Цели использования результатов поставки товара**: обеспечение непрерывного обслуживания при оказании государственных и муниципальных услуг населению.

**7. Характеристики и количество поставляемого Товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование(или эквивалент) | Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| **Тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06-M (пульт BRC-E)**  | Ширина | 108 см | шт. | 3 |
| Толщина | 15 см |
| Высота | 15.5 см |
| Мощность обогрева | 6000 Вт |
| Тип нагревательного элемента | игольчатый нагреватель |
| Управление | электронное |
| Напряжение | 220/230 В |
| Второй уровень мощности | 3000 Вт |
| Максимальный воздухообмен | 700 м³/час |
| Регулировка температуры Режим без нагрева Настенный монтажОтключение при перегревеПульт ДУ | есть |
|  | Установка тепловой завесы | горизонтальная |  |  |
|  | Максимальная высота установки | 2.5 м |  |  |
|  | Уровень шума | 52 дБ |  |  |
|  | Срок службы | 10 лет |  |  |
|  | Гарантийный срок | 2 г. |  |  |

**\*При указании конкретного товара в строке «Наименование» применяется условие «или эквивалент»**

**8. Требования к функциональным характеристикам Товара**

- поставляемый Товар должен быть новым, сертифицированным, неиспользованным, заводского производства;

- при поставке товара должно быть обеспечено надлежащее качество поставляемых картриджей, соответствующее техническим условиям и нормам, установленным законодательством РФ;

 - картриджи должны быть упакованы по технологии Поставщика в тару (средства пакетирования), обеспечивающую сохранность при транспортировке. Упаковка товара должна обеспечивать высокий уровень сохранности товара при транспортировке, погрузке-разгрузке, хранении. Поставщик несет все риски, связанные с доставкой товара до пункта назначения (места доставки);

**9. Сопутствующие требования к поставке Товара**

Победитель запроса котировок в электронной форме обязан произвести отгрузку Товара в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке.

**10. Порядок поставки товара**

- Товар поставляется по адресу: 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, д. 67А, 2 этаж (без лифта) силами и за счет Поставщика.

- Подписание Акта приема-передачи Товара проводится после принятия положительного решения о соответствии всего Товара требованиям настоящего технического задания, уполномоченным лицом Заказчика.

- При обнаружении несоответствия требованиям технического задания хотя бы одной единицы поставляемого Товара, вся партия может быть возвращена Поставщику. В этом случае вывоз продукции, погрузочно-разгрузочные работы выполняются за счет Поставщика.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю. Д. Мартынов |
| Должность руководителя заказчика | Подпись | Расшифровка подписи |

м.п.