**Приложение 5**

**Форма Приглашения к участию в тендере**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

**к участию в тендере на поставку «принтера-аппликатора для штрих-кодирования кирпича»**

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича и сухих строительных смесей

Компания АО «ВКТГ» ОП «МКЗ» входят в структуру Компании UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на поставку **«принтера-аппликатора для штрих-кодирования кирпича».**

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

• Методы печати: термотрансферная печать или прямая термопечать

• Печатный механизм:

- 2230: ширина печати 2”, разрешение печати 300 точек/дюйм

• Скорость печати:

- до 300 мм в секунду

• Графический дисплей

• Клавиатура, старт, пауза, печать

• Встроенный датчик времени

• до 10 индивидуальных программируемых счетчиков

• Интерфейс связи:

- Высокая скорость RS-232, 300 – 115 200 бит/сек

- Ethernet 10/100 (LPD, R Telnet, FTP, веб сервер)

- Входные/выходные сигналы

- Вход для устройства считывания штрихового кода

- WLAN 802.11b

• Диапазон рабочих температур: от +5°C до +40°C

• Влажность: от 20 до 85%, без конденсата

• Потребляемая мощность: 110/240 В переменного тока, 50/60 Гц

• Подача воздуха: 6 бар, сухой и чистый

• Габариты печатной секции: высота: до 800 мм - ширина: до 640 мм - глубина: до 400 мм.

• Скорость печати - до 300 мм в секунду

• Линейные штриховые коды: 2/5 Interleaved, Code 39, USS Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13,

EAN 128, EAN/UPC extension code, Code128, ITF 14, RSS-14, RSS-14 Truncated, RSS Limited, RSS

Expanded, Code 2 of 5

• двумерные штриховые коды: PDF 417, LEB, KIX, RM4SCC, QR Code M1, M2, Maxicode M2, M3,

M4, M5, Datamatrix

• Прижимная «лапа» Applicator Pad 75\*45 Label size: width 70-85 Length 45-60, (рекомендованный размер этикетки 70\*60)- 1шт

• Стойка, регулируемая по высоте на колесах – 1шт

• Терминал с креплением – 1шт

• Пластина диспенсера в сборе – 1шт

• Инсталляция (доставка, сборка, пусконаладка)

**Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование номенклатуры | **АО «ВКТГ» ОП «МКЗ»** |
| кол-во | ед.изм | Цена с доставкой за ед.изм., (с НДС) |
| 1 | Принтер-аппликатор для штрих-кодирования кирпича | 1 | шт. |  |

Просим предоставить не менее двух вариантов коммерческих предложений с разными условиями цены/стоимости в зависимости от коммерческих условий в части отсрочки платежа (предоплата/ отсрочка платежа от 15 календарных дней).

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru), присланные до 19.04.2021, до 15:00.

Просим Вас при обращении, именовать тему и файл коммерческого предложения: “ **Тендер** (**принтер-аппликатор для штрих-кодирования кирпича**) “.

Компания оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (988) 950-12-89 – Корнеев Дмитрий Эдуардович. МК dmitry.korneev@unitile.ru

**Директор (менеджера по контракту, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фисенко Б.Н. (Директор по снабжению)**