Блок 7 «Техническое задание»

(блок 7 из 8)Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

**на поставку ручного инструмента и инвентаря.**

№ 624/19-ЗП от \_\_.\_\_.2019 г. г. Большой Камень

### **Способ закупки:** запрос предложений.

### **Форма закупки**: открытая, электронная.

* + 1. **Предмет закупки**

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – «Покупатель»), проводит закупку на поставку ручного инструмента и инвентаря (далее – Товар), а именно:

| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во.** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кернер7843-0031 Н12.Х1, согласно ГОСТ 7213-72  | шт. | 2 | Диаметр рабочей части не менее 2,0 мм, со скругленным ударным концом. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кернер7843-0035Н12.Х1, согласно ГОСТ 7213-72  | шт. | 2 |  Диаметр рабочей части не менее 3,2 мм, со скругленным ударным концом.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кернер7843-0039 Н12.Х1, согласно ГОСТ 7213-72 | шт. | 12 |  Диаметр рабочей части не менее 4,0 мм, со скругленным ударным концом.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кернер7843-0043Н12.Х1, согласно ГОСТ 7213-72 | шт. | 2 | Диаметр рабочей части не менее 6,3 мм, со скругленным ударным концом.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кернер7843-0047Н12.Х1, согласно ГОСТ 7213-72 | шт. | 2 | Диаметр рабочей части не менее 8,0 мм, со скругленным ударным концом.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кернер7843-0052Н12.Х1, согласно ГОСТ 7213-72  | шт. | 2 | Диаметр рабочей части не менее 10,0 мм,со скругленным ударным концом.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кронциркуль для внешних измерений«КР 100» | шт. | 1 | Диапазон измерений до: не более 100мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кронциркуль для внешних измерений«КР 200»  | шт. | 1 |  Диапазон измерений до: не более 200мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кронциркуль для внешних измерений«КР 500» | шт. | 1 | Диапазон измерений до: не более 500мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кронциркуль для внешних измерений«КР 800»  | шт. | 1 | Диапазон измерений до: не более 800мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кронциркуль для внутренних измерений«КР 100»  | шт. | 1 | Диапазон измерений до: не более 100мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кронциркуль для внутренних измерений«КР 200»  | шт. | 1 | Диапазон измерений до: не более 200мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кронциркуль для внутренних измерений«КР 800»  | шт. | 1 | Диапазон измерений до: не более 800мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кронциркуль для внутренних измерений«КР 500»  | шт. | 1 | Диапазон измерений до: не более 500мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Нить разметочная не менее 25м + флакон с краской«Stayer» либо эквивалент. | шт. | 300 | Длина нити не менее 25м, в комплекте с флаконом с краской. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвес«STAYER» либо эквивалент. | шт. | 20 |  Вес 200-300 гр. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвес шнуровой | шт. | 100 | Вес 20 - 50 гр. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвес шнуровой | шт. | 5 | Вес 300-500 гр. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Циркуль внешний | шт. | 7 |  1. Габариты (L)=200 мм. 2. Стальной. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Циркуль внешний | шт. | 7 | 1. Габариты (L)=300 мм.2. Стальной. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Циркуль разметочный с дугой 300 мм | шт. | 7 |  1. Габариты (L) = 300 мм.2. Стальной. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Циркуль разметочный с прямыми стержнями | шт. | 2 | 1. Длиной в диапазоне (L) 250-350мм.2. Стальной. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Чертилка | шт. | 582 | 1. Цельнометаллическая конструкция.2. Наличие клипсы для крепления на карман.3. Твёрдосплавный наконечник.4. Для разметочных работ по металлу методом нанесения рисок.5. Согласно ГОСТ 24473-80  Размеры: d-не более 5мм, L=150 мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Шнур разметочный | шт. | 510 | Длиной в диапазоне 25-40 м;В металлическом корпусе. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Болторезы | шт. | 5 | Длина 500÷600 мм, для диаметров до Ø 6 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Брусок шлифовальный | шт. | 4 | Ширина 40-60 мм, длина 180-220 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Заклепочник | шт. | 5 |  1. Из инструментальной стали.2. Для размера клёпок 2.4-4.8мм. 3. Вес не более 4кг.4. Длина не более 400мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кисть сметочная | шт. | 4150 | 5-ти рядная , с фигурной ручкой. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Киянка | шт. | 15 |  Вес 450-500 г.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Круглогубцы | шт. | 20 |  Длина 160-180мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кувалда 10 кг | шт. | 15 | Вес 10 кг, деревянная рукоять |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кувалда | шт. | 5 | Вес бойка в диапазоне 2-3 кг. Кувалда кованая с фибергласовой ручкой для столярно-слесарных работ. С обратным всадом . |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кувалда тупоносая1212-0001, согласно ГОСТ 11401-75  | шт. | 2 |  Длина, ширина не менее: L-108мм, В-50мм, масса бойка не более 2,0кг (в сборе с расклиненной ручкой 7859-0011 по МН546- 60, длинной 800мм).  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кувалда тупоносая1212-0009, согласно ГОСТ 11401-75  | шт. | 2 |  Длина, ширина не менее: L-210мм, В-100мм, масса бойка не более 16,0кг (в сборе с расклиненной ручкой 7859-0017 по МН546-60, длинной 800мм).  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Кусачки | шт. | 20 |  Длина 180-200 мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Лом монтажный«ЛМ20»  | шт. | 2 |  Размеры не менее: D -20мм, L -560 мм, масса не более 1,35 кг.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Лом монтажный«ЛМ32»  | шт. | 2 |  Размеры не менее: D -32мм, L -1320 мм, масса не более 8,4 кг.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Лом обыкновенный«ЛО24»  | шт. | 2 | Размеры не менее: D -24мм, L -1180 мм, масса не более 4,2 кг.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Лом обыкновенный«ЛО32»  | шт. | 2 | Размеры не менее: D -32мм, L -1400 мм, масса не более 9,4 кг.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Лом-гвоздодер«Gedore 120-500» либо эквивалент. | шт. | 7 |  Длина 500 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Малярный скребок для снятия краски«Matrix Master (арт.13324266)» либо эквивалент. | шт. | 110 |  Предназначен для снятия старых лакокрасочных покрытий.Ширина лезвия не менее 100мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Маркер перманентный спиртовой зеленый«Crown Multi marker» (арт.Cpm-800) либо эквивалент. | шт. | 1000 |  Диаметр наконечника 5 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Маркер перманентный спиртовой красный«Crown Multi marker» (арт.Cpm-800) либо эквивалент. | шт. | 1000 | Диаметр наконечника 5 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Маркер перманентный спиртовой черный«Crown Multi marker (арт.Cpm-800)» либо эквивалент. | шт. | 1000 | Диаметр наконечника 5 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Металлические совки для сварщиков | шт. | 500 | Металлический, для сбора окалины |
|  | 25.73/25.73.30.299 | МолотокТип 2 исполнение 1, согласно ГОСТ 2310-77  | шт. | 5 | Вес бойка 250 гр. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | МолотокТип 2 исполнение 1, согласно ГОСТ 2310-77  | шт. | 85 | Вес бойка 500 гр. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Молоток 1000 г (квадрат)«Gedore 4 E-500»  | шт. | 70 | Вес бойка -1000 гр. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Молоток безынерционный | шт. | 15 | 1. Круглый.2. С фиберглассовой рукоятью. 3. Весом в диапазоне от 400 до 600 гр. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Молоток кровельщика | шт. | 299 | Вес бойка 500 гр, ручка из композитных материалов. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Молоток с гвоздодером «Matrix 10463»  | шт. | 15 |  Вес 500-800 г. (круг) |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Молоток сварщика«Барс» либо эквивалент. | шт. | 30 | Ручка пружинная. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Молоток слесарный7850-0001, Тип 1, согласно ГОСТ 2310-77  | шт. | 54 | Длина не менее: L-250мм, Н-80мм, масса головки не менее 0,2кг. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Молоток слесарный7850-0003, Тип 1, согласно ГОСТ 2310-77  | шт. | 54 | Длина не менее: L-320мм, Н-105мм, масса головки не менее 0,5кг.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Молоток слесарный7850-0005, Тип 1, согласно ГОСТ 2310-77  | шт. | 54 | Длина не менее: L-360мм, Н-120мм, масса головки не менее 0,8кг.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Молоток слесарный7850-0006, Тип 1, согласно ГОСТ 2310-77 | шт. | 54 | Длина не менее: L-400мм, Н-130мм, масса головки не менее 1,0кг.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Набор инструмента (зубило+керн+пробойники)«Yato YT-4714» либо эквивалент. | компл. | 13 | 1. Не менее 10 инструментов в наборе.2. Набор должен содержать минимум:- 3 зубила;- 2 керна;4 пробойника. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Набор напильников по металлу в жестком кейсе«JTC-K8052» либо эквивалент. | компл. | 3 | 1. Не менее 5 предметов в комплекте.2. Комплект должен содержать не менее:- Плоский 200 мм 1шт;- Полукруглый 200 мм 1шт;- Квадратный 200 мм 1шт;- Трехгранный 200 мм 1шт;- Круглый 200 мм 1шт.3. В комплекте кейс для хранения. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Набор плоских стамесок | компл. | 7 | 4 штуки шириной - 6 мм, 12 мм, 18 мм, 24 мм, длина - 140 мм, кейс для хранения. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Набор просечек (пробойников) 10шт. | компл. | 3 | Диаметр в диапазоне не менее 5,0-32,0 мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник квадратный2821-0016, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 10 | Размер- L -200 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник квадратный2821-0023, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 2 | Размеры не менее: L -250мм, L 1 -310 мм, b-10,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник квадратный2821-0038, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 2 | Размеры не менее: L -400мм, L 1 -490 мм, b-18,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник круглый2820-0016, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 10 | Размеры: L-200 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник круглый2822-0023, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 7 | Размеры не менее: L -250мм, L 1 -310 мм, b-10,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник круглый2822-0038, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 7 | Размеры не менее: L -400мм, L 1 -490 мм, b-18,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник плоский2820-0018, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 10 | Размер: L-200 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник плоский2820-0023, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 2 | Размеры не менее: L -250мм, L 1 -310 мм, b-25,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник плоский2820-0034, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 12 | Размеры не менее: L -350мм, L 1 -430 мм, b-35,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник плоский2820-0039, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 2 | Размеры не менее: L -450мм, L 1 -550 мм, b-44,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник полукруглый2822-0125, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 10 | Размер L-200 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник трехгранный2821-0063, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 12 | Размеры не менее: L -150мм, L 1 -200 мм, b-11,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник трехгранный2821-0078, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 7 | Размеры не менее: L -300мм, L 1 -370 мм, b-20,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Напильник трехгранный2821-0088, согласно ГОСТ 1465-80  | шт. | 2 | Размеры не менее: L -400мм, L 1 -490 мм, b-27,0мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Нож плотницкий | шт. | 15 |   |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Нож с выдвижным трапециевидным лезвием | шт. | 45 | 1. Эргономичная ручка.2. В комплекте не менее 3-х лезвий. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Нож сапожный«Серия «Мастер» либо эквивалент. | шт. | 16 | Общая длина ножа 180 мм; толщина лезвия 1,2 мм; |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ножницы для резки металла2809-0001, Тип 1, согласно ГОСТ 7210-75  | шт. | 7 | Длина не менее: L-200мм, l -63мм, Н-40мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ножницы для резки металла2809-0003, Тип 1, согласно ГОСТ 7210-75  | шт. | 12 | Длина не менее: L-250мм, l -71мм, Н-40мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ножницы для резки металла2809-0005, Тип 1, согласно ГОСТ 7210-75  | шт. | 12 | Длина не менее: L-320мм, l -90мм, Н-50мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ножницы для резки металла2809-0007, Тип 1, согласно ГОСТ 7210-75  | шт. | 12 | Длина не менее: L-400мм, l -110мм, Н-50мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ножницы хозяйственные усиленные«Stayer «Profi» либо эквивалент. | шт. | 10 | 1. Вес не более 0,3кг.2. Эргономичные ручки.3. Подходят для разрезания тонких листовых материалов (резины, картона и т.д.).4. Длина не более 300мм.5. Материал лезвия – нержавеющая сталь. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ножовка по дереву«Bahco NP-19-U7/8-HP» либо эквивалент. | шт. | 30 | Длина лезвия в диапазоне 400-600 мм;вес не более 0,5 кг. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ножовка по металлу «Bahco 319» либо эквивалент. | шт. | 28 | С набором полотен.Длина полотна 250-400 мм;вес не более 0,6 кг. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвертка ручная слесарно-монтажная7810-0969, Тип 1, исполнение 1, согласно ГОСТ 17199-88  | шт. | 4 | Шлицевая |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвертка ручная слесарно-монтажная7810-0971, Тип 1, исполнение 1, согласно ГОСТ 17199-88  | шт. | 4 | Шлицевая. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвертка ручная слесарно-монтажная7810-0974, Тип 1, исполнение 1, согласно ГОСТ 17199-88  | шт. | 14 | Шлицевая. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвертка ручная слесарно-монтажная7810-1054, Тип 2, исполнение 2, согласно ГОСТ 17199-88 | шт. | 14 | Крестообразная |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвертка ручная слесарно-монтажная7810-0986, Тип 2, исполнение 2, согласно ГОСТ 17199-88  | шт. | 4 | Крестообразная |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвертка ручная слесарно-монтажная7810-0397, Тип 2, исполнение 9, согласно ГОСТ 17199-88  | шт. | 4 | Шлицевая, с накладками. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвертка ручная слесарно-монтажная7810-0992, Тип 2, исполнение 9, согласно ГОСТ 17199-88  | шт. | 4 | Шлицевая, с накладками.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Отвертка с магнитным держателем и набором бит«Jakemy JM-6111» либо эквивалент. | компл. | 5 | 1. Количество бит в комплекте не менее 40шт.2. Кейс для хранения и транспортировки в комплекте.3. Комплект должен содержать:- биты звездочка;- биты шестигранник;- биты крестовые;- биты плоские;- отверточная рукоятка для бит. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Пассатижи | шт. | 150 | Длина 165-180 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Плоскогубцы«Gedore 8133-180 JC» либо эквивалент. | шт. | 20 |  Длина 180-200 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Плоскогубцы с изолирующими рукоятками7814-0085, Тип 1, согласно ГОСТ 7236-93 | шт. | 104 | Длина L и L3 не менее 180 и 45 мм, длина W3 не менее 20мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Плоскогубцы с изолирующими рукоятками7814-0083, Тип 1, согласно ГОСТ 7236-93 | шт. | 104 | Длина L и L3 не менее 200 и 50 мм, длина W3 не менее 22мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Плоскогубцы с изолирующими рукоятками7814-0086, Тип 1, согласно ГОСТ 7236-93 | шт. | 4 | Длина L и L3 не менее 220 и 55 мм, длина W3 не менее 24мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Полотна ножовочные ручные | шт. | 50 | Размеры не менее: L1 -300мм, L2-315мм, Р-0,8 мм, b-12,5мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Полотна ножовочные ручные | шт. | 100 | Размеры не менее: L1 -300мм, L2-315мм, Р-1,0 мм, b-12,5мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Полотна ножовочные ручные | шт. | 50 | Размеры не менее: L1 -300мм, L2-315мм, Р-1,40 мм, b-12,5мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Разводной ключ | шт. | 205 | Размеры: L-300мм., размер зева S - не менее 36 мм., H - не более 90 мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ручное слесарное зубило2810-0171, Тип 2, исп.1, согласно ГОСТ 7211-86  | шт. | 10 | Ширина раб. части не менее В=10мм; длина не менее 125мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ручное слесарное зубило2810-0203, Тип 2, исп.1, согласно ГОСТ 7211-86 | шт. | 20 | Ширина раб. части не менее В=16мм; длина не менее 160мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ручное слесарное зубило2810-0262, Тип 2, исп.1, согласно ГОСТ 7211-86  | шт. | 10 | Ширина раб. части не менее В=25мм; длина не менее 250мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ручное слесарное зубило2810-0284, Тип 3, исп.1, согласно ГОСТ 7211-86  | шт. | 10 | Ширина раб. части не менее В=25мм; длина не менее 250мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ручное слесарное зубило2810-0308, Тип 4, согласно ГОСТ 7211-86  | шт. | 10 | ширина раб. части не менее В=30мм; длина не менее 250мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ручные ножовочные рамки6920-0001, Тип 1, исполнение1, согласно ГОСТ 17270-71  | шт. | 4 | Длина не менее: L-340мм, l -300мм, h-90мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ручные ножовочные рамки6920-0011, Тип 1, исполнение 2, согласно ГОСТ 17270-71  | шт. | 54 | Длина не менее: L-340мм, l -300мм, h-85мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Рычажный газовый ключ с S-образной формой губок«L Gross» либо эквивалент. | шт. | 12 | 1. Усиленная конструкция для работы при повышенных нагрузках.2. Антикоррозийное покрытие.3. Регулировочная гайка со стопорным кольцом.4. Для захвата деталей диаметром до 3 дюймов. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Рычажный газовый ключ с S-образной формой губок«Virax 010434» либо эквивалент | шт. | 13 | 1. Антикоррозийное покрытие.2. Регулировочная гайка со стопорным кольцом.3. Для захвата деталей диаметром до 1 дюйма. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Сменное лезвие для малярного скребка«Matrix Master (арт.16097353)» либо эквивалент. | шт. | 1020 | Ширина лезвия – 100 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Сменное полотно для ножовки по металлу | шт. | 100 | Длина 300мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Стремянка стальная«LFD90TA» либо эквивалент. | шт. | 18 | 3 ступени, 1 секция, нагрузка не менее 150 кг. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Струбцина стальная C-образная винтовая с Т-рукояткой«EHOMA UC8» либо эквивалент. | шт. | 6 | Длина не менее 350 мм; Глубина не менее 200мм, усилие стяжки не менее 800кг. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Струбцина стальная C-образная винтовая с Т-рукояткой«EHOMA UC10» либо эквивалент. | шт. | 6 | Длина не менее 400 мм; Глубина не менее 250мм, усилие стяжки не менее 1000кг. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Струбцина столярная«Bessey BE-TPN20B6BE» либо эквивалент. | шт. | 15 | 1. Тип F;2. ширина зажима 200 мм;3. глубина зажима 60 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Струбцина столярная«Bessey BE-TPN30B8BE» либо эквивалент. | шт. | 15 | 1. Тип F;2. ширина зажима 300 мм;3. глубина зажима 80 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Струбцина столярная«Bessey BE-TPN40S12BE» либо эквивалент. | шт. | 15 | 1. Тип F;2. ширина зажима 400 мм;3. глубина зажима 120 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Стусло прецизионное«Gross 22759» либо эквивалент. | шт. | 5 | двухплоскостное, пила - 600 мм, 2 прижимные струбцины, ограничительный упор, быстросъемное пильное полотно рабочий стол – ударопрочный пластик, шкала для быстрого определения рабочей длины, прижимная струбцина в вертикальной плоскости, прижимная струбцина в горизонтальной плоскости, полуавтоматическая установка горизонтальных углов: 90°, 45°, 36°, 30°, 22.5° и 15°, механическая установка вертикальных углов: : 90°, 45°, 36°, 30°, 22.5° и 15°, упор-ограничитель для сохранения идентичности размерного ряда обрабатываемых заготовок. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Тиски слесарные | компл. | 20 | 1. В комплекте c латунными накладками. 2. Вес не более 30кг. 3. Максимальный охватываемый размер (расстояние между щеками в полностью открытом состоянии) в диапазоне 140-160мм. 4. Наличие наковальни.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Тиски слесарные | компл. | 3 | 1. В комплекте c латунными накладками. 2. Вес не более 80кг. 3. Максимальный охватываемый размер (расстояние между щеками в полностью открытом состоянии) в диапазоне 230-280мм.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Тиски столярные | шт. | 3 | ширина губок (щек) не менее 230 мм;рабочий ход не менее - 330 мм;масса не более - 3,5 кг |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Топор«Fiskars 1020220» либо эквивалент. | шт. | 2 | стеклопластиковая рукоятка;резиновое покрытие рукоятки;масса - 4,72 кг; чехол для лезвия;длина рукоятки - 914 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Топор плотницкий«Husqvarna арт.5769264-01» либо эквивалент. | шт. | 7 | масса - 1 кг; длина от 375мм. до 400 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Топор плотницкий«Husqvarna арт. 5769265-01» либо эквивалент. | шт. | 7 | Вес -1,5 кг; длина не более 500 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Шабер слесарный«Hazet 824» либо эквивалент. | шт. | 8 | Ширина не менее 23 мм; длина не менее 150мм |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Шабер слесарный универсальный 500мм. | шт. | 8 | Длина – 500 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Щетка по металлу | шт. | 2600 | Количество рядов 4, материал рукоятки дерево, материал щетины сталь. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Щетка ручная металлическая«Кобальт 248-719» либо эквивалент. | шт. | 20 | 6-рядная, длина не менее 290мм, деревянная ручка. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Щетка-сметка | шт. | 600 |  Количество рядов от 2 до 4. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Восковой маркер | шт. | 230 | Белый.Диаметр наконечника не более 5 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Карандаш плотницкий | шт. | 200 |  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Маркер для нержавеющей стали | шт. | 710 |  Белый.Диаметр наконечника не более 5 мм . |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Маркер перманентный по металлу | шт. | 4050 | Белый.Диаметр наконечника не более 5 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Маркер перманентный по металлу | шт. | 6530 | ЧерныйДиаметр наконечника не более 5 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Маркер по дереву | шт. | 50 |  ЧерныйДиаметр наконечника не более 5 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Матерчатая сумка для инструмента с ремнем | шт. | 130 | 1. Собственный вес не более 3кг. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Меловой порошок, белый | шт. | 360 | Упаковка массой не менее 300 гр. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Полотна для ножовки по металлу | шт. | 100 |  Размеры не менее: L1 -300мм, L2-315мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Пояс-сумка с ремнём | шт. | 40 | 1. Из нейлона, с ремнем, двухсторонний, минимум 2 больших отделения.2. Собственный вес не более 1кг. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Прессованный тальк для разметки | кг. | 150 |   |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Лестница складная (трансформер)«Эйфель ТФ 4х3» либо эквивалент. | шт. | 13 | 1. Длина лестницы полная не менее 5м. 2. Вес не более 20кг. 3. Из алюминиевого профиля. 4. Максимальная нагрузка на ступень не менее 150кг.  |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Ручной механический степлер«HSP-12» либо эквивалент. | шт. | 7 | 1. Высота скобы не менее 12 мм.2. Габаритные размеры не более 220\*35\*120 мм.3. Наличие в комплекте насадок (наковален) |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Смотровое гибкое зеркало с подсветкой | шт. | 445 | Смотровое гибкое зеркало с подсветкой, длиной не менее 450 мм. |
|  | 25.73/25.73.30.299 | Скобы для ручного механического степлера | компл. | 40 | Высота не менее 12 мм.Толщина в диапазоне от 1,2-1,25 ммШирина в диапазоне от 11,2-11,4 мм (7/16 дюйма)Не менее 5000 шт. в комплекте. |
| Итого**:** | усл.ед. | 28997 |  |
| **ИТОГО:** | лот | 1 |  |

### **Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):** **6 188 891,50 руб. (Шесть миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто один рубль 50 копеек) без НДС, кроме того НДС 20 %: 1 237 778,30 руб. (Один миллион двести тридцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 30 копеек), итого с НДС: 7 426 669,80 руб. (Семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 80 копеек)**.

### Цена договора должна включать в себя: стоимость Товара, расходы по доставке Товара до Места приемки, согласно п. 3.2 Спецификации проекта Договора, стоимость документов согласно п. 5.3.1, 5.3.2 проекта Договора, стоимость упаковки Товара, все пошлины, налоги и сборы на территории РФ.

* + 1. **Общие требования к участникам закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к Поставщикам/Участникам закупки при аккредитации, указанным в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/  | Сведения о наличии действующей аккредитации (с указанием реквизитов подтверждающего документа) и декларация Участника закупки об отсутствии изменений в части соответствия установленным минимальным требованиям аккредитации по форме 1а/1б либо Перечень документов, предоставляемый участником закупки для подтверждения его соответствия предъявляемым требованиям. Перечень указан в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 2 | Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 3 |  Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 4 |  Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов.Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями Блока 8 закупочной документации.Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов. |
| 5 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 6 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 7 |  Отсутствие фактов привлечения Участника закупки – юридического лица в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 8 |  Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», об Участнике закупки либо о любом из лиц коллективного Участника закупки | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 9 |  Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно- правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 10 |  Приемлемый уровень устойчивости финансового состояния Участника закупки | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 11 |  Отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от участия в закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14 Положения о закупке товаров, работ услуг в течение последнего года до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур ПАО «НК «Роснефть» и обществ группы, содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках |
| 12 |  Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 13 |  Иные требования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на соблюдение принципов должной осмотрительности, противодействия коррупции и предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации Участника закупки и его благонадежности | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |

 |

* + 1. **Требование к поставке товара.**

3.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в заявку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Место поставки Товара: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1 ООО «ССК «Звезда». | Техническое предложение по форме 8, 8а. (Блок 4 «Образцы форм документов»). Подписанный проект Договора поставки. |
| 2 | Условия поставки Товара: обеспечение Поставщиком доставки Товара непосредственно до местонахождения Грузополучателя. |
| 3 | Срокпоставки товара: 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора. |
| 4 | Условия оплаты: -в случае, если Поставщик является субъектом среднего и малого предпринимательства, оплата осуществляется в размере 100 % (ста процентов) от стоимости партии Товара на основании выставленного Поставщиком счета на оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара. Поставщик обязуется предоставить Покупателю оригинал счета на оплату в течение 10 (десяти) календарных дней после поставки партии Товара.  - в случае, если Поставщик не является субъектом среднего и малого предпринимательства, то оплата осуществляется в размере 100 % (ста процентов) от стоимости партии Товара на основании выставленного Поставщиком счета на оплату не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поставки партии Товара. Поставщик обязуется предоставить Покупателю оригинал счета на оплату в течение 10 (десяти) календарных дней после поставки партии Товара |

 |
|  | 3.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Не требуется | - |

 |
|  | 3.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Не требуются | – |

 |
|  | 3.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Гарантийный срок 12 месяцев с момента наступления события, указанного в п. 6.3. Договора | Подписанный проект Договора поставки. |

 |
|  | 3.5 Иные требования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 12 | Соответствие предложенной продукции в Техническом предложении Участника Договору поставки. | Заполненное Приложение № 1 (Спецификация) Договора поставки, с указанием наименования продукции, марки, типа, технических требований, согласно Технического предложения Участника. |
| 2 | Наличие у Участника закупки опыта поставки Продукции не менее 1 года по предмету закупки. | Участнику закупки, для подтверждения опыта, в составе заявки Участника, необходимо предоставить: - Референс-лист с приложением копий договоров по предмету закупки (с печатями и подписями сторон) и документов подтверждающих поставку Товара. Рассматриваются документы по предмету закупки за период с 2015 - 2019 годы с суммарной ценой не менее 50% НМЦ закупки). |

 |

* + 1. **Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):**

Привлечение субподрядчиков предусмотрено / не предусмотрено

* + 1. **Иные параметры технического задания (если применимо):**

Отсутствуют.

* + 1. **Приложения к техническому заданию (если применимо):**

Отсутствуют.

* + 1. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки** – не предусмотрено.
		2. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора –**не предусмотрено.
		3. **Контактная информация:**

|  |
| --- |
| Контактная информация  |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Соколов Андрей Алексеевич |
| 2 | Электронная почта | e-mail: sokolovaa@sskzvezda.ru |
| 3 | Телефон | тел. 8(908) 999-72-45 |
| 4 | Факс | ‑ |
| 5 | Дополнительная контактная информация | ‑ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ** [**WWW.**](http://WWW.FABRIKANT.RU)**FABRIKANT.RU, ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

Пункт 367 Плана закупки товаров, работ, услуг ООО «ССК «Звезда» на 2019 год.