Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 9)**

Техническое задание

**на поставку** **многофункциональных устройств (МФУ) для нужд АО «30 СРЗ»**

от **«07» июля 2020 г.**  п. Дунай

### Способ закупки: запрос котировок.

### Форма закупки: открытая, электронная.

1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «30 судоремонтный завод» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку многофункциональных устройств (МФУ) для нужд АО «30 СРЗ», а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Единицы измерения** | **Кол-во** | **Требования к функциональным и техническим характеристикам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | 26.20/26.20 | Тип устройства: многофункциональное устройство лазерноеМФУ VersaLink C7020 | Штука | 1 | **Функциональность** | ПечатьКопированиеСканирование  |
| **Формат** | A4A3 |
| **Сканер** | Реверсивный |
| **Двусторонняя печать**  | Автоматическая |
| **Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.)** | 20 |
| **Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.)** | 20 |
| **Максимальная нагрузка (стр./мес.)** | 87 000 |
| **Максимальное разрешение, точек на дюйм** | 1 200 x 2 400 |
| **Подключение** | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a и Wi-Fi Direct с дополнительным модулем Wi-Fi (поддерживается одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair |
| **Расходные материалы** | Тонер-картридж стартовый 15000 (черный)9000 (цветные) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | 26.20/26.20 | Тип устройства: многофункциональное устройство лазерноеМФУ Xerox WC3345DNI | Штука | 2 | **Функциональность** | ПечатьКопированиеСканированиеФакс |
| **Формат** | A4 |
| **Сканер** | Планшетный /протяжный |
| **Двусторонняя печать** | Да |
| **Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.)** | 30 |
| **Максимальная нагрузка (стр./мес.)** | 30 000 |
| **Максимальное разрешение, точек на дюйм** | 1 200 x 2 400 |
| **Подключение** | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
| **Расходные материалы** | Тонер-картридж стартовый |
| **Совместимость** | Linux, Mac OS, Windows |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | 26.20/26.20 | Тип устройства: многофункциональное устройство лазерноеМФУ Panum M7300 FDN | Штука | 5 | **Функциональность** | факс, копир, сканер, принтер |
| **Формат** | A4 |
| **Сканер** | Планшетный /протяжный |
| **Двусторонняя печать** | Да |
| **Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.)** | 33 |
| **Совместимость** | Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Win-dows Server 2008, Windows 7, Ubuntu 12.04 и выше, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2012, Mac OS 10.7 и выше |
| **Расходные материалы** | Тонер-картридж стартовый |
| **Подключение** | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
|  **Итого:** | Штука | 8 |  |

**Начальная (максимальная) цена договора: 289 500,00 (**Двести восемьдесят девять тысяч пятьсот)рублей 00 копеек**,** в т.ч. НДС 20%.Цена договора должна включать в себя стоимость Товара, тары (упаковки), все налоги и сборы, страхование, таможенные пошлины и доставку.

1. **Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| *1* | Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. - ГОСТ 30345.0-95 «Безопасность бытовых и аналогичных электрическихприборов. Общие требования»;- ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуальногопользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»;- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделияэлектротехнические. Общие требования безопасности».- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | Наличие у поставляемого оборудования действующих сертификатов соответствия. |

**3. Требования к качеству, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг:** Товар должно быть новым, не восстановленным, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Не допускается поставка выставочных образцов. Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Наличие у поставляемого оборудования действующих сертификатов соответствия требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Все поставляемое оборудование должно быть русифицировано в соответствии со стандартами ISO и должно поддерживать работу с буквами русского алфавита. Каждая единица оборудования должна сопровождаться документацией на русском языке, подтверждающей декларируемые технические характеристики и позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя. В комплект поставки включается «Руководство пользователя».

 **4. Условия поставки:** Поставка Товара осуществляется Продавцом после подписания Сторонами настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней. Поставка осуществляется в рабочее время Покупателя. Рабочее время Покупателя – с 08.00 до 17.00 (по местному времени) с понедельника по пятницу за исключением общегосударственных выходных и праздничных дней. Товар доставляется транспортом и разгружается силами Продавца по адресу: 692891, Приморский край, п. Дунай, Судоремонтная 23.

Требование к упаковке: Упаковка должна предохранять Оборудование от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

 Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Маркировка должна быть легко читаемой. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

 **5. Условия оплаты:** путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в сумме, указанной в счете в следующем порядке - 100% оплата после приемки Товара, в течение 60 календарных дней с предоставлением оригинального счета, счет-фактуры, товарной накладной. Неполучение Покупателем счета от Продавца освобождает Покупателя от ответственности за нарушение сроков осуществления платежей.

**6. Требование к гарантийному сроку:** Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок составляет 2 года.