**Приложение №1 к Техническому заданию**

**Ведомость исполнения**

**на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту комплексов, систем и оборудования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ позиции** | **№ пункта** | **Наименование объекта ремонта (оборудования, системы, устройства и т.п.)** | **Наименование (состав и содержание) Работ** | **Срок**  **выполнения Работ** | **Кол-во**  **(шт.)** | **Цена**  **(с НДС), руб.** |
| 1. | **плб "Комсомольск-на-Амуре", пр.877 , зав. №473** | | |  |  |  |
| 1.1 | Арматура систем ВВД, ВСД, ВЗУ, ЛОХ, ВПЛ. | 1. Произвести ремонт по техническому состоянию с заменой деталей в объеме одиночного комплекта ЗИП и комплектующих по результатам дефектации, ДМС при необходимости:  - клапан запорный угловой штуцерный Ду32, Py400, ч. 521-35.3200-01 - 6 шт.;  - клапан запорный угловой штуцерный Ду10, Py400, ч. 521-35.3246 - 6 шт.;  - клапан запорный угловой штуцерный Ду15, Py400, ч. 521-35.3248 - 3 шт.;  - клапан невозвратно-управляемый угловой с ручным управлением Ду32 Py400,  ч. 522-35.3845 - 4 шт.;  - клапан невозвратно-запорный угловой штуцерный Ду15 Py400, ч. 522-35.3910 - 2 шт.;  - клапан запорный проходной с дистанционным управлением Ду32 Py400, ч. 521-35.3211 - 1 шт.;  - клапан запорный проходной штуцерный  Ду 10, Py400, ч. 521-35.3238 - 12 шт.;  - клапан редукционный проходной штуцерный Ду15/20 Py400..1,5 Рред. 5..45,  ч. 525-03.043 - 7 шт.;  - клапан редукционный проходной штуцерный Ду 15/20 Ру400.. 1,5 Рред.45-100,  ч. 525-03.044-01 - 1 шт.;  - клапан редукционный проходной штуцерный Ду6/10 Py400/10-16, ч. 525-36.107-01 - 4 шт.;  - клапан редукционный штуцерный бронзовый Ду10 Py45, ч. 525-35.2345 - 3 шт.;  - клапан редукционный штуцерный бронзовый Ду20/32 Py45, ч. 525-35.2362-01 - 3 шт.;  - клапан предохранительный Ду10,  ч. 524-03.180 - 1 шт.;  - клапан предохранительный штуцерный бронзовый Ду10, ч. 524-35.2460 - 17 шт.;  - клапан предохранительный штуцерный бронзовый Ду 10, ч. 524-35.2460-02 - 28 шт.;  - клапан предохранительный сигнальный штуцерный Ду6 Py100..230, ч. 524-35.2423-01  - 8 шт.;  - клапан предохранительный сигнальный штуцерный бронзовый Ду6, ч.524-35.2455-02  - 12 шт.  - устройство предохранительное Ду6,  ч.524-35.2421-01 - 4 шт.  2. Сдать OTK и личному составу. | 30.11.2023 | 122 |  |
| **Итого по плб "Комсомольск-на-Амуре", пр.877 , зав. №473:** | | | | | |  |
| 2. | **плб "Краснокаменск", пр.877 , зав. №474** | | |  |  |  |
| 2.1. | Арматура систем ВВД, ВСД, ВЗУ, ЛОХ, ВПЛ. | 1. Произвести ремонт по техническому состоянию с заменой деталей в объеме одиночного комплекта ЗИП и комплектующих по результатам дефектации, ДМС при необходимости: - Клапан предохранительный штуцерный сигнальный Ду10 Ру 25 - 27 шт.; - Клапан редукционный штуцерный проходной Ду6/10 Ру400 Рред.10-16 - 8 шт.; - Клапан предохранительный штуцерный сигнальный Ду6 Ру230 - 8 шт. ; - Клапан редукционный штуцерный проходной Ду15/20 Ру400 Рред.5-45 - 6 шт. ; - Клапан редукционный штуцерный проходной Ду20/32 Ру45 Рред.6-10 - 6 шт.  2. Сдача ОТК и личному составу. | 30.11.2023 | 55 |  |
| **Итого по плб "Краснокаменск", пр.877 , зав. №474:** | | | | | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | |  |