**Техническое задание на реализацию**

 **Электродвигателей АЗМ-500/6-2УХЛ4-В (2 шуки)**

1. ***Общие положения***

АО «Железногорская ТЭЦ» предлагает к реализации Электродвигатели АЗМ-500/6-2УХЛ4-В (2 штуки)

Местонахождение Товара:

Красноярский край, г.Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1 (территория ООО «КЭСКО»).

При этом Покупатель заблаговременно, в сроки, позволяющие принять (вывезти) товар в установленный срок, должен оформить заявку у собственников территории на получение временных пропусков на своих сотрудников, согласовать с собственниками территории порядок и сроки вывоза Товара.

1. ***Технические характеристики и описание электродвигателей:***

2.1.Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором типа АЗМ-500/6-2УХЛ4 (заводской № 127871 и № 127865) предназначен для механизмов, не требующих регулирования частоты вращения.

Завод-изготовитель ООО «ПО «Ленинградский Электромашиностроительный завод»

Дата выпуска 02.2007 г.

Мощность, кВт 500

Напряжение, В 6000

Ток статора, А 56,6

Частота вращения (синхронная), об/мин 3000

Частота, Гц 50

Тип смазки (масла) в подшипниках SKF

Масса, кг 1920

Количество, шт. 2

Товар в настоящее время находится на консервации, при соблюдении требований технической документации. Внешнее состояние корпуса удовлетворительное, без видимых повреждений (сколы и трещины отсутствуют). Наработка оборудования составляет не более 1000 моточасов. Сопротивление изоляции обмоток и сопротивление обмоток постоянному току в пределах нормы, подшипниковые узлы в хорошем состоянии. Обслуживание электродвигателя в период эксплуатации производился квалифицированным персоналом.

1. ***Условия реализации:***
	1. Продавец обеспечивает:
* наличие Товара;
* передачу покупателю имеющейся документации на отгружаемый Товар.
	1. Покупатель обеспечивает:
* наличие и достаточность условий, необходимых для выполнения установленных договорных обязательств;
* вывоз Товара собственными силами и за счет Покупателя осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора при условии оплаты аванса.
1. ***Требования к безопасности работ:***
	1. Покупатель обеспечивает выполнение следующих условий:
* персонал должен быть аттестован для производства работ;
* персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и защитными средствами;
* выполнение Правил ОТ, ПБ и требований экологической политики на территории площадки хранения во время производства работ и полную ответственность за безопасность производства работ в объёме заключённого договора.
1. ***Цена договора:***
	1. Цена, указанная в Договоре, установлена на весь период его действия.
2. ***Требования к документации***
	1. Формы закупочной документации, предоставляемые претендентом на бумажном и электронном носителях, в виде копий, заверенных руководителем предприятия:
* учредительные документы;
* приказ о назначении руководителя и копия паспорта;
* выписка из ЕГРЮЛ;
* реквизиты организации;
* банковские реквизиты.

7.2. Продавец оформляет отгрузку товарными накладными по форме ТОРГ-12, утверждённой Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132.