**ПРИГЛАШЕНИЕ**

к участию в тендере на **оказание услуг по**

**капитальному ремонту токарно-винторезных станков мод.1К62.**

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича и сухих строительных смесей.

Компания ООО «Воронежская керамика» входит в структуру ГК UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере **оказания услуг по капитальному ремонту токарно-винторезных станков для ООО «Воронежская керамика»**

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень работ – в Приложении № 1 к настоящему Приглашению:

\*Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2-х лет;

\*Заключение договора в редакции ООО «Воронежская керамика»;

\*Монтаж станков, после проведенного ремонта, пуско-наладочные работы, а также транспортировка станков на ремонт и обратно, производится подрядчиком;

\*Все работы выполняются из материалов подрядчика;

\*На заменяемые узлы предоставляется документация (паспорт, сертификат соответствия и т.д.);

\*В ремонт передаются два станка одновременно;

**Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:**

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставление сметного расчета или расчета договорной цены | Указать обязательно |
| Срок выполнения работ не более 160 дней на две единицы оборудования | Указать обязательно |
| Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2-х лет | Указать обязательно |
| Стоимость договора (цена на условиях предоплаты) | Указать обязательно |
| Стоимость договора, условия оплаты (цена, условия оплаты: желательно со 100% отсрочкой платежа) | Указать обязательно |
| Предоставление референс-листа | Указать обязательно |
| Наличие собственной ремонтной базы | Указать обязательно |

**Просим предоставить не менее двух вариантов коммерческих предложений с разными условиями цены/стоимости, в зависимости от коммерческих условий: на условиях отсрочки платежа (указать количество дней) и предоплаты.**

Стоимость работ по капитальному ремонту станков, указанная в коммерческом предложении, дальнейшему увеличению не подлежит.

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru), присланные до 15:00 12.04.2021 г.

Просим Вас при обращении, именовать тему и файл с коммерческим предложением: **«Тендер на оказание услуг по капитальному ремонту токарно-винторезных станков мод.1К62.».**

Компания оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (951) 854 21 06 – Веретин Алексей Викторович.

([aleksey.veretin@unitile.ru](mailto:aleksey.veretin@unitile.ru))

**Директор по производству**

**ООО «Воронежская керамика» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Выровский Д. В.**

**Приложение № 1**

**Перечень работ**

по капитальному ремонту токарно-винторезного станка модели 1К62

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** |
| 1. | Проверка станка на точность и измерение износа |
| 2. | Разборка станка и узлов, очистка и промывка, осмотр, составление дефектной ведомости |
| 3. | Шлифование и шабрение направляющих поверхностей станины, каретки, салазок суппорта, задней бабки |
| 4. | Ремонт крестового и резцового суппортов |
| 5. | Ремонт коробки скоростей с заменой подшипников |
| 6. | Ремонт коробки подач с заменой подшипников |
| 7. | Ремонт фартука, с заменой подшипников |
| 8. | Расточка задней бабки и замена пиноли |
| 9. | Восстановление или замена изношенного ходового винта и ходового вала |
| 10. | Ремонт заднего опорного кронштейна ходового винта и ходового вала |
| 11. | Ремонт электрооборудования с заменой электроразводки |
| 12. | Ремонт системы охлаждения с ремонтом или заменой помпы |
| 13. | Ремонт или замена насоса системы смазки и ремонт системы смазки |
| 14. | Сборка узлов и механизмов станка, проверка взаимодействия |
| 15. | Обкатка станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах, обкатка под нагрузкой |
| 16. | Проверка станка на геометрическую точность, шум, нагрев |
| 17. | Шпатлевка и покраска станка, консервация |
| 18. | Монтаж станка на территории заказчика |
| 19. | Сдача станка заказчику в соответствии с нормами геометрической точности и жесткости для данного вида станка и соответствия ГОСТ 7599-82. |

Составил:

Начальник РМЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Веретин А.В.

Согласовано:

Главный инженер ООО «Воронежская керамика» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телебоков А.В.