УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по осуществлению закупок   
АО «ВРК-1»

*\_\_\_(подпись)\_\_\_* А.А.Печурин

«22» октября 2018 г.

**Приглашение принять участие в конкурентном отборе**

# Условия проведения конкурентного отбора

## Общие условия проведения конкурентного отбора

### Сведения о заказчике

1.1.1. Заказчик: акционерное общество «Вагонная ремонтная компания-1» (АО «ВРК-1»)*.*

Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35.

Почтовый адрес Заказчика: Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Макаренко д.3 стр.1.

Адрес электронной почты: KrugovayUV@1vrk.ru

Номер телефона: 8(499)260-40-98.

Организатор: АО «ВРК-1»*.*

1.1.2. Контактные данные:

Контактное лицо:ведущий специалист сектора конкурсных процедур Круговая Юлия Владимировна

Адрес электронной почты: KrugovayUV@1vrk.ru

Номер телефона: 8(499)260-40-98.

Номер факса: 8(499)260-40-50.

### Способ закупки

Конкурентный отбор № 662/КОТЭ-АО «ВРК-1»2018/Д в электронной форме.

### Предмет конкурентного отбора

Право заключения договора поставки запасных частей для компрессорного оборудования.

### Участники

Особенности участия в конкурентном отборе не предусмотрены.

### Место и дата проведения конкурентного отбора

Конкурентный отбор проводится**в 16:00 часов московского  
 времени «25» октября 2018 г.** на электронной торговой площадке «ЭТС-Фабрикант» (на странице данного конкурентного отбора на сайте https://www.fabrikant.ru)(далее – электронная торгово-закупочная площадка, ЭТЗП, а также сайт ЭТЗП)*,* в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур*.*

**1.6. Разъяснения положений приглашения к участию в конкурентном отборе**

Направление участником запросов на разъяснение положений приглашения к участию в конкурентном отборе не предусмотрено при проведении конкурентного отбора. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участником закупки разъяснений положений приглашения к участию в конкурентном отбое не устанавливаются при проведении конкурентного отбора.

## Техническое задание

Сведения о наименовании закупаемых товаров, их количестве (объеме), цене за единицу, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках товара,требования к их безопасности, качеству, упаковке, отгрузке товара*,* к результатам,иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, место, условия и сроки поставки товаров*,* форма, сроки и порядок оплаты изложены в техническом задании, являющемся приложением № 1 к приглашению к участию в конкурентном отборе.

1. **Заключение и исполнение договора**

Порядок заключения договора предусмотрен пунктом 6 приглашения к участию в конкурентном отборе.

Изменение количества предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к приглашению к участию в конкурентном отборе |

Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора и расходах участника** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование товара | | Марка (модель) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена за единицу без учета НДС (руб.) | Цена за единицу с учетом НДС (18%)  (руб.) | Всего без учета НДС (руб.) | Всего с учетом НДС (18%) (руб.) |
| 1 | Сепаратор | | Parker | шт | 2 | 5792,50 | 6835,15 | 11585,00 | 13670,30 |
| 2 | Датчик давления | | Atlas Copco 1089057551 | шт | 2 | 14152,50 | 16699,95 | 28305,00 | 33399,90 |
| 3 | Фильтр масляный | | Parker (Germany) | шт | 10 | 1157,00 | 1365,26 | 11570,00 | 13652,60 |
| 4 | Плоская прокладка охладителя | | Atlas Copco 0653106200 | шт | 2 | 89,00 | 105,02 | 178,00 | 210,04 |
| 5 | Кольцо уплотнительное | | Atlas Copco  0663716800 | шт | 4 | 2796,50 | 3299,87 | 11186,00 | 13199,48 |
| 6 | Фильтр | | DD 130+ (DD 120) | шт | 10 | 3898,50 | 4600,23 | 38985,00 | 46002,30 |
| 7 | Фильтр воздушный | | Parker | шт | 5 | 1246,00 | 1470,28 | 6230,00 | 7351,40 |
| 8 | Фильтр-частотник по размерам | | Atlas Copco | шт | 8 | 339,00 | 400,02 | 2712,00 | 3200,16 |
| 9 | Масло  *(Упаковка – пластиковая канистра объемом 20 литров)* | | - | канистра | 5 | 6695,00 | 7900,10 | 33475,00 | 39500,50 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | | | | **Начальная (максимальная) цена договора, руб.**  **без учета НДС** | | | **Начальная (максимальная)**  **цена договора, руб.**  **с учетом НДС (18%)** | |
| **144 226,00** | | | **170 186,68** | |
| **Порядок формирования начальной (максимальной) цены** | | | | | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды налогов, все возможные расходы участника, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары, транспортно-экспедиционного обслуживания, а так же прочих расходов, связанных с доставкой товара в адрес Грузополучателя. | | | | |
| **2. Требования к товарам** | | | | | | | | | |
| Нормативные документы, согласно которым установлены требования | | Нормативные документы не установлены документами, применяемыми в национальной системе стандартизации. | | | | | | | |
| Технические и функциональные характеристики товара | | Технические и функциональные характеристики товара указаны в приложение №1 к настоящему техническому заданию. | | | | | | | |
| Требования к безопасности товара | | Требования к безопасности товара не установлены документами, применяемыми в национальной системе стандартизации. | | | | | | | |
| Требования к качеству товара | | Срок гарантии качества и надежности поставляемого товара должен определяться производителем Товара.  Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого Товара:  - сертификаты или декларации соответствия на Товар (полученные производителями товаров на добровольной основе (посредством принятия декларации о соответствии на основе собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории), который не подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия в обязательном порядке (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 17.07.2017), Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ (с изменениями в ред. от 29.07.2017) «О техническом регулировании»),  - технические паспорта на сепараторы (инструкции по эксплуатации, подключению и установке на русском языке). | | | | | | | |
| Требования к упаковке, отгрузке товара | | Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.  Товар должен быть упакован с учетом его свойств таким образом, чтобы при перевозке, разгрузке обеспечивалась его сохранность, а также исключалась возможность повреждения другого Товара. При укладке в транспортную тару должны быть приняты меры, предохраняющие Товар от атмосферных осадков, а также исключающие их перемещение и повреждение. | | | | | | | |
| Иные характеристики товаров | | Поставляемый Товар должен быть заводского производства, новым (товаром, который не был в употреблении), не поврежденным.  Товар должен находиться у участника во владении на законном основании, должен быть свободным от прав третьих лиц, не являться предметом залога, не находиться под арестом, не быть обремененным другими обязательствами, а также ввезенным на территорию Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.  В случае обнаружения несоответствия товара в партии по количеству и (или) качеству Заказчик вызывает Поставщика, для составления акта. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (трёх) календарных дней, с даты направления извещения о вызове, Покупатель в одностороннем порядке составляет акт, удостоверяющий недостачу и (или) несоответствие качеству, комплектности, ассортименту товара и направляет его в адрес Поставщика.  Восполнение недопоставки или замена Товара (партии товара), ненадлежащего качества производится Поставщиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Покупателя.  В случае поставки некомплектного Товара или Товаров, несоответствующего ассортимента, Покупатель вправе отказаться от приемки таких Товаров.  В случае недопоставки Товара оплате подлежит исключительно фактически поставленное количество Товара. | | | | | | | |
| Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары.  Параметры эквивалентности. | | Товары, указанные в пункте 1 технического задания предназначены для компрессора Atlas Copco GA 37 VSD FF-13 вагонных колесных мастерских Иртышское.  Закупка запасных частей и расходных материалов производится для компрессора Atlas Copco GA 37 VSD FF-13 (указанных в пункте 1 технического задания), используемом Заказчиком, в соответствии с технической документацией на компрессор Atlas Copco GA 37 VSD FF-13.  Номера и марки запасных частей и расходных материалов в техническом задании приглашения к проведению конкурентного отбора соответствуют номерам и маркам используемых компрессоров.  Номера и марки Товара указаны в техническом задании приглашения к проведению конкурентного отбора в соответствии с подпунктом 3 б) пунктом 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  Предоставление эквивалентных товаров не допускается. | | | | | | | |
| **3. Требования к результатам** | | | | | | | | | |
| Товары должны быть поставлены в полном объеме (разовая поставка всего объема Товаров), в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с приглашением к конкурентному отбору и договором требованиям. | | | | | | | | | |
| **4.****Место, условия и порядок поставки товаров** | | | | | | | | | |
| Место поставки товаров | | 646850, Омская область, Нововаршавский район, рабочий поселок Большегривское, ул. Строительная, дом 1.  Вагонные колесные мастерские Иртышское. | | | | | | | |
| Условия поставки товаров | | Поставка должна быть осуществлена разово, в полном объеме, указанном в техническом задании.  Поставка партии Товаров осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком денежных средств в безналичной форме на его расчетный счет.  Доставка товара и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с доставкой товара, осуществляются представителями Поставщика в вагонное ремонтное депо в рабочие дни, не позднее 18-00 (местное время), с предварительным уведомлением ответственного представителя Покупателя не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой даты поставки Товара.  При поставке Товара Поставщик предоставляет сертификаты или декларации соответствия на канаты, сертификаты или декларации соответствия на Товар (полученные производителями товаров на добровольной основе (посредством принятия декларации о соответствии на основе собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории), технические паспорта на сепараторы (инструкции по эксплуатации, подключению и установке на русском языке). | | | | | | | |
| Сроки поставки товаров | | С даты заключения договора не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком денежных средств. | | | | | | | |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | | | | | | | | | |
| Форма оплаты | | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. | | | | | | | |
| Авансирование | | Авансирование предусмотрено в размере 100% (сто) процентов. | | | | | | | |
| Срок и порядок оплаты | | Оплата производится Покупателем авансовым платежом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Поставщика счета на оплату за весь объем партии Товаров путем перечисления денежных средств на счет Поставщика. | | | | | | | |
| **6. Расчет стоимости товаров** | | | | | | | | | |
| Конкурентный отбор проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора за весь объем закупаемых товаров без учета НДС. | | | | | | | | | |

Приложение №1 к техническому заданию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Марка (модель) | Технические характеристики |
| 1 | Сепаратор | Parker | Предназначен для очистки сжатого воздуха от масла. Габариты:  Высота 1:175  Наружный диаметр 1:300  Внешний диаметр 2:170  Внутренний диаметр 1:122  Внутренний диаметр 2:108 |
| 2 | Датчик давления | Atlas Copco 1089057551 | Предназначен для измерения давления сжатого воздуха получаемого при работе винтового компрессора. Датчик по принципу непрямого действия.  Преобразует давление в электрический сигнал, который поступает на блок управления компрессором, который в свою очередь преобразует электрический сигнал в показания давления на дисплее блока управления. |
| 3 | Фильтр масляный | Parker | Предназначен для очистки компрессорного масла от твердых частиц разного происхождения.  Высота 1:210  Внешний диаметр 1:96  Наружный диаметр 2:94  1 "-12 |
| 4 | Плоская прокладка охладителя | Atlas Copco 0653106200 | Предназначена для герметизации деталей охладителя от попадания газообразной или жидкой среды внутрь. Может быть изготовлена из разных видов резины, термопласта, неопрена и других материалов. |
| 5 | Кольцо уплотнительное | Atlas Copco  0663716800 | Предназначено для поддержания герметичности, в том числе для защиты от попадания газообразной или жидкой среды внутрь. Может быть изготовлена из разных видов резины, термопласта, неопрена и других материалов. |
| 6 | Фильтр DD 130+ (DD 120) | DD 130+ (DD 120) | Магистральный фильтр DD 130+ предназначен для общей защиты и удаления жидкостей.  Элемент фильтра удерживает частицы воды и масла, которые удаляются посредством слива.  Удаляет частицы размером до 1мкм.  Концентрация влаги на выходе - не более 0,1 мг/м³.  Производительность - 7,8 м³/мин,  Максимальное давление - 16 бар,  Рабочее давление - 7 бар,  Присоединительный размер - 1½ дюйм,  Вес - 4,2 кг.,  Габариты - 14х10,5х52 см. |
| 7 | Фильтр воздушный | Parker | Предназначен для защиты механизмов компрессора от попадания твердых частиц разного происхождения.  Высота 1:360  Высота 2:330  Наружный диаметр 1:227  Внутренний диаметр 1:130 |
| 8 | Фильтр-частотник по размерам | Atlas Copco | Предназначен для защиты механизмов компрессора от попадания твердых частиц разного происхождения. |
| 9 | Масло | - | Тип масла: минеральное,  Индекс вязкости: 46,  Вязкость при 400С: 46 мм2/с,  Температура застывания: - 57 0С,  Применение: винтовые компрессоры.  Упаковка – пластиковая канистра объемом 20 литров |