|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое задание № 13567 от 30.01.2023на закупку ЛКМ для окраски мпк "Советская гавань" |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Номенклатура | Ед. изм | Количество |
|  | 1 | Грунт-эмаль PK-Marine 2202 серый | кг | 680,4 |
|  | 2 | Грунт-эмаль PK-Marine 2202 красно-коричневый | кг | 680,4 |
|  | 3 | Грунт-эмаль PK-Marine 2202 черный | кг | 170,1 |
|  | 4 | РАЗБАВИТЕЛЬ PK-MARINE 2202 | кг | 68,8 |
|  | 5 | Эмаль PK-Marine 2303 RAL 9003 Белый | кг | 11,6 |
|  | 6 | Эмаль PK-Marine 2303 RAL 519 Серая | кг | 150,8 |
|  | 7 | Эмаль PK-Marine 2303 RAL 9005 черная | кг | 34,8 |
|  | 8 | разбавитель PK-MARINE 2303 | кг | 14,4 |
|  | 9 | Эмаль PK-Marine AF красно-коричневая | кг | 445 |
|  | 10 | РАЗБАВИТЕЛЬ RK-MARINE AF | кг | 34,4 |
|  |  |  |  |  | Итого | 2 290,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес: г. Владивосток, Дальзаводская, 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условие поставки: Самовывоз со склада поставщика |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условие оплаты: предоплата 100% в течение 10 дней с момента подписания договора и спецификации и при условии наступления обстоятельств, указанных в п. 2.3 настоящего Договора. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки: поставка в течение 10 календарных дней с момента поступления предоплаты. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к сертификатам: предоставить копии оригиналов паспортов качества завода-изготовителя ЛКМ и заключение Минпромторг. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к упаковке: обязательная оригинальная маркировка изготовителя на таре (канистрах, банках, ведрах). |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарант. сроку: остаточный гарантийный срок хранения продукции, на момент передачи заказчику должен быть не менее 20% от срока годности, указанного на упаковке изготовителя. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к продукции: весь товар должен быть сертифицирован на территории России.Лакокрасочная продукция должна быть одобрена МО РФ (согласно РЗК-НК-2001 г. или иметь заключение НИИ Кораблестроения и Вооружения ВМФ).Техническое сопровождение процесса нанесения материалов на объекте Покупателя производится представителем производителя материалов с последующим оформлением отчета по окраске.Технический инспектор должен иметь действующее квалификационное удостоверение в области неразрушающего контроля и технической диагностики. Техническое сопровождение должно охватывать весь процесс, связанный с применением лакокрасочной продукции, от разработки технических спецификаций для применения продукции на конкретных объектах, до осуществления непосредственного наблюдения за процессом подготовки поверхности и нанесения покрытия, а также составления отчета установленной формы о произведенном процессе. В техническое обеспечение входит представление Покупателю всех необходимых сертификатов и документов для предъявления покрытия заказчику. Все расходы, связанные с техническим сопровождением, входят в стоимость товара.Продукция должна быть новой с копиями оригиналов паспортов качества завода-изготовителя с отметкой ОТК и с заключением Минпромторга |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договора включает в себя НДС, все налоги, сборы и стоимость упаковки (Тары). |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |