**Приложение №1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| Шпала железобетонная Ш3-ДК-30 ГОСТ 33320-2015, под ЖБР-65Ш с УБП, шт. | 234 |
| Комплект крепления ЖБР-65Ш с УБП, шт. | 234 |
| Шпала деревянная новая пропитанная, Тип IIБ, ГОСТ 78-2004, шт. | 133 |
| Брус деревянный пропитанный Тип II (160х230мм) 3,00 ГОСТ 8816, шт. | 20 |
| Брус деревянный пропитанный Тип II (160х230мм) 3,25 ГОСТ 8816, шт. | 17 |
| Брус деревянный новый пропитанный Тип II (160х230мм) 3,50 ГОСТ 8816, шт. | 11 |
| Брус деревянный новый пропитанный Тип I I(160х230мм) 3,75 ГОСТ 8816, шт. | 4 |
| Брус деревянный новый пропитанный Тип II (160х230мм) 4,00 ГОСТ 8816, шт. | 7 |
| Брус деревянный новый пропитанный Тип II (160х230мм) 4,25 ГОСТ 8816, шт. | 9 |
| Брус деревянный новый пропитанный Тип II (160х230мм) 4,50 ГОСТ 8816, шт. | 3 |
| Брус деревянный новый пропитанный Тип II (160х230мм) 4,75 ГОСТ 8816, шт. | 7 |
| Брус деревянный новый пропитанный Тип II (160х230мм) 5,00 ГОСТ 8816, шт. | 5 |
| Брус деревянный новый пропитанный Тип II (160х230мм) флюгарочный, шт. | 5 |