Приложение №2 к Техническому заданию

**Электромеханическое оборудование**

**срзк "Курилы", пр. 864, зав. №5 на 2022 г.**

1. Система дистанционного замера уровня жидкости в цистернах тип АВ864В18.
- Капитальный ремонт - 1 к-т

 **срзк "Карелия", пр.864 , зав. № 2 на 2022 г.**

1. Главный двигатель 12АV25/30 №1, №2.
- ДМС, регулировка регулятора оборотов Woodvard UG-8. - 1 шт.
2. Авторулевой ТS 23В.
- Текущий ремонт - 1 к-т
3. Система указателей положения руля тип ASB01.
- ДМС, средний ремонт (в составе: датчик JU3607-03, 50Гц - 1 шт., приемник потолочный JF3610-01 - 1 шт., приемник настенный JH3609-09 - 2 шт.) - 1 к-т
4. Система АПС ГД№1,№2.
- Текущий ремонт, обновление ПО - 2 к-т
5. Система АПС ДГ №1,2,3,4.
- Текущий ремонт, обновление ПО - 4 к-т.
6. Сигнализация обнаружения пожара ч.864.АФВГ.360086.071Э4 ( ПСМ-А).
- Текущий ремонт - 1 к-т
7. Кондиционер HISENSE (пом.№ 601, 602, 603, 604).
- Текущий ремонт внешнего блока АМW - 1 к-т
- Текущий ремонт внешнего блока АМS, заправка фреоном К410 - 4 к-т
8. Кондиционер HISENSE (пом № 506, 510, 519, 521).
- Текущий ремонт внешнего блока АМW - 1 к-т
- Текущий ремонт внешнего блока АМ8, заправка фреоном R410 - 4 к-т
9. Кондиционер HISENSE (пом.№501, 503, 512).
- Текущий ремонт внешнего блока АМW - 1 к-т
- Текущий ремонт внешнего блока АМS, заправка фреоном R410 - 3 к-т
10. Кондиционер Таdiluх ТRМ-07Н (пом. №441).
- Текущий ремонт внешнего блока АМW - 1 к-т
- Текущий ремонт внешнего блока АМS, заправка фреоном R410 - 1 к-т
11. Кондиционер НISENSE (пом. №606, 608, 609, 610, 611).
- Текущий ремонт внешнего блока АМW - 1 к-т
- Текущий ремонт внешнего блока АМS, заправка фреоном R410 - 6 к-т
12. Кондиционер НISENSE (пом. №524).
- Текущий ремонт внешнего блока АМW - 1 к-т
- Текущий ремонт внешнего блока АМS, заправка фреоном R410 - 1 к-т
13. Кондиционер НISENSE (пом. №421, 437).
- Текущий ремонт внешнего блока АМW - 1 к-т
- Текущий ремонт внешнего блока АМ8, заправка фреоном R410 - 2 к-т
14. Кондиционер НISENSE (пом. №462, 468, 474).
- Текущий ремонт внешнего блока АМW - 1 к-т
- Текущий ремонт внешнего блока АМ8, заправка фреоном R410 - 3 к-т

 **бпк "Адмирал Пантелеев", пр.1155 , зав. № С-118 на 2022 г.**

1. Сигнализатор температуры СТ-072М.
- Текущий ремонт. - 1 к-т

 **гвркр "Варяг", пр. 1164 , зав. №2010 на 2022 г.**

1. Пост №6.
- ДМС, текущий ремонт внешнего блока сплит-системы кондиционирования. - 1 шт.
2. ВАКЭП 70-140.
- ДМС, средний ремонт - 6 шт.
3. Регулятор давления топливный РДТ 40/10 ТМ.
- ДМС, средний ремонт - 2 к-т
4. ГКП.
- Ремонт кондиционеров Вallu - 2 к-т

 **бпк "Адмирал Трибуц", пр.1155 , зав. №733 на 2022 г.**

1. Щиты автоматического управления, сигнализации ЛЭГС-17-1 (пом. СПУ, ГКП, ХКП, Пост №16).
- ДМС, текущий ремонт:
щит автоматики ЩА ЛЭГС (пом. СПУ) - 1 шт.
щит сигнализации ЩС1, ЩС2, ЛЭГС (ХР, ГКП) - 2 шт.
щит ЩУС ЛЭГС (пост №16) - 1 шт.

 **пка "П-366", пр.12150, зав. № 02607 на 2022 г.**

1. Лодка "Фаворит F-500А" №60904:
- Освидетельствование наддувного борта и его перегородок на герметичность избыточным давлением. Закупка, замена надувного борта (Ризб = Рраб=54 кПа.) - 1 к-т

 **плб "Б-464", пр.877, зав. №471 на 2022 г.**

1. Дизель 7-2Д42 №1:
- Демонтаж, средний ремонт регуляторов частоты 1-М7РС1, консервация, упаковка - 2 шт.
2. Схема контроля измерения глубины. (приборы ИГП - 5 шт и УГ - 2 шт):
- Техническое обслуживание в объеме годового - 1 к-т

 **плб "Б-494", пр.877 , зав. №472 на 2022 г.**

1. Перископ ПЗКГ-11:
- Замена механизма горизонтального наведения носового и кормового перископа - 1 к-т
- Замена носового перископа - 1 к-т
- Ремонт подвески кормового перископа - 1 к-т
- Замена натяжных тросов кормового и носового перископа - 150 п.м.

 **плб "Б-190", "Краснокаменск", пр. 877 , зав. № 474 на 2022 г.**

1. УБЗ ТАТА №1-6, 877-902-008:
- ДМС, закупка, замена каната 9,8-В-Ж-200 - 40 п.м.