Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 9)**

Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСа котировок

**на поставку** **противопожарного оборудования**

«13» июля 2021 г. п. Дунай

**Способ закупки**: запрос котировок в электронной форме

**Форма закупки:** открытая, электронная

1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «30 судоремонтный завод» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку противопожарного оборудования, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| 1 | 28.99.9/28.99.39.190 | Огнетушитель ОУ- 5 ВСЕ | Шт. | 70 | **ГОСТ Р51057-2001****Технические характеристики:****Масса заряда-от 3 до 5 кг.****Вместимость огнетушителя – 6,7** **Длина струи – не менее 3м.****Рабочее давление – 5,88 МПа****Год выпуска 2021 г.****Срок службы 10 лет.** |
| 2 | 28.99.9/28.99.39.190 | Огнетушитель ОП 8 (3) АВСЕ | Шт. | 80 | **ГОСТ Р51057-2005****Технические характеристики:**Масса заряда – не менее 8кг.Вместимость огнетушителя -12,5Длина струи – от 4 до 7м.Рабочее давление – 1,6 МПаГод выпуска – 2021 г.Срок службы 10 лет. |
| 3 | 28.99.9/28.99.39.190 | Пожарный рукав РПМ (Д) -50-1,6-ИМ-УХЛ1 | Шт. | 60 | **ГОСТ Р51049-2008****Технические характеристики:**Рукав пожарный в сборе с головками ГР- 50 ал, и стволом РС-50, 01ал.Серия пожарного рукава-латексированный.Температура рабочей среды от -60 до +40Длина - 20м.+\_1 м.Условный проход DN -50 |
| 4 | 28.99.9/28.99.39.190 | Пожарный ствол РСК-50 алюм. | Шт. | 60 | **ГОСТ 9923-93, ГОСТ Р 53331-2009****Технические характеристики:**Головка соединительная РСК 50-04-01: Сплав АК 7 ГОСТ 2685-75Рабочее давление :0,4-0,6 МпаДальность водяной струи-30м.Длина - 20м.Проход соединительной головки - 50 мм.Для соленой воды,комбинированный |
| 5 | 28.99.9/28.99.39.190 | Пожарное покрывало ПП – 300 (1,5\*2,0) | Шт. | 5 | **ГОСТ 27331-87, ГОСТ 30244-94****Технические характеристики:**класс пожароопасности -«А», «В», «Е».Размер -1,5\*2,0Материал изделия - огнеупорная ткань.Температурный режим - от -40 до +50. |
| 6 | 28.99.9/28.99.39.190 | Рукав пожарный РМП(В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 | Шт. | 4 | **ГОСТ Р 51049-2008****ГОСТ Р 5398-76, ГОСТ Р 53279-2009.****Технические характеристики:**Рукав пожарный в сборе.Диаметр рукава - 50 ммДлина рукава - 20 мРабочее давление -1,6Температура эксплуатации - 60 +40 |
|  | **Итого** |  | **279** |  |

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):** 652 895(шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 55 копеек, в т. ч. 20% НДС.

Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

1. **Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг**
	1. Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | **Место поставки товара:** АО «30 СРЗ», РФ, Приморский край, п. Дунай, ул. Судоремонтная, д. 23 | Техническое предложение по Форме 8, 8а (Блок 4 «Образцы форм документов»).Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки |
| 2 | **Условия поставки товара:** по заявкам заказчика, поставка партиями. |
| 3 | **Срок поставки товара:** осуществляется партиями в течение 20 календарных дней с момента подачу заявки Заказчика.  |
| 4 | **Условия оплаты:** *В случае если Поставщик является субъектом среднего и малого предпринимательства:*100% за партию в течение 15-ти рабочих дней, после поступления партии товара на склад Заказчика, предоставление оригинального счёта, счет-фактуры, товарной накладной и при условии наступления обязательств, указанных в договоре п.п.4.1.7, но не ранее поступления денежных средств на расчетный счет «Госзаказчика» от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по Государственному контракту.*В случае если Поставщик не является субъектом среднего и малого предпринимательства:*100% за партию в течение 45-ти календарных дней после поступления партии товара на склад Заказчика. предоставление оригинального счёта, счет-фактуры, товарной накладной и при условии наступления обязательств, связанных с казначейским сопровождением и при условии наступления обстоятельств, указанных в договоре п.п.4.1.7, но не ранее поступления денежных средств на расчетный счет «Госзаказчика» от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по Государственному контракту. |

* 1. Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным государственным стандартом: **ГОСТ Р51057-2001****ГОСТ Р51049-2008****ГОСТ 9923-93, ГОСТ 53331-2009****ГОСТ 27331-87, ГОСТ 30244-94****ГОСТ Р 51049-2008****ГОСТ Р 5398-76, ГОСТ Р 53279-2009** | При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» предоставить заверенные печатью и подписью Поставщика копию паспорта качества, либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара |

* 1. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Не требуется | Не требуется |

1. **Иные параметры технического задания (если применимо):**
	1. В рамках государственного контракта 2126725300032023600000000/П.4п.219.20.21.2052 от 16.02.2021 г. (далее – государственный контракт), заключенного между Заказчиком и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – государственный заказчик), осуществляется казначейское сопровождение в соответствии с положением статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 (далее – Правила.)

Идентификатор ГК № контракта № 2126725300032023600000000

1. **Приложения к техническому заданию (если применимо) –** не предусмотрено.
2. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.
3. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -** не предусмотрено.
4. **Контактная информация**

|  |
| --- |
| Контактная информация  |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Католик Сергей Николаевич |
| 2 | Электронная почта | e-mail: 30srz@dcss.ru |
| 3 | Телефон | Тел. 8-914-705-36-38 |
| 4 | Факс |  |
| 5 | Дополнительная контактная информация | Акционерное общество «30 судоремонтный завод»Адрес заказчика: 692891, Россия, Приморский край, п. Дунай, ул. Судоремонтная, д. 23Контактные реквизиты заказчика: 8-914-968-21-93Адрес электронной почты: **30srz@dcss.ru**  |