ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения государственного контракта

на оказание услуг по аренде спецтехники с техническим персоналом для выполнения работ по расчистке и углублению водопроводящих и сбросных каналов Мехтебского рыбоводного завода для нужд Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

1. Заказчик: Терско-Каспийский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"

2. Предмет закупки: Электронный аукцион на оказание услуг по аренде спецтехники с техническим персоналом для выполнения работ по расчистке и углублению водопроводящих и сбросных каналов Мехтебского рыбоводного завода для нужд Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

3. Срок и объем оказания услуг: С момента подписания контракта. Услуга выполняется в течении 26 (двадцати шести) дней с момента заключения контракта.

3.1. Объем: Расчистка и углубление водопроводящих и сбросных каналов от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором составляет 118 590 м3.

4. Место оказания услуг: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, Мехтебский рыбоводный завод

5. Виды услуг: Аренда спецтехники с техническим персоналом для выполнения мелиоративных работ по расчистке и углублению водопроводящих и сбросных каналов от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором; разваловка и планировка бульдозером грунта изъятого из каналов экскаватором; при необходимости, уплотнение грунтов, устройство и затем снятие на каналах технологических перемычек; раскорчевка мелколесья и более крупных деревьев в ложе и на откосах каналов, мешающих оказанию услуг.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику спецтехнику (далее техника) в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, без ограничения пробега в течении всего срока аренды.

Исполнитель должен обеспечить соответствие техники, предоставленной в аренду, следующим условиям:

- техника не должна быть заложена или арестована, или являться предметом исков третьих лиц;

- техника должна принадлежать Исполнителю на праве собственности или находиться во временном владении (аренда), на период действия контракта.

Доставку техники к месту проведения работ и возврат ее с места проведения работ осуществляет Исполнитель своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан выполнять условия представления техники:

- по времени — с точностью до 15 минут;

- по месту — точно по адресу (согласно заявки Заказчика).

6. Технические характеристики и количество самоходных машин из расчёта 8 машино - часов в сутки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень спецтехники необходимой для выполнения работ по расчистке и углублению водопроводящих и сбросных каналов Мехтебского рыбоводного завода для нужд Терско-каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод»** | | | | | | | |
|
| Объект | Виды работ | Объем м3 | Вид техники | Производительность м3/час | Производительность м3/смена | Срок аренды дней |
| Мехтебские НВВ | Выемка грунта | 118 590 | Экскаватор гусеничный (драглайн), с ковшом объемом 0,65 м3 | 59,2 | 4 617,60 | 26 |
|  | Выемка грунта | Экскаватор гусеничный (драглайн), с ковшом объемом 0,65 м3 | 59,2 |
|  | Выемка грунта | Экскаватор гусеничный (драглайн), с ковшом объемом 0,65 м3 | 59,2 |
|  | Выемка грунта | Экскаватор гусеничный. Объем ковша, 0,54 м3 | 87,6 |
|  | Выемка грунта | Экскаватор гусеничный. Объем ковша, 1,2 м3 | 156 |
|  | Выемка грунта | Экскаватор гусеничный. Объем ковша, 1,2 м3 | 156 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 26 |
|  | Планировка валов, разравнивание вынутого грунта | 40 650 | Бульдозер, л.с. 150 при 1250 мин-1. Тяговый класс 10. | 76,2 | 1 564,80 | 26 |
|  | Планировка валов, разравнивание вынутого грунта | Бульдозер, л.с. 150 при 1250 мин-1. Тяговый класс 10. | 76,2 |
|  | Планировка валов, разравнивание вынутого грунта | Бульдозер, л.с. 90. Тяговый класс 3 | 43,2 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 26 |

Исполнитель обязуется представить технику Заказчику в технически исправном состоянии.

Все имущество, передаваемое в аренду, должны соответствовать всем установленным для нее техническим требованиям с соблюдением норм технического обслуживания, текущего и капитального ремонта, своевременного прохождения технического осмотра с оформлением всех установленных документов.

В случае поломки представленной техники в период оказания услуг уполномоченный сотрудник Заказчика уведомляет по телефону (устно) или электронной почтой (в электронной форме) службу Исполнителя. Исполнитель в течение 4 (четырех) часов с момента его уведомления должен произвести замену неисправной техники на исправную, с аналогичными характеристиками или характеристиками, улучшенными по отношению к требованиям настоящего Технического задания.

По письменному требованию Заказчика Исполнитель обязан в течение 4 (четырех) часов заменить представленную технику в случае неоднократно повторяющихся отказов в работе такой техники. О каждом таком случае Заказчик уведомляет Исполнителя и направляет в его адрес Акт об отказе в работе техники составленный в свободной форме.

Все расходы на замену выбывших из строя арендованного имущество несет Исполнитель.

Продукция и доходы, полученные Заказчиком в результате использования арендованного имущество, являются собственностью Заказчика.

В течение всего срока аренды Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает техническое обслуживание, ремонт спецтехники (текущий и капитальный), заработную плату техническому персоналу, своевременное прохождение технического осмотра с оформлением всех установленных документов.

Расходы на обеспечение арендуемой техники горюче-смазочными материалами, доставку ГСМ от автозаправочных станций до места расположения техники, и оплате труда рабочих берет на себя Исполнитель.

Топливо, горюче-смазочные и расходные материалы, используемые в процессе эксплуатации техники должны соответствовать решению Комиссии Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Функциональные характеристики (потребительские свойства) моторного масла, необходимого для оказания услуг, должны соответствовать требованиям завода-изготовителя транспортного средств.

Техническое состояние техники должно подтверждаться результатами технического осмотра, проводимого в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 01.07.2011г. №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении в отдельные законодательные акты РФ»

Техника предоставляемая Исполнителем, должна быть комплектной в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №823 «О принятии решения Комиссии Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Исполнитель обязан обеспечить наличии в передаваемой технике комплекта безопасности (огнетушитель медицинская аптечка, знак аварийной остановки).

7. Начало оказания услуг: Началом оказания услуг считается время доставки на объект самоходных машин для оказания услуг.

Транспортировка самоходных машин к месту выполнения работ производится Исполнителем и не входит в срок оказания услуг. Исполнитель производит техническое обслуживание самоходных машин своими силами и средствами. Трактористы-машинисты спецтехники должны обеспечивать соблюдение техники безопасности при оказании услуг.

Исполнитель направляет технику, заправленную горюче-смазочными материалами и эксплуатационными жидкостями в количестве, достаточном для оказания услуги. Объем топлива в топливном баке должен быть не менее 75% емкости бака и подтверждаться показаниями штатных приборов техники и/или путевыми листами и /или рапортами о работе техники.

8. Требования к экипажу экскаватора, бульдозера:

К управлению транспортным средством допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления самоходными машинами тракторного типа, а также имеющие соответствующий опыт.

Соблюдать технику безопасности при работе на объекте. Знать устройство экскаваторов и бульдозеров и иметь навыки по устранению мелких неисправностей.

Исполнитель несет ответственность за техническое состояние используемых самоходных машин, а также за причинение вреда жизни и здоровью трактористам-машинистам, по вине Исполнителя.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие состава и квалификации экипажа требованиям главы 51 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Приказом Минтранса России от 28.09.20215г. № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Приказ Минтранса России от 11.03.2016г. №59 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Исполнитель должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Исполнитель должен обеспечить соблюдение экипажами режима оказания услуг, установленного в заявке Заказчика.

Исполнитель обеспечивает сменность экипажей техники в соответствии с требованиями раздела 4,5 Трудового кодекса Российской Федерации, в условиях непрерывной работы техники. Режим труда и отдыха экипажей, обслуживающих Заказчика, должен соответствовать Приказу Минтранса России от 20.08.2004г. №15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».

Исполнитель по требованию Заказчика обязан представить в течение одного рабочего дня копии документов, подтверждающих квалификацию экипажа передаваемой в аренду техники в соответствии с требованиями эксплуатации машин и механизмов (оборудования) данного вида. Экипаж обязан иметь при себе удостоверение, подтверждающее право на управление техникой соответствующей категории.

Экипаж, представляемый Исполнителем, не должен подвергаться в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо административному аресту за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, а также не должны подвергаться уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По письменному требованию Заказчика Исполнитель обязан в течении 2 (двух) часов с момента его уведомления заменить экипажи техники в случае неоднократного нарушения ими трудовой дисциплины, нарушения правил дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения при оказании услуг. О каждом таком случае Заказчик уведомляет исполнителя по телефону и направляет по электронной почте (в электронной форме) или почтовым отправлением в адрес исполнителя акт о нарушении в письменной форме.

9. Режим оказания услуг самоходными машинами:

Учет рабочего времени самоходных машин осуществляется в машино-сменах. Машино-смена равна 8 (восемь) машино-часам. Машино-час соответствует нормальной работе самоходной машины в течение одного часа суток.

Ежедневные работы по заправке и прогреву двигателя не могут превышать 0,5 машино-часа в смену. Продолжительность использования аренды самоходных машин непрерывна за исключением случаев простоя:

-по вине Исполнителя;

-ремонта самоходных машин;

-неблагоприятных климатических условий, не позволяющих выполнять работу.

Расходы по содержанию техники несет Исполнитель. Работы по обслуживанию техники не должны производиться в течении рабочей смены техники.

Выпуск техники на линию (допуск транспортных средств к эксплуатации) должен осуществляться Исполнителем в установленном порядке в соответствии с Приказом Минтранса России от 15.01.2014г. 37 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным и электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации».

Вся техника должна быть поставлена на учет в органах ГИБДД, органах Гостехнадзора, должна пройти технический осмотр.

10. Непредвиденные обстоятельства:

В случае возникновения обстоятельств, связанных с ремонтом самоходных машин, или невозможность их использования по другим каким-либо причинам, временной нетрудоспособностью трактористов-машинистов или на время простоя самоходных машин из-за неблагоприятных климатических условий плата не начисляется. Начисление оплаты производится за период фактического оказания услуг. В случае поломки техники, невозможности её дальнейшего использования, а равно выбытия тракториста-машиниста, Исполнитель обязан в течении 4-х часов предоставить подменную технику, предоставить подменного тракториста-машиниста.

11. Количество часов аренды спецтехники с экипажем: - период работы машин - 26 дней: из расчета 8 машино - часов в сутки.

12. Цена: Цена включает в себя расходы на проезд самоходных машин через паромные переправы, транспортные расходы доставки спецтехники до места оказания услуг, погрузо-разгрузочные работы, обеспечение горюче-смазочными материалами, гарантийные обязательства, проживание, питание технического персонала, а также расходы на страхование (в т.ч. страхование самоходных машин, страхование трактористов-машинистов, страхование ответственности перед третьими лицами), уплату таможенных пошлин, налоги (в т. ч. НДС, если он является плательщиком НДС), и иные расходы Исполнителя, необходимые для исполнения контракта.

14. Порядок оплаты: Плата за оказанные услуги начисляется за фактически отработанное время самоходной техники с экипажем.

Окончанием оказания услуг считается подписание акта оказанных услуг сторонами.