**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ** **по восстановлению рабочей поверхности плунжеров черт. Р18.234.080 рулевой машины**

**1. Заказчик:** Акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод» (АО «ЦСД»).

**2. Предмет договора:** Выполнение работ по восстановлению рабочей поверхности плунжеров черт. Р18.234.080 рулевой машины

**3. Место выполнения работ:** на территории Подрядчика.

**4. Сроки выполнения работ:** с 01 ноября 2022 г. по 30 марта 2023 г.

**7.  Объём выполняемых работ:** выполнить восстановление рабочей поверхности плунжеров черт. Р18.234-080 согласно ТУ на средний ремонт №Р18М1.234.000-08УС (карта №7) методом хромирования по ОСТ5.9048 с предварительной механической обработкой (шлифовкой) плунжера на сторону 0,05÷0,07 мм (0,1÷0,14 мм на диаметр) до устранения имеемых дефектов (риски, коррозионные разрушения и т.д.), последующим хромированием и окончательной обработкой (шлифовкой) в чертежные размеры ф240$\frac{-0,05}{-0,165}$ мм. Количество плунжеров – 4 шт.

Примечание. В случае остатка дефектов после предварительной механической обработки плунжера на сторону 0,05÷0,07 мм – связаться с Заказчиком для принятия дальнейшего решения.

Ответная деталь – втулка черт. Р18.234.014 будет изготовлена Заказчиком в соответствии с чертежными размерами и ТУ №Р18М1.234.000-08УС (карта №5).

Доставку результата работ на территорию Заказчика выполняет Подрядчик.

**8.   Требования к поставляемой продукции:** Восстановленная поверхность плунжера черт. Р18.234-080 должна соответствовать требованиям ТУ №Р18М1.234.000-08УС (карты №6, 7) и ОСТ5.9048.

Документом, удостоверяющим качество продукции, является сертификат, подписанный ОТК Подрядчика с приложением извещения о предъявлении продукции ВП Минобороны России, аккредитованном при Подрядчике с приложением сертификатов на используемые материалы, актами-заявками на выполненные работы.

Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности осуществляется ОТК Подрядчика и ВП Минобороны России, аккредитованном при Подрядчике.

Заказчик принимает продукцию по количеству, качеству и комплектности на складе Заказчика.

Упаковка продукции после выполнения работ производится Подрядчиком в ящики, в которые были упакованы плунжеры, полученные от Заказчика, и должна обеспечивать сохранность продукции при её транспортировке Заказчику. Плунжеры для отправки Подрядчику упаковываются в ящики и отправляются Заказчиком.

**9.  Гарантийные обязательства:** Гарантийные обязательства распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливаются – 24 месяца со дня приемки продукции по количеству, качеству и комплектности на складе Заказчика.

В течение гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за качество переданной по договору продукции и обязан за свой счёт устранить все выявленные дефекты и некомплектность продукции, а также несоответствия продукции технической документации, возникшие по вине Подрядчика.

Срок устранения недостатков продукции – 30 суток с даты получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатках или в иной срок по согласованию сторон.