**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Предмет закупки:** «Поставка дизельного топлива (летнее) (ДТ-Л-К5) для нужд КГУП «ПЭО»

**Заказчик:** КГУП «ПЭО»

**Срок поставки:** Поставка ГСМ осуществляется Поставщиком партиями по заявкам Заказчика с момента заключения контракта по 31 октября 2019 года включительно.

Поставка топлива осуществляется наливом в место расположения емкости для хранения дизельного топлива на территории Заказчика: г.Владивосток, ул. Холмистая,1.

После подачи Заказчиком заявки, Поставщик в течении 1-го (одного) рабочего дня отправляет цистерну с указанным в заявке объемом топлива в место расположения емкости Заказчика для хранения топлива и наполняет её.

**Поставка ГСМ производится собственным автотранспортом, без привлечения третьих лиц.**

Объем каждой поставки должен составлять 12 тыс. литров. По согласованию сторон допускается поставка меньшего объема топлива.

**Место доставки (отпуска) Товара: г.Владивосток, ул.Холмистая, д.1**

Право собственности на поставленный ГСМ переходит к Заказчику с момента получения ГСМ представителем Заказчика. Момент передачи ГСМ подтверждается счет-фактурой, оформленной должным образом, подписанной руководителем и главным бухгалтером с расшифровкой подписей; товарной накладной унифицированной формы, оригиналом счета, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности (в счете необходимо указать номер и дату договора) документы подтверждающие качество продукции.

Приемка ГСМ без указанной документации не осуществляется.

**Срок оплаты:** Оплата производится за фактически поставленный товар Заказчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня выставления счета на основании подписанного обеими сторонами ТОРГ-12/УПД за каждую поставленную партию товара.

Оплата производится Заказчиком безналичным путем в соответствии с «Положением о безналичных расчетах РФ» № 2-П от 03.10.2002 года с изменениями и дополнениями, действующими на дату осуществления платежей.

Расчеты по настоящему Контракту по согласованию сторон могут производиться другими способами, разрешенными законодательством РФ на момент оплаты. Валюта платежа – рубль РФ.

Датой оплаты считается дата принятия к исполнению банком Заказчика платежного поручения, о чем Заказчик обязан уведомить Поставщика (сообщение, переданное по факсу или электронной почте, является надлежащим).

Цена контракта включает в себя стоимость непосредственно поставляемых по контракту товаров, стоимость их маркировки, упаковки (тары), погрузки, доставки, разгрузки, а также все прочие расходы, налоги и сборы, и другие обязательные платежи, определяемые действующим законодательством РФ.

**Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **ОКПД2** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
|  | Дизельное топливо (летнее) ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) сорт С-ДТ-Л-К5 | 19.20.21.315 | 48 000 | л |

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| 1. Цетановое число, не менее | **51,0** |
| 2. Цетановый индекс, не менее | **46,0** |
| 3. Плотность при 15 °С, кг/м | **820,0-845,0** |
| 4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более | **8,0** |
| 5 .Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива: |  |
| К5 |  |
|  | **10,0** |
| 6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше | **55** |
| 7. Коксуемость10%-ного остатка разгонки, % масс., не более | **0,3** |
| 8. Зольность, % масс., не более | **0,01** |
| 9. Массовая доля воды, мг/кг, не более | **200** |
| 10.Общее загрязнение, мг/кг, не более | **24** |
| 11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале | **Класс 1** |
| 12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, |  |
| г/м, не более | **25** |
| часов, не менее | **20** |
| 13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не более | **460** |
| 14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм/с | **2,000-4,500** |
| 15. Фракционный состав: |  |
| при температуре 250 °С перегоняется, % об., менее | **65** |
| при температуре 350 °С перегоняется, % об., не менее | **85** |
| 95% об. перегоняется при температуре, °С, не выше | **360** |
| 16. Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об., не более | **7,0** |

[Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1870-ст](http://docs.cntd.ru/document/456085028) межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015г.

**Качество товара:**

Качество поставляемых ГСМ должно соответствовать требованиям ГОСТа 32511-2013 (ЕН 590:2009) класса 3 (ДТ-Л-К5) на данный вид нефтепродуктов и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О ТРЕБОВАНИЯХ К АВТОМОБИЛЬНОМУ И АВИАЦИОННОМУ БЕНЗИНУ, ДИЗЕЛЬНОМУ И СУДОВОМУ ТОПЛИВУ, ТОПЛИВУ ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И МАЗУТУ», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826 и подтверждаться паспортом качества, выданным заводом – производителем.

**Предусматривается отбор проб при каждой поставки дизельного топлива (летнее)**

**(ДТ-Л-К5) для нужд КГУП «ПЭО»**

**ГСМ, поставленный ненадлежащего качества, Заказчиком не оплачивается.**

Претензии по качеству нефтепродуктов принимаются при наличии:

- подтверждения факта ненадлежащего качества нефтепродуктов Протоколом испытаний независимой организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее – Госстандарте России).

Отбор проб нефтепродуктов производится представителем Заказчика при участии представителя Поставщика. К отбору проб могут привлекаться и сторонние организации или иные независимые лица. При отсутствии представителя Поставщика Заказчик имеет право произвести отбор проб в одностороннем порядке при привлечении третьих независимых лиц или с участием представителя транспортной организации, осуществившей доставку нефтепродуктов.

Отобранные пробы опечатываются, либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе.

При отборе проб составляется акт отбора проб, подписываемый представителями участвующими в отборе. В акте должно быть указано:

а) время и место составления акта, наименование Заказчика, фамилии и должности лиц, принимавших участие в отборе проб;

б) наименование Поставщика;

в) номер и дата накладной или счета - фактуры, по которой сданы нефтепродукты;

г) общее количество нефтепродуктов, а также количество нефтепродуктов, из которых отбирались пробы;

д) указание о том, что пробы отобраны с учетом рекомендаций, предусмотренными требованиями ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»;

е) снабжены ли отобранные пробы этикетками, содержащими данные, предусмотренные ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»;

ж) опечатаны или опломбированы пробы, чьей печатью или пломбой (оттиски на пломбах);

з) другие данные, которые лица, участвующие в отборе проб, найдут необходимым включить в акт для более подробной характеристики проб.

Из отобранных проб один остается у Покупателя, второй передается Поставщику, третий направляется в лабораторию для проведения исследования.

Отобранная проба должна храниться у сторон до получения результатов исследований из лаборатории, а в случае подтверждения ненадлежащего качества нефтепродуктов - до разрешения спора о качестве.

Результаты выборочной (частичной) проверки качества какой-либо части нефтепродуктов распространяется на всю партию нефтепродуктов в целом, при этом расходы по проведению исследований лабораторией несет Сторона, ответственная за несоответствия нефтепродуктов по качеству.

Поставщик обязуется возместить ущерб, причиненный Заказчику в результате использования некачественного ГСМ.

При наличии разногласий по поводу качества ГСМ, по требованию любой стороны может быть проведена независимая экспертиза. Арбитражный анализ проводится независимой лабораторией, близлежащей к месту назначения по выбору Заказчика. Расходы на проведение экспертизы несёт сторона, нарушившая условия договора о количестве и (или) качестве товара, либо сторона, претензии которой не подтверждены в результате проведения экспертизы.

и.о.директора МУПВ «Спецзавод №1» А.А.Борисов