**Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда»**

**(ООО «ССК «Звезда»)**

Адрес: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1.

Тел.: 8 (42335) 4-11-75. Email: sskzvezda@sskzvezda.ru

ОГРН 1152503000539, ИНН/КПП 2503032517/250301001, ОКПО 39884009

*Анонс предстоящей процедуры закупки № 164/22-А от 13.05.2022*

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда»планирует проведение закупочной процедуры **на поставку пневмоинструмента, согласно** Техническому заданию (Приложение №1).

1. **Основные сведения о процедуре закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Способ закупки: | Запрос предложений в электронной форме |
| Наименование электронной площадки: | Извещение и документация о закупке будет размещена на ЭТП «Росэлторг», ЕИС, сайте закупок ПАО «НК «Роснефть» |
| Форма закупки | Открытая, одноэтапная с одновременной подачей частей заявок, в электронной форме (на ЭТП), с возможностью проведения переговоров/переторжки |

1. **Требования к предмету закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров и выполняемых услуг/работ | Сроки поставки Оборудования и оказания услуг/работ | Ед. измерения | Объем |
| 1 | Угловая пневмошлифмашинка с шлифкругом 125 мм | Срок поставки Товара: 3 (три) месяца с момента подписания Договора. | компл. | 2 |
| 2 | Пневмодрель | компл. | 2 |

1. **Базис поставки:**

Для резидентов: DDP (Incoterms 2020).

1. **Валюта закупочной процедуры:**

Для резидентов РФ- Российский рубль.

1. **Требования к условиям оплаты:**

Стороны применяют следующий порядок оплаты по Договору:

***В случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства:***

Платеж в размере 100 % (девяносто процентов) от общей стоимости поставляемого Товара, в том числе НДС 20 % (двадцать процентов), производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта приемки Товара, на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости).

***В случае, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства:***

Платеж в размере 100 % (девяносто процентов) от общей стоимости поставляемого Товара, в том числе НДС 20 % (двадцать процентов), производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта приемки Товара, на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости).

Общие требования к расчетам по Договору:

Оплата по Договору производится в российских рублях.

За дату платежа принимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Расчеты по Договору осуществляются в рамках проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда». В случае, если сумма цен всех договоров, ранее заключенных Поставщиком по проекту «Создание судостроительного комплекса «Звезда», включая Цену Договора, превышает 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей (с учетом НДС), и/или Поставщик не является лицензированным (сертифицированным) производителем материалов и оборудования, а также учрежденной таким производителем организацией, осуществляющей реализацию материалов и оборудования, расчеты по Договору осуществляются исключительно с использованием отдельного банковского счета, открытого в Банке «ВБРР» (АО).

Для осуществления расчетов по Договору Поставщик обязан открыть отдельный банковский счет в Банке «ВБРР» (АО) и заключить с Банком «ВБРР» (АО) дополнительное соглашение к Договору банковского счета, устанавливающее порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам исполнителей, соответствующий требованиям, предъявляемым к отдельным счетам.

Поставщик обязан осуществлять расчеты по Договору (расчеты с Покупателем и оплата расходов, связанных с выполнением обязательств Поставщика по Договору) исключительно с использованием отдельных банковских счетов, открытых в Банке «ВБРР» (АО).

Поставщик обязан предоставлять Банку «ВБРР» (АО) сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Договору Исполнителях (полное наименование, местонахождение (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины поставки на учет). Под Исполнителями понимаются субподрядчики, а также другие юридические и/или физические лица, выполняющие работы (поставляющие Товары, оказывающие Услуги) на суммы более 3 000 000 (трех миллионов) рублей (с учетом НДС) в рамках исполнения обязательств по Договору.

Поставщик обязан включать в Договора с контрагентами, привлекаемыми им в рамках исполнения обязательств по Договору и являющимися Исполнителями по проекту «Создание судостроительного комплекса «Звезда», требования, аналогичные требованиям.

В соответствии с Положением ООО «ССК «Звезда» «О закупке товаров, работ, услуг» от 20.08.2021 г. № П2-07 П-0005 версия 4.00 настоящий анонс размещается в целях:

1. повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки;

б) заблаговременного предупреждения Поставщиков о планируемой процедуре, а также об условиях и требованиях, которые могут быть установлены в документации о предстоящей процедуре закупки;

в) проведения анализа и изучения возможностей рынка по удовлетворению потребности Заказчика через получение обратной связи от Поставщиков относительно параметров предстоящей процедуры закупки, включая получение информации об аналогах и имеющихся на рынке инновационных технологиях;

г) повышения качества проработки Заказчиком извещения и документации о закупке.

Прошу Вас ознакомиться с техническим заданием и плановыми требованиями к закупочной процедуре. В случае Вашей заинтересованности и возможности организации поставки, соответствующей техническому заданию и требованиям закупки, прошу Вас предоставить на ЭТП «Фабрикант» следующие заполненные документы:

**- Сравнительная таблица технических характеристик и комплектности поставки пневмоинструмента (Приложение № 2 к Техническому заданию);**

**- Коммерческое предложение на поставку пневмоинструмента (Приложение № 2 Анонса предстоящей процедуры закупки);**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала  и дата, время окончания подачи технико-коммерческих предложений | Дата и время начала подачи технико-коммерческих предложений  **«13» мая 2022г.**  Дата и время окончания подачи технико-коммерческих предложений  **«20» мая 2022г. *до «17 ч : 00 м»***  ***Часовой пояс организатора Анонса*** |

Настоящий анонс не является официальным документом, объявляющим о начале процедуры закупки. Отказ от проведения анонсированных процедур закупок не может быть основанием для претензий со стороны Поставщиков.

Информация, представленная Поставщиком в ответ на размещение анонса, не должно рассматриваться в качестве предложений для заключения договора.

**По организационным и техническим вопросам прошу обращаться:**

Улько Сергей Александрович

Электронная почта: UlkoSA@sskzvezda.ru

Контактный телефон: + 7 (42335) 4-11-80 ext. 40-09

**Дополнительная контактная информация:**

Теплоухов Сергей Владиславович

Электронная почта: [TeploukhovSV@sskzvezda.ru](mailto:TeploukhovSV@sskzvezda.ru)

Приложения:

1. Приложение № 1 Техническое задание и приложения к нему на 9 л. в 1 экз.
2. Приложение № 2 Коммерческое предложение на поставку пневмоинструмента 1 л. в 1 экз.

**Приложение № 1 к Анонсу предстоящей процедуры закупки**

***№ 164/22-А от 13.05.2022***

**Техническое задание**

**на поставку пневмоинструмента**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Единицы измерения** | **Кол-во** |
| 1. | 28.24/ 28.24.12.110 | Угловая пневмошлифмашинка с шлифкругом 125 мм | компл. | 2 |
| 2. | 28.24/ 28.24.12.110 | Пневмодрель | компл. | 2 |
|  | **ИТОГО** |  | компл. | 4 |
|  | **ЛОТ** | | 1 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Продукция должна соответствовать следующим требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, объему, комплектации, упаковке, отгрузке качеству функционирования, срокам поставки; требованиям к составу, результатам, месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ/оказания услуг (при закупке работ, услуг и т.п.):**   |  |  | | --- | --- | | № | Требования | | *1* | Оборудование и сопутствующие работы / услуги должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Приложением № 1 к настоящему ТЗ. | | *2* | Место поставки товара: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, дом 1 ООО «ССК «Звезда» | | |
|  | **2. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):**   |  |  | | --- | --- | | № | Требования | | *1* | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, а именно с момента подписания Сторонами Акта приемки товара, а также Акта о выполнении Работ/Услуг | |

**4. Приложения к техническому заданию:**

Техническое задание включает в себя следующие приложения:

1. Приложение № 1 – «Исходные технические требования на поставку пневмоинструмента» на 4 л. в 1 экз.
2. Приложение № 2 - Сравнительная таблица технических характеристик и комплектности поставки пневмоинструмента на 4 л. в 1 экз.

**Приложение № 1 к Техническому заданию**

***№ 164/22-А от 13.05.2022***

**ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**к техническому заданию на поставку пневмоинструмента**

**Предмет закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Кол-во, компл.** |
| 1 | Угловая пневмошлифмашинка с шлифкругом 125 мм | 2 |
| 2 | Пневмодрель | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Технические характеристики** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требование** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| **Технические характеристики и описание угловой пневмошлифмашинки с шлифкругом 125 мм** | | | | |
|  | Изображение | - | - | N:\05_Public\ОСТО\РАБОТА ПО ПРОЕКТУ\ОБЪЕКТ Учебный центр\Актуал 24.11.2021\Актуальные ИТТ\1. Ихтонов И.В\GRE\правки доп\пневмошлифмашинка.jpg  *Примечание: изображение не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа* |
|  | Максимальный диаметр шлифовального круга | не менее | мм | 125 |
|  | Частота вращения шпинделя на холостом ходу | не менее | об/  мин | 9500 |
|  | Удельный расход воздуха | не более | м³/  мин | 0,9 |
|  | Длина | не более | мм | 250 |
|  | Масса | не более | кг | 2,2 |
|  | Быстроразъемное соединение (БРС) для подключения сжатого воздуха | точно | - | есть |
|  | Комплект инструментов в достаточном количестве для демонтажа диска | точно | - | есть |
|  | Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации | точно | - | есть |
|  | Защитный кожух | точно | - | есть |
| **Комплект поставки угловой пневмошлифмашинки с шлифкругом 125 мм** | | | | |
|  | Шлифовальный диск диаметром 125 мм | не менее | шт. | 2 |
|  | В комплектацию поставляемого Оборудования Поставщиком должна быть включена вся необходимая комплектация, составляющие, элементы и т.д. | | | Информацию по полному комплекту предлагаемого Оборудования предоставляет Поставщик |
|  | Потенциальный Поставщик подтверждает достаточность комплектации и оснастки предлагаемого к поставке Оборудования для ввода Оборудования в эксплуатацию | | | Подтверждаю соответствие комплектации и оснастки предлагаемого оборудования для проведения пусконаладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию |
| **Технические характеристики и описание пневмодрели** | | | | |
|  | Изображение | - | - | N:\05_Public\ОСТО\РАБОТА ПО ПРОЕКТУ\ОБЪЕКТ Учебный центр\Актуал 24.11.2021\Актуальные ИТТ\1. Ихтонов И.В\GRE\правки доп\пневмодрель.jpg  *Примечание: изображение не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа* |
|  | Реверс | точно | - | есть |
|  | Частота вращения сверла | не менее | об/  мин | 800 |
|  | Расход воздуха | не более | м3/  мин | 0,5 |
|  | Количество скоростей | не менее | шт. | 2 |
|  | Длина | не более | мм | 350 |
|  | Вес | не более | кг | 4 |
|  | Быстроразъемное соединение (БРС) для подключения сжатого воздуха | точно | - | есть |
|  | Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации | точно | - | есть |
|  | Ключ патрона для смена сверл | точно | - | есть |
| **Комплект поставки пневмодрели** | | | | |
|  | Комплект сверл диаметром от 1 до 10 мм включительно | точно | - | есть |
|  | В комплектацию поставляемого Оборудования Поставщиком должна быть включена вся необходимая комплектация, составляющие, элементы и т.д. | | | Информацию по полному комплекту предлагаемого Оборудования предоставляет Поставщик |
|  | Потенциальный Поставщик подтверждает достаточность комплектации и оснастки предлагаемого к поставке Оборудования для ввода Оборудования в эксплуатацию | | | Подтверждаю соответствие комплектации и оснастки предлагаемого оборудования для проведения пусконаладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию |
| **Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования и вспомогательного оборудования** | | | | |
|  | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для оборудования/товара согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на оборудование/товар, а также в объеме для проведения пусконаладочных работ и ввода в оборудования/товара эксплуатацию (поставляемые запасные части, инструменты и приспособления, на момент поставки имеют срок годности не менее гарантийного срока эксплуатации Оборудования). | точно | - | входит |
| **Требования к сроку гарантии** | | | | |
|  | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик выполняет все работы по гарантийному и после гарантийному ремонту. | | | |
|  | Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования настоящим исходным техническим требованиям. При поставке Оборудования Поставщик представляет гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров оборудования и их гарантийного периода | | | |
| **Требования по качеству оборудования/вспомогательного оборудования** | | | | |
|  | Поставщик обязан поставить новое оборудование и вспомогательное оборудование производящееся серийно (не выставочное/не находившееся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2022 г., отвечающее требованиям настоящего ИТТ. | | | |
|  | Технические характеристики и качество поставляемых частей (к) Оборудования(ю), комплектующих (к) Оборудования(ю) должны быть не хуже, чем характеристики самого Оборудования, и обеспечивать возможность работы/эксплуатации Оборудования при его максимальных режимах работы/максимальных значениях параметров работы | | | |

**Приложение № 2 к Техническому заданию**

***№ 164/22-А от 13.05.2022***

**Сравнительная таблица**

**технических характеристик и комплектности поставки пневмоинструмента**

**Предмет закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Кол-во, компл.** |
| 1 | Угловая пневмошлифмашинка с шлифкругом 125 мм | 2 |
| 2 | Пневмодрель | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Технические характеристики** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требование** | **Ед. изм.** | **Значение** | **Значение поставщика** |
| **Технические характеристики и описание угловой пневмошлифмашинки с шлифкругом 125 мм** | | | | | |
|  | Изображение | - | - | N:\05_Public\ОСТО\РАБОТА ПО ПРОЕКТУ\ОБЪЕКТ Учебный центр\Актуал 24.11.2021\Актуальные ИТТ\1. Ихтонов И.В\GRE\правки доп\пневмошлифмашинка.jpg  *Примечание: изображение не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа* |  |
|  | Максимальный диаметр шлифовального круга | не менее | мм | 125 |  |
|  | Частота вращения шпинделя на холостом ходу | не менее | об/  мин | 9500 |  |
|  | Удельный расход воздуха | не более | м³/  мин | 0,9 |  |
|  | Длина | не более | мм | 250 |  |
|  | Масса | не более | кг | 2,2 |  |
|  | Быстроразъемное соединение (БРС) для подключения сжатого воздуха | точно | - | есть |  |
|  | Комплект инструментов в достаточном количестве для демонтажа диска | точно | - | есть |  |
|  | Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации | точно | - | есть |  |
|  | Защитный кожух | точно | - | есть |  |
| **Комплект поставки угловой пневмошлифмашинки с шлифкругом 125 мм** | | | | | |
|  | Шлифовальный диск диаметром 125 мм | не менее | шт. | 2 |  |
|  | В комплектацию поставляемого Оборудования Поставщиком должна быть включена вся необходимая комплектация, составляющие, элементы и т.д. | | | Информацию по полному комплекту предлагаемого Оборудования предоставляет Поставщик |  |
|  | Потенциальный Поставщик подтверждает достаточность комплектации и оснастки предлагаемого к поставке Оборудования для ввода Оборудования в эксплуатацию | | | Подтверждаю соответствие комплектации и оснастки предлагаемого оборудования для проведения пусконаладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию |  |
| **Технические характеристики и описание пневмодрели** | | | | | |
|  | Изображение | - | - | N:\05_Public\ОСТО\РАБОТА ПО ПРОЕКТУ\ОБЪЕКТ Учебный центр\Актуал 24.11.2021\Актуальные ИТТ\1. Ихтонов И.В\GRE\правки доп\пневмодрель.jpg  *Примечание: изображение не является руководящим, а является одним из вариантов, удовлетворяющим требованиям настоящего документа* |  |
|  | Реверс | точно | - | есть |  |
|  | Частота вращения сверла | не менее | об/  мин | 800 |  |
|  | Расход воздуха | не более | м3/  мин | 0,5 |  |
|  | Количество скоростей | не менее | шт. | 2 |  |
|  | Длина | не более | мм | 350 |  |
|  | Вес | не более | кг | 4 |  |
|  | Быстроразъемное соединение (БРС) для подключения сжатого воздуха | точно | - | есть |  |
|  | Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации | точно | - | есть |  |
|  | Ключ патрона для смена сверл | точно | - | есть |  |
| **Комплект поставки пневмодрели** | | | | | |
|  | Комплект сверл диаметром от 1 до 10 мм включительно | точно | - | есть |  |
|  | В комплектацию поставляемого Оборудования Поставщиком должна быть включена вся необходимая комплектация, составляющие, элементы и т.д. | | | Информацию по полному комплекту предлагаемого Оборудования предоставляет Поставщик |  |
|  | Потенциальный Поставщик подтверждает достаточность комплектации и оснастки предлагаемого к поставке Оборудования для ввода Оборудования в эксплуатацию | | | Подтверждаю соответствие комплектации и оснастки предлагаемого оборудования для проведения пусконаладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию |  |
| **Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования и вспомогательного оборудования** | | | | | |
|  | Комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для оборудования/товара согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на оборудование/товар, а также в объеме для проведения пусконаладочных работ и ввода в оборудования/товара эксплуатацию (поставляемые запасные части, инструменты и приспособления, на момент поставки имеют срок годности не менее гарантийного срока эксплуатации Оборудования). | точно | - | входит |  |
| **Требования к сроку гарантии** | | | | | |
|  | Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик выполняет все работы по гарантийному и после гарантийному ремонту. | | | | |
|  | Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования настоящим исходным техническим требованиям. При поставке Оборудования Поставщик представляет гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских номеров оборудования и их гарантийного периода | | | | |
| **Требования по качеству оборудования/вспомогательного оборудования** | | | | | |
|  | Поставщик обязан поставить новое оборудование и вспомогательное оборудование производящееся серийно (не выставочное/не находившееся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц), не подвергавшееся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), которое не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением и произведенное не ранее 2022 г., отвечающее требованиям настоящего ИТТ. | | | | |
|  | Технические характеристики и качество поставляемых частей (к) Оборудования(ю), комплектующих (к) Оборудования(ю) должны быть не хуже, чем характеристики самого Оборудования, и обеспечивать возможность работы/эксплуатации Оборудования при его максимальных режимах работы/максимальных значениях параметров работы | | | | |

**Приложение № 2 к Анонсу предстоящей процедуры закупки**

Коммерческое предложение на поставку пневмоинструмента

Наименование организации:

ИНН (или иной идентификационный номер):

Наименование предмета закупки:

Коммерческое предложение на поставку пневмоинструмента

| **№ п**оз. | Наименование | Кол-во | Место поставки | Срок поставки | Ссылка на техническое описание | Цена за ед. товара без НДС, руб. | Стоимость товара, без НДС, руб. | Сумма НДС,  руб. | Общая стоимость товара с НДС,  руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Угловая пневмошлифмашинка с шлифкругом 125 мм | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пневмодрель | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы/услуги | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО стоимость товара без НДС, руб.** | | | | | | |  | **х** | **х** |
| **НДС, руб.** | | | | | | | |  | **х** |
| **ИТОГО стоимость товара (цена заявки на участие в закупке) с НДС, руб.** | | | | | | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)