Техническое ЗАДАНИЕ

**на мониторинг предложений на поставку кабельной продукции марки КГ**

* + 1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее – Заказчик), проводит мониторинг предложений на поставку кабельной продукции марки КГ, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
|  | 27.32/27.32.13.125 | **Кабель марки КГ 1х35**  ***Технические характеристики:***  Кабель с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины.  Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ.  Количество жил - 1 жила.  Сечение размер - 35 .  Допустимая температура эксплуатации от -40 °С до 50 °С. | п.м. | 1200 | Продукция (товар) должна быть новой ранее не использованной.  Продукция (товар) должна соответствовать ГОСТ 24334-80. |
|  | 27.32/27.32.13.125 | **Кабель марки КГ 1х50**  ***Технические характеристики:***  Кабель с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины.  Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ.  Количество жил - 1 жила.  Сечение размер - 35 .  Допустимая температура эксплуатации от -40 °С до 50 °С. | п.м. | 2500 | Продукция (товар) должна быть новой ранее не использованной.  Продукция (товар) должна соответствовать ГОСТ 24334-80. |
|  | 27.32/27.32.13.125 | **Кабель марки КГ 1х70**  ***Технические характеристики:***  Кабель с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины.  Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ.  Количество жил - 1 жила.  Сечение размер - 35 .  Допустимая температура эксплуатации от -40 °С до 50 °С. | п.м. | 1000 | Продукция (товар) должна быть новой ранее не использованной.  Продукция (товар) должна соответствовать ГОСТ 24334-80. |
|  | 27.32/27.32.13.125 | **Кабель марки КГ 4х6**  ***Технические характеристики:***  Кабель с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины.  Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ.  Количество жил - 4 жила.  Сечение размер - 6 .  Допустимая температура эксплуатации от -40 °С до 50 °С. | п.м. | 900 | Продукция (товар) должна быть новой ранее не использованной.  Продукция (товар) должна соответствовать ГОСТ 24334-80. |
|  | **ИТОГО** |  | п.м. | 5600 |  |

1. **Требования предоставления коммерческого предложения:**

**2.1)** Коммерческое предложение должно содержать цену продукции (товара), которая должна включать в себя:

- стоимость продукции (товара)(указано по тексту);

- стоимость тары (упаковки), маркировки (указано по тексту);

- все налоги и сборы (указано по тексту).

**2.2)** Коммерческое предложение предоставляется в денежной единице – российский рубль.

**2.3)** Коммерческое предложение должно содержать срок изготовления и готовность к отгрузке продукции (товара) в календарных днях.

**2.4)** Срок действия коммерческого предложения должен быть не менее 4 (четырех) месяцев с момента публикации предложения на торговой площадке.

**2.5)** Коммерческое предложение должно содержать реквизиты организации (ИНН, КПП, юридический адрес).

**2.6)** Коммерческое предложение должно быть завизировано (подписано) и оформлено печатью.

1. **Контактная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактная информация | | |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Манёк Сергей Андреевич |
| 2 | Электронная почта | e-mail: dvzzvezda@dvzz.ru |
| 3 | Телефон | тел. (42335) 4-05-20 |
| 4 | Факс | (42335) 4-05-85 |