**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей**

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей (12 единиц) со следующими требованиями:

Услуги выполняются по факту обращения Заказчика, квалифицированными специалистами, в специализированных мастерских, на исправном оборудовании, в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для данной марки автомобилей и действующим законодательством Российской Федерации.

Применяемые запасные части и расходные материалы для ремонта и технического обслуживания автомобилей не должны нарушать условий гарантии производителя.

Услуги осуществляются на станциях технического обслуживания (далее СТОА) «Исполнителя». Станция технического обслуживания автомобилей должна иметь точный адрес и свободные подъездные пути.

Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспортных средств на территории СТОА.

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям: технологических, операционных карт и нормативно-технической документации, предъявляемой при ремонте и техническом обслуживании автомобилей.

Все запасные части и расходные материалы для ремонта и технического обслуживания автомобилей должны являться новыми, не бывшими в эксплуатации, иметь необходимые сертификаты.

**Перечень автомобилей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Марка автомобиля**  **Рег.знак** | **VIN** | **Год**  **выпуска** |
| 1 | ЗИЛ 433360  Е975ТМ99 | XTZ43336023462295 | 2002 |
| 2 | ЗИЛ 5301АО  В978СН77 | XTZ5301AOV0004783 | 1997 |
| 3 | ГАЗ-22171  К416ЕК99 | XTH221710X0005351 | 1999 |
| 4 | ЗИЛ 279510  М201СК97 | Х8927951040ВR5015 | 2004 |
| 5 | КАМАЗ 43114 R  К485ТВ97 | ХТС43114R42228964 | 2004 |
| 6 | КАМАЗ 43101А  А109ВС197 | ХТС43101АY2120799 | 2000 |
| 7 | КАМАЗ 43114-1025-15  К522АВ777 | ХОВ5952FLD0001011 | 2013 |
| 8 | КАМАЗ 43118-10  Р975АА777 | ХОВ5952VLD0001012 | 2013 |
| 9 | КАМАЗ 43114С  М996АУ97 | ХОВ5952FH30000747 | 2003 |
| 10 | ГАЗ 66  Т129ЕР197 | ОТСУТСТВУЕТ | 1990 |
| 11 | ЗИЛ 131 АРС  А108ВС197 | ОТСУТСТВУЕТ | 1978 |
| 12 | УАЗ 31512  Т128ЕР197 | ОТСУТСТВУЕТ | 1990 |

Перечень автомобилей может быть изменен в течение срока действия договора.

В стоимость входят все расходы по стоимости работ, материалов, запасных частей, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

**Объем выполняемых работ**

**техническое обслуживание и ремонтные работы грузового автотранспорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование авто** | **Наименование вида ремонта** | **Количество товаров, шт., комплектов** | **Стоимость (руб.)** | | |
| **замена** | **Стоимость запасных частей** | **Стоимость выполнения работ** | **Итоговая стоимость** |
|  | ТО (49700 км) | 1 |  |  |  |
| **ЗИЛ 5301 АО (1997 г.) VIN XTZ5301AOV0004783** | замена тормозных цилиндров | 1 |  |  |  |
| Замена аккумулятора | 1 |  |  |  |
| Ремонт ТНВД | 1 |  |  |  |
| Ремонт форсунок | 1 |  |  |  |
| Замена передних и задних колодок | 1 |  |  |  |
| Ремонт ручного тормоза | 1 |  |  |  |
| Ремонт гидроусилителя руля | 1 |  |  |  |
| Замена рулевых тяг | 1 |  |  |  |
|  | ТО (33560 км) | 1 |  |  |  |
| **ЗИЛ 279510 (2004г.) VIN**   **X8927951040BR5015** | замена тормозных цилиндров | 1 |  |  |  |
| Замена аккумулятора | 1 |  |  |  |
| Ремонт ТНВД | 1 |  |  |  |
| Ремонт форсунок | 1 |  |  |  |
| Замена передних и задних колодок | 1 |  |  |  |
| Ремонт ручного тормоза | 1 |  |  |  |
| Ремонт гидроусилителя руля | 1 |  |  |  |
| Замена рулевых тяг | 1 |  |  |  |
| **КАМАЗ 43114 R (2004 г.) VIN XTC43114R42228964** | Замена тормозных барабанов и колодок | 4 |  |  |  |
| замена фильтра воздушного | 1 |  |  |  |
| замена фильтра масляного | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров в бензобаке | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров на двигателе | 2 |  |  |  |
| замена приводных ремней генератора, вентилятора, гидроусилителя | 3 |  |  |  |
| замена прокладок клапанных крышек | 8 |  |  |  |
|  | Замена тромозных барабанов и колодок | 4 |  |  |  |
| **КАМАЗ 43101А (2000 г.) VIN XTC43101AY2120799** | замена фильтра воздушного | 1 |  |  |  |
| замена фильтра масляного | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров в бензобаке | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров на двигателе | 2 |  |  |  |
| замена приводных ремней генератора, вентилятора, гидроусилителя | 3 |  |  |  |
| замена прокладок клапанных крышек | 8 |  |  |  |
|  | Замена тормозных барабанов и колодок | 4 |  |  |  |
| **КАМАЗ 43114-1025-15 (2013 г.) VIN XOB5952FLD0001011** | замена фильтра воздушного | 1 |  |  |  |
| замена фильтра масляного | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров в бензобаке | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров на двигателе | 2 |  |  |  |
| замена приводных ремней генератора, вентилятора, гидроусилителя | 3 |  |  |  |
| замена прокладок клапанных крышек | 8 |  |  |  |
|  | Замена тормозных барабанов и колодок | 4 |  |  |  |
| **КАМАЗ 43118-10 (2013 г.) VIN XOB5952VLD0001012** | замена фильтра воздушного | 1 |  |  |  |
| замена фильтра масляного | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров в бензобаке | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров на двигателе | 2 |  |  |  |
| замена приводных ремней генератора, вентилятора, гидроусилителя | 3 |  |  |  |
| замена прокладок клапанных крышек | 8 |  |  |  |
|  | Замена тормозных барабанов и колодок | 4 |  |  |  |
| **КАМАЗ 43114С (2003) г.) VIN XOB5952FH30000747** | замена фильтра воздушного | 1 |  |  |  |
| замена фильтра масляного | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров в бензобаке | 1 |  |  |  |
| замена топливных фильтров на двигателе | 2 |  |  |  |
| замена приводных ремней генератора, вентилятора, гидроусилителя | 3 |  |  |  |
| замена прокладок клапанных крышек | 8 |  |  |  |
|  | замена прокладки клапанной крышки | 1 |  |  |  |
|  | замена клапанной крышки | 1 |  |  |  |
| **ГАЗ 66 (1990 г.) VIN ОТСУТСТВУЕТ** | замена карбюратора | 1 |  |  |  |
| замена бензонасоса | 1 |  |  |  |
| замена фильтра воздушного | 1 |  |  |  |
| замена топливного фильтра | 1 |  |  |  |
| замена колодок передних задних | 8 |  |  |  |
| замена свечей | 4 |  |  |  |
| замена топливных трубок | 3 |  |  |  |
| замена крестовин кардана | 2 |  |  |  |
| замена рулевых шарниров передней балки | 4 |  |  |  |
| замена приводных ремней генератора, вентилятора | 2 |  |  |  |
|  | Замена свечей | 8 |  |  |  |
| **ЗИЛ 131 АРС (1978 г.) VIN ОТСУТСТВУЕТ** | замена воздушного фильтра | 1 |  |  |  |
| замена топливного фильтра | 1 |  |  |  |
| замена ремней вентилятора, генератора и гидроусилителя | 3 |  |  |  |
| замена масла | 8 |  |  |  |
| замена шкворней | 2 |  |  |  |
| замена крестовин кардана | 3 |  |  |  |
| замена тормозных барабанов передних и задних | 4 |  |  |  |
| замена тормозных колодок передних, задних | 8 |  |  |  |
| замена колодок ручного тормоза | 2 |  |  |  |
| замена прокладок клапанных крышек | 2 |  |  |  |
|  | Замена прокладки клапанной крышки | 1 |  |  |  |
| **УАЗ 31512 (1990 г.) VIN ОТСУТСТВУЕТ** | Замена масла | 6 |  |  |  |
| замена масляного фильтра | 1 |  |  |  |
| замена ремня генератора и помпы | 1 |  |  |  |
| замена топливного фильтра | 1 |  |  |  |
| замена воздушного фильтра | 1 |  |  |  |
| Замена передних и задних колодок | 8 |  |  |  |
| Замена прокладки поддона | 1 |  |  |  |
| замена пальцев рулевой тяги | 6 |  |  |  |
| замена колодок барабана ручного тормоза | 2 |  |  |  |
| замена крестовин кардана | 2 |  |  |  |
| замена сальника редуктора заднего моста | 1 |  |  |  |
| замена отопителя салона | 1 |  |  |  |
| **ГАЗ 22171 (1999 г.) VIN XTH221710X0005352** | ТО ( 89 000 км) | 1 |  |  |  |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1 |  |  |  |
| Замена прокладки головки блока | 1 |  |  |  |
| Замена масла | 4 |  |  |  |
| замена маслянного фильтра | 1 |  |  |  |
| замена гидрокомпенсаторов | 16 |  |  |  |
| замена свечных стаканов | 4 |  |  |  |
| замена ремня и натяжного ролика | 1 |  |  |  |
| замена топливного фильтра | 1 |  |  |  |
| замена воздушного фильтра | 1 |  |  |  |
| замена рычага ручного тормоза | 1 |  |  |  |
| замена жидкости гидроусилителя руля | 4 |  |  |  |
| замена поворотных рычагов | 6 |  |  |  |
| замена навесного топливного насоса | 1 |  |  |  |
| замена рычага коробки передач | 1 |  |  |  |
| замена фильтра гидроусилителя руля | 1 |  |  |  |
| Замена передних и задних колодок | 8 |  |  |  |

**Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта включает в себя:**

- Проведение сварочных, слесарных, диагностических, арматурных работ.

- Ремонт, включающий замену изнашиваемых и вышедших из строя деталей, узлов, агрегатов в сроки, рекомендуемые заводом-изготовителем для обеспечения работоспособности автотранспорта (по заявке Заказчика).

- Устранение неисправностей в работе автотранспорта в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

- Проверка работы автотранспорта в целом и их отдельных узлов, агрегатов (по заявке Заказчика).

- Поставка и установка комплектующих, запасных частей, узлов, агрегатов и замена всех, вышедших из строя деталей, узлов, агрегатов (по заявке Заказчика).

- Поставка и установка всех необходимых для эксплуатации и ремонта автотранспорта расходных материалов (по заявке Заказчика).

- Предоставление технических консультаций по вопросам диагностики и устранения возникших неисправностей.

- Исполнитель обязан оказывать услуги с использованием собственных запасных частей и материалов, если иное не будет согласовано Сторонами до начала оказания услуг.

**-**  Утилизировать отходы любого характера, возникающая при производстве ремонта и техническом обслуживании автомобилей Заказчика.

**Гарантия качества:**

Исполнитель гарантирует надлежащее качество, своевременность и полноту оказанных услуг. Гарантийный срок на оказанные услуги указывается в акте приема оказанных услуг (заказ-наряде).

Предоставлять гарантии на установленные запасные части на срок, установленный для данных деталей заводом-изготовителем. Предоставлять гарантии на качество выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные работы:

- слесарные сварочные, диагностические, арматурные работы -30 дней;

- работы по установке оригинальных запасных частей и аксессуаров - 6 месяцев.

Гарантийные сроки на новые агрегаты устанавливаются изготовителем.

Гарантийный срок исчисляется с момента выдачи автомобиля Заказчику.

Объем гарантии устанавливается на 100 % оказываемых услуг и включает в себя устранение неисправностей, возникших по вине Исполнителя в течение 2 дней со дня направления претензий Заказчика. Претензия будет направляться Исполнителю по телефону, на его электронный адрес или нарочно. В течение 1 рабочего дня со дня поступления претензии в адрес Исполнителя, он должен известить Заказчика в письменном виде о принятии такой претензии.

Указанные гарантийные сроки являются минимальными и могут быть увеличены Исполнителем работ в соответствии с его технологическими возможностями. Все выявленные дефекты, в течение гарантийного срока эксплуатации устраняются за счёт Исполнителя.

При оказании услуг соблюдать все требования безопасности, установленные законодательством Российской Федерации к таким услугам.

**Участник должен иметь:**

**-** действующие сертификаты и разрешения, а также регламент на проведение и организацию ремонтных работ, указанных в техническом задании**.**

**Условия оплаты:**

Исполнитель выписывает Заказчику счет на основании фактически выполненных работ, использованных при этом материалов и запасных частей. Заказчик обязан оплатить счет в течение 10 банковских дней с момента двухстороннего подписания Акта выполненных работ.

Оплата работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также оплата запасных частей и расходных материалов производится в рублях путём перечисления денежных средств нар/с Исполнителя, в том числе НДС 20%.

**Срок выполнения работ:** в течение 1 (одного) года с момента заключения договора.