|  |
| --- |
|  |

Приложение 2

к Запросу информации

|  |
| --- |
| **Техническое задание** |
| **на поставку специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств для Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.                  Требования к товару:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.   Товар должен быть новым и изготовленным не ранее 2018 года; | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.   Товар должен поставляться в упаковке фирмы-производителя. Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также обеспечивать защиту от проникновения влаги. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.   Товар должен быть сертифицирован и экологически безопасен, должен соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, принятым для данного вида Товара. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Стоимость должна включать в себя все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации.  1.5. Гарантийные сроки эксплуатации Товара должны составлять не менее 12 месяцев. | | | | | | | | | | | | | |
| **2.                  Условия поставки:** | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2.1. Поставка товара на склад заказчика осуществляется транспортом поставщика в срок не более 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания договора.  2.2. Адрес поставки: г. Саратов, ул. Советская, д.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.Приемка будет осуществляться на основании товарной накладной (универсального передаточного документа), оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.Поставка товара на склад заказчика осуществляется транспортом поставщика. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. Оплата товара осуществляется в течении 10 (Десяти) рабочих дней cо дня подписания сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа). | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| № п/п | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | | Свойства, характеристики,  технические требования,  размерный ряд, пол | | Наименование товара, марка, артикул производителя\* | | | Количество | | Место поставки, получатель | | | Срок поставки | | Предельная цена  за ед, с НДС, руб | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | |
| 1 | Костюм осенне-зимний из полушерстяной ткани (для инкассаторов) | | Куртка+брюки (полукомбинезон) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ткань костюмная, гладкокрашеная (70% шерсть, 30% акрил) | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ГОСТ 27575-87 | |
| 44-62, муж. | |
| 2 | Костюм весенне-летний из смесовых тканей (для инкассаторов) | | Куртка+брюки (полукомбинезон) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ткань смесовая или хлопчатобумажная, гладкокрашеная | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | |
| ГОСТ 27575-87 | |
| 44-62, муж. | |
| 3 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | | Верх обуви натуральная кожа, подкладка и вкладная стелька из шерстяного меха (шерсть не менее 70%), подошва двухслойный ПУ/ТПУ, подносок с защитой от удара 200 Дж. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90 | |
| 36-47, муж./жен. | |
| 4 | Ботинки кожаные | | Верх обуви натуральная кожа, подкладка нетканое полотно, подошва двухслойный ПУ/ТПУ | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001 | |  | | |  | |
| 36-47, муж./жен. | |  | | |  | |
| 5 | Ботинки зимние кожаные  (для инкссаторов) | | Верх обуви натуральная кожа, утеплитель натуральный или искусственный мех, подошва двухслойный ПУ/ТПУ | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 38-47, муж. | |  | | |  | |
| 6 | Ботинки кожаные с защитным подноском | | Верх обуви натуральная кожа, подкладка нетканое полотно, подошва двухслойный ПУ/ТПУ, подносок с защитой от удара 200 Дж. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90 | |  | | |  | |
| 36-47, муж./жен. | |  | | |  | |
| 7 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | | Верх обуви натуральная кожа, утеплитель искусственный мех, подошва двухслойный ПУ/ТПУ, подносок с защитой от удара 200 Дж. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001 | |  | | |  | |
| 36-47, муж./жен. | |  | | |  | |
| 8 | Полуботинки кожаные с защитным подноском | | Верх обуви натуральная кожа, подкладка нетканое полотно, подошва двухслойный ПУ/ТПУ, подносок с защитой от удара 200 Дж. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90 | |  | | |  | |
| 36-47, муж./жен. | |  | | |  | |
| 9 | Сапоги кожаные с защитным подноском | | Верх обуви натуральная кожа, подкладка нетканое полотно, подошва двухслойный ПУ/ТПУ, подносок с защитой от удара 200 Дж. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 36-47, муж./жен. | |  | | |  | |
| 10 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | | Верх обуви натуральная кожа, утеплитель искусственный мех, подошва двухслойный ПУ/ТПУ, подносок с защитой от удара 200 Дж. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 36-47, муж./жен. | |  | | |  | |
| 11 | Боты диэлектрические | | Боты для защиты при работе в электроустановках до 1000 В | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пар | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 13385-78 | |  | | |  | |
| 42-46, муж. | |  | | |  | |
| 12 | Галоши диэлектрические | | Галоши для защиты при работе в электроустановках до 1000 В | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 13385-78 | |  | | |  | |
| 42-46, муж. | |  | | |  | |
| 13 | Брюки светлые  (для работников столовой) | | Брюки с эластичной лентой по линии талии, бязь отбеленная плотность не менее 140 г/м2, цвет белый | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 44-60, жен. | |  | | |  | |
| 14 | Юбка светлая  (для работников столовой) | | Юбка с эластичной лентой по линии талии, бязь отбеленная плотность не менее 140 г/м2, цвет белый | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 44-60, жен. | |  | | |  | |
| 15 | Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (для работников столовой) | | Брюки прямого силуэта с притачным поясом с эластичной тесьмой внутри и шнуром для фиксации в процессе эксплуатации, с накладным внутренним карманом, ткань смесовая не менее 45% ХЛ, плотность не менее 140 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 | |  | | |  | |
| 44-60, жен. | |  | | |  | |
| 16 | Брюки утепленные из смесовых тканей  (брюки на утепляющей прокладке) | | Брюки прямого силуэта с накладными карманами , утеплитель не менее двух слоев синтепона плотностью не менее 120 г/м2. Ткань верха смесовая не менее 20% ХЛ, плотность не менее 200 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 | |  | | |  | |
| 44-62, муж./жен. | |  | | |  | |
| 17 | Вкладыши противошумные | | Мягкий гипоаллергенный материал способный принимать форму слухового канала, снижение уровня шума на 37 дБ | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, муж./жен. | |  | | |  | |
| 18 | Жилет сигнальный 2 класса защиты | | Трикотажное полотно 100% ПЭ, плотность не менее 120 г/м², цвет – флуоресцентный оранжевый | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014 | |  | | |  | |
| 48-56, муж./жен. | |  | | |  | |
| 19 | Каска защитная (каска ) | | Для защиты от механических повреждений и переменного тока напряжением до 1000 В, регулировка по размеру головы (53–65 см) | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 54-61, муж. | |  | | |  | |
| 20 | Кепи | | Кепи-бейсболка, ткань смесовая не менее 35% ХЛ, цвет темно-синий | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 54-61, муж. | |  | | |  | |
| 21 | Кепи утеплённое | | Кепи – бейсболка с «ушками», затяжник в затылочной части, подкладка флис 100% ПЭ | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 54-61, муж. | |  | | |  | |
| 22 | Головной убор | | Бейсболка, ткань хлопчатобумажная, цвет темно-синий | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 54-61, муж. | |  | | |  | |
| 23 | Головной убор утепленный | | Шапочка трикотажная, ткань смесовая, двойной плотной вязки, подкладка флис 100% ПЭ | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 54-61, муж. | |  | | |  | |
| 24 | Колпак  (для работников столовой) | | Ткань бязь, цвет белый | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |
| ТР ТС 017/2011 | |  | | |  | |
| 54-61, жен. | |  | | |  | |
| 25 | Косынка  (для работников столовой) | | Бязь отбеленная | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, жен. | |  | | |  | |
| 26 | Шапочка  (для работников столовой) | | С завязками, ткань ХЛ 100%, белого цвета | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 54-61, жен. | |  | | |  | |
| 27 | Шапочка  (для работников кассы) | | Шапочка одноразового использования из нетканого материала, для работы с денежными знаками с радиоактивным загрязнением | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 54-61, жен. | |  | | |  | |
| 28 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | Куртка прямого покроя с нагрудным и боковыми карманами с клапаном, рукава с налокотниками. Брюки c карманами, с усиленными наколенниками, ткань смесовая не менее 35% ХЛ, плотность не менее 200 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 | |  | | |  | |
| 44-62, муж./жен. | |  | | |  | |
| 29 | Костюм хлопчатобумажный | | Куртка прямого покроя на пуговицах с карманами, рукава с налокотниками и манжетами, брюки прямого силуэта с накладными карманами и наколенниками, ткань 100% ХЛ, плотность не менее 250 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 | |  | | |  | |
| 44-62, муж. | |  | | |  | |
| 30 | Куртка облегченная из смесовых тканей | | Куртка прямого покроя удлиненная, на пуговицах, с карманами, рукава с манжетами, с усилительными налокотниками, ткань смесовая не менее 35% ХЛ, плотность не менее 200 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 | |  | | |  | |
| 44-60, муж. | |  | | |  | |
| 31 | Куртка  (для повара, кондитера) | | Куртка прямого покроя с застежкой молнией, для обеспечения воздухообмена под проймами дополнительные отверстия с вставками из трикотажной сетки, рукава длинные на манжетах с возможностью регулировки, ткань смесовая не менее 60 % ХЛ, плотность не менее 160 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 | |  | | |  | |
| 44-60, жен. | |  | | |  | |
| 32 | Куртка утепленная из смесовых тканей c подстежкой на натуральном или искусственном меху | | Куртка прямого покроя на пуговицах, регулировка по линии талии и рукавам, отложной воротник из искусственного меха, подстежка из натурального или искусственного меха, ткань смесовая | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 | |  | | |  | |
| 44-62, муж. | |  | | |  | |
| 33 | Куртка на утепляющей прокладке | | Куртка прямого покроя с застежкой на пуговицы, регулировка по талии, накладные карманы, внутренние карманы, регулируемый капюшон, воротник из искусственного меха , внизу рукавов напульсники их трикотажного полотна, ткань смесовая , утеплитель синтепон 3 слоя по 120 г/м2 | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 | |  | | |  | |  | | |  | |
| 44-60, муж./жен. | |  | | |  | |
| 34 | Куртка для защиты от общих производ-ственных загрязне-ний и механических воздействий на утепляющей прокладке | | Куртка прямого покроя удлиненная, на пуговицах, рукава с манжетами, с усилительными налокотниками, накладными карманами, капюшоном, ткань смесовая, утеплитель синтепон 3 слоя по 120 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.280-2014 | |  | | |  | |
| 44-62, муж./жен. | |  | | |  | |
| 35 | Куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур | | Куртка прямого покроя на молнии с ветрозащитным клапаном, с карманами и капюшоном, рукава с полушерстяными напульсниками, утеплитель не менее двух слоев синтепона плотностью не менее 150 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2011 | |  | | |  | |
| 44-62, муж. | |  | | |  | |
| 36 | Костюм для защиты от общих производ-ственных загрязне-ний и механических воздействий на утепляющей прокладке | | Куртка прямого покроя на молнии с ветрозащитным клапаном, съемный капюшон, боковые и внутренний карманы, рукава с манжетами и налокотниками, утеплитель синтепон не менее двух слоев, плотностью не менее 150 г/м2. Брюки прямого силуэта с накладными карманами, утеплитель не менее двух слоев синтепона плотностью не менее 150 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 | |  | | |  | |
| 44-62, муж./жен. | |  | | |  | |
| 37 | Костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур | | Куртка прямого покроя на молнии с ветрозащитным клапаном, с карманами и капюшоном, рукава с полушерстяными напульсниками, воротник меховой, утеплитель не менее двух слоев синтепона плотностью не менее 150 г/м2 . Брюки прямого силуэта с накладными карманами , утеплитель не менее двух слоев синтепона плотностью не менее 120 г/м2. Ткань верха смесовая не менее 20% ХЛ, плотность не менее 200 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 | |  | | |  | |
| 44-62, муж. | |  | | |  | |
| 38 | Наколенники | | Материал полиуретан | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, муж. | |  | | |  | |
| 39 | Нарукавники из полимерных материалов | | Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, нефтепродуктов, масел и жиров, толщина ПВХ не менее 200 мм, длина не менее 460 мм | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, жен. | |  | | |  | |
| 40 | Наушники противошумные | | Защита от шума до 108 дБ, снижение уровня шума не менее 28 дБ, регулировка по размеру головы | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, муж./жен. | |  | | |  | |
| 41 | Наушники противошумные  (с креплением на каску) | | Защита от шума до 108 дБ, снижение уровня шума не менее 28 дБ, регулировка по размеру головы | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, муж./жен. | |  | | |  | |
| 42 | Очки защитные | | Защита от летящих частиц со скоростью до 45 м/с, УФ-излучения, оптический класс № 1, материал линз поликарбонат, повышенной ударопрочности, мягкое прилегание оправы и регулируемая лента | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, муж./жен. | |  | | |  | |
| 43 | Щиток защитный лицевой | | Защита от высокоскоростных летящих частиц , брызг и капель жидкостей, УФ-излучения, оптический класс № 1, материал поликарбонат ударопрочный | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, муж./жен. | |  | | |  | |
| 44 | Перчатки диэлектрические | | Защита рук от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000 В | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 42-46, муж. | |  | | |  | |
| 45 | Перчатки из полимерных материалов или перчатки резиновые | | 100% латекса c хлопковым напылением внутри, толщина не менее 0,35 мм, длина не менее 305 мм | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 | |  | | |  | |
| 7-11, муж./жен. | |  | | |  | |
| 46 | Перчатки кожаные или перчатки с аналогичными защитными свойствами | | Защитные свойства не ниже 4543 по ГОСТ EN388-2012 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ГОСТ EN388-2012, ТР ТС 019/201, ГОСТ 12.4.252-2013 | |  | | |  | |
| 6-11, муж./жен. | |  | | |  | |
| 47 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | | Усиленная крага для дополнительной защиты запястья, материал плотная смесовая ткань, рабочая поверхность ладони и пальцев – прочный спилок (сорт А), утеплитель – вкладыш шерстяной | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2008 | |  | | |  | |
| 7-11, муж. | |  | | |  | |
| 48 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | | Усиленная крага для дополнительной защиты запястья, материал плотная смесовая ткань, рабочая поверхность ладони и пальцев – прочный спилок сорт А), утеплитель – вкладыш из искусственного материала | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2008 | |  | | |  | |
| 7-11, муж. | |  | | |  | |
| 49 | Перчатки с полимерным покрытием | | Смесовая ткань (трикотаж), латексное покрытие ладони и кончиков пальцев, класс вязки не менее 10 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 5007-87 | |  | | |  | |
| 7-11, муж./жен. | |  | | |  | |
| 50 | Перчатки с точечным покрытием | | Трикотажные, не менее 70% ХЛ, точечное ПВХ-покрытие, класс вязки не менее 10, вес не менее 45 г. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 5007-87 | |  | | |  | |
| 7-11, муж./жен. | |  | | |  | |
| 51 | Перчатки хлопчатобумажные | | Трикотажные, не менее 70% ХЛ, без покрытия, класс вязки не менее 10 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ ГОСТ 12.4.252-2013 | |  | | |  | |
| 6-11, муж./жен. | |  | | |  | |
| 52 | Плащ непромокаемый | | Плащ с застежкой на молнию, с капюшоном, все швы герметизированы, водоупорность ткани – не менее 5 000 мм вод. ст., ткань 100% полиэфир с ПВХ-покрытием, плотность не менее 225 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, муж. | |  | | |  | |
| 53 | Подшлемник под каску (подшлемник) | | Подшлемник под каску трикотажный (балаклава), ткань смесовая | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| б/р | |  | | |  | |
| 54 | Полотенце | | Ткань - набивное (отбеленное) вафельное полотно, хлопок 100%, плотность не менее 160 г/м2, размер не менее 40х80 см | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 017/2011 | |  | | |  | |
| 55 | Полукомбинезон хлопчатобумажный | | Многофункциональные карманы, специальный карман для инструмента, усилительные наколенники, ткань смесовая не менее 35% ХЛ, плотность не менее 200 г/м2, цвет серый/красный | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 | |  | | |  | |
| 44-62, муж. | |  | | |  | |
| 56 | Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) | | Набедренные и наплечные лямки из полиамидной тесьмы, разрывная нагрузка не менее 15 кН | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008 | |  | | |  | |
| б/р | |  | | |  | |
| 57 | Рубашка с длинным рукавом | | Рубашка «Поло», рукав длинный, ткань 100 % ХЛ | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 017/2011 | |  | | |  | |
| 41-44 (ворот), 46-60, муж. | |  | | |  | |
| 58 | Рубашка с коротким рукавом | | Рубашка «Поло», рукав короткий, ткань 100 % ХЛ | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 017/2011 | |  | | |  | |
| 41-44 (ворот), 46-60, муж. | |  | | |  | |
| 59 | Рукавицы  (для кондитеров, пекарей) | | Рукавицы пекаря термостойкие, материал хлопчатобумажный три слоя | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ГОСТ 12.4.010-75 | |  | | |  | |
| 7-11, жен. | |  | | |  | |
| 60 | Сапоги резиновые | | Материал: верх –ПВХ, подошва –ПВХ, без подкладки, с вкладной утепляющей стелькой, высота не менее 36 см. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 36-47, муж. | |  | | |  | |
| 61 | Сапоги резиновые с защитным подноском | | Материал: верх –ПВХ, подошва –ПВХ, без подкладки, с вкладной утепляющей стелькой, высота не менее 36 см, металлический подносок с защитой от удара 200 Дж. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 36-47, муж. | |  | | |  | |
| 62 | Сапоги болотные с защитным подноском | | Материал: верх –ПВХ, подошва –ПВХ, без подкладки, с вкладной утепляющей стелькой, высота не менее 60 см, металлический подносок с защитой от удара 200 Дж. | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 36-47, муж. | |  | | |  | |
| 63 | Обувь на резиновой подошве (обувь на нескользящей подошве) | | Верх обуви натуральная кожа, текстиль, подошва пористая резина | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.187-97 | |  | | |  | |
| 36-47, муж./жен. | |  | | |  | |
| 64 | Тапочки текстильные комбинированные на противоскользящей подошве  (для работников столовой) | | Верх обуви кожа, текстиль, подошва резина, полиуретан | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 26167-2005 | |  | | |  | |
| 36-43, жен. | |  | | |  | |
| 65 | Ботинки текстильные комбинированные на противоскользящей подошве  (для работников столовой) | | Верх обуви кожа, текстиль, подошва  резина, полиуретан | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 пара | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| 36-43, жен. | |  | | |  | |
| 66 | Фартук  (для работников столовой) | | Фартук с нагрудником и шейной бретелью, с завязывающимся поясом, ткань бязь, плотность не менее 210 г/м2, цвет белый | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76 | |  | | |  | |
| б/р, жен. | |  | | |  | |
| 67 | Фартук прорезиненный | | Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, с завязыва-ющимся поясом, для защиты от влаги и растворов нетоксичных веществ, влагостойкий клеенчатый материал | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76 | |  | | |  | |
| б/р, муж. | |  | | |  | |
| 68 | Фартук защитный из полимерных материалов с нагрудником | | Фартук из полимерных материалов с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, с завязывающимся поясом, для работы с грубыми материалами, материал 100% полиэстер, брезент | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76 | |  | | |  | |
| б/р, муж. | |  | | |  | |
| 69 | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | | Фартук из полимерных материалов с цельнокроеной нагрудной частью, для пищевых производств, устойчив к жирам, моющим и дезинфицирующим растворам, материал 100% полиэстер | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011 | |  | | |  | |
| б/р, жен. | |  | | |  | |
| 70 | Халат для защиты от общих производ-ственных загрязне-ний и механических воздействий | | Халат с центральной застежкой на пуговицах, с длинными рукавами, накладные карманы, ткань смесовая не менее 35% ХЛ, плотность не менее 130 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.132-83 | |  | | |  | |
| 44-60, муж./жен. | |  | | |  | |
| 71 | Халат для защиты от общих производ-ственных загрязне-ний и механических воздействий  (для работников столовой) | | Халат с центральной застежкой на пуговицах, рукава с манжетами, два боковых и левый нагрудный накладные карманы, ткань не менее 33% ХЛ, плотность не менее 130 г/м2 цвет белый | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83 | |  | | |  | |
| 44-60, жен. | |  | | |  | |
| 72 | Халат  хлопчатобумажный | | Халат с центральной застежкой на пуговицах, накладные карманы, ткань бязь, плотность не менее 140 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | | |  | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83 | |  | |
| 44-60, жен. | |  | |
| 73 | Сарафан хлопчатобумажный | | Сарафан с центральной застежкой на пуговицах, накладные карманы, ткань бязь, плотность не менее 140 г/м2 | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83 | |  | |
| 44-60, жен. | |  | |
| 74 | Средство  индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | |  | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.191-2001 | |  | |
| б/р, муж./жен. | |  | |
| 75 | Средство  индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | |  | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.191-2001 | |  | |
| б/р, муж./жен. | |  | |
| 76 | Средство  защиты органов дыхания (респиратор) | |  | | Участник указывает наименование товара, марку, артикул производителя | | | 1 шт | |  | |
| ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.191-2001 | |  | | |  | |  | |
| б/р, муж./жен. | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | Итого: руб с НДС | | | | |  | |

**\*Участник закупки заполняет столбец № 4 и № 8.**

Смывающие и (или) обезвреживающие средства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и  описание товара | Требования  (состав и предназначение) | Производитель товара/  Торговая марка | Кол-во | | Единица измерен  ия | Предельная цена с учетом  НДС, руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| Защитные средства | | | | | | |
| Крем защитный гидрофильного действия (туб по 100 мл) | ГОСТ 31460-2012  ТР ТС 019/2011  Состав:  -гидрофильные компоненты, образующие пленку, препятствующую проникновению водонерастворимых загрязняющих веществ в верхние слои кожи.  Предназначен для защиты и облегчения очистки кожи рук и лица от органических загрязнителей, технических масел, красок, нефтепродуктов, извести, цемента и удобрений |  | 1 | шт. | |  |
| Крем защитный гидрофобного действия  (туб по 100 мл.) | ГОСТ 31460-2012  ТР ТС 019/2011  Состав:  -гидрофобные компоненты,  защита кожи в течение 4-х часов и более. Обладает высокой водоотталкивающей способностью.  Защищает кожу от водорастворимых вредных производственных факторов:  -растворов кислот, солей, щелочей;  -смазочно-охлаждающих жидкостей;  -моющих и дезинфицирующих средств; - извести, цемента, удобрений |  | 1 | шт. | |  |
| Крем защитный универсального (комбинированного) действия (туб по 100 мл) | ГОСТ 31460-2012  ТР ТС 019/2011  Универсальный, двойного действия, для работающих попеременно с водонерастворимыми ( масла, смазки, сажа, лаки и краски, нефтепродукты, различными видами производственной пыли, мазут, стекловолокно) и водорастворимыми (дезинфицирующие средства, раствор цемента, извести, кислот. щелочей, солей, щелочемасляных эмульсий и др.)  Обладает увлажняющим иухаживающим эффектом за счет входящих в состав натуральных масел и глицерина. Применим для рук, лица и открытых участков тела, не вызывает аллергических реакций |  | 1 | шт. | |  |
| Очищающие средства | | | | | | |
| Мыло туалетное (кусковое по 100 г.) | ГОСТ 28546-2002 |  | 1 | шт. | |  |
| Жидкое мыло (флакон по 500 мл.) | ГОСТ 31696-2012  ТР ТС 019/2011 |  | 1 | шт. | |  |
| Очищающие кремы, гели и пасты  (туб по 200 мл.) | ГОСТ 31696-2012  ТР ТС 019/2011 |  | 1 | шт. | |  |
| Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии | | | | | | |
| Регенерирующий крем (питательный, восстановительный) (туб по 100 мл.) | ГОСТ 31460-2012  ТР ТС 019/2011  Восстанавливающий регенерирующий, для эффективного ухода за кожей лица и рук. Питает кожный покров, восстанавливая его природные функции и свойства. Надежная защита от негативного воздействия низких температур, снега, воды, постоянного сильного ветра, различных органических растворителей, водных растворов, технической смазки и других химических веществ. Применим при растрескивании кожи, ее высыхании и загрубении |  | 1 | шт. | |  |

**\*Участник закупки заполняет столбец № 3 и №6.**