# Техническое задание

# на выполнение работ по капитальному ремонту токарно-винторезного станка мод. 165, инв. №200137

**1 Заказчик:** Акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод» (АО «ЦСД»)

**2 Предмет договора:** выполнение работ по капитальному ремонту токарно-винторезного станка мод. 165, инв. №200137

**3 Место выполнения работ:** г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д.2, АО «ЦСД»

**4 Сроки выполнения работ:** \_\_\_\_ календарных дней с момента получения аванса.

**5 Начальная (максимальная) стоимость работ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6 Условия и порядок оплаты:** Оплата Заказчиком стоимости Работы осуществляется путем перечисления Подрядчику аванса в размере 50% стоимости Работы и 100% стоимости материалов и оснастки в течение 20 календарных дней с даты подписания договора. Окончательный платеж в течение 20 календарных дней после подписания сторонами Акта приема-сдачи работ.

**7 Характеристика объекта производства работ:** станок токарно-винторезный мод.165 (инв. №200137), диаметр обрабатываемого изделия 1000мм, расстояние между центров 5000мм.

**8 Объем выполняемых работ:**

8.1 Демонтаж станка силами Подрядчика

8.2 Доставка станка на территорию Подрядчика

8.3 Выполнение капитального ремонта согласно «Отраслевой системы технического обслуживания и ремонта технологического и подъемно-транспортного оборудования» РД5.СУА.003-85.

8.4 Доставка станка на территорию Заказчика

8.5 Монтаж станка, проверка на технологическую точность и предъявление результатов обработки Заказчику.

**9 Требования к объемам, видам работ и материалам:**

9.1 Работы выполняются на территории Подрядчика\_\_\_\_\_

9.2 Материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам, ТУ.

9.3 Механическая часть должна соответствовать ГОСТ 7599-82, ГОСТ 18322-78.

9.4 Подрядчик обязан нести полную самостоятельную ответственность за соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, а также пропускного и внутриобъектного режима, установленного на Объекте.

9.5 При необходимости Подрядчик обязан дополнительно разработать требуемую в ходе ремонта документацию для осуществления ремонта.

9.6 Изготовление и доставку дополнительной оснастки для осуществления работ выполняет Подрядчик.

9.7 Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты соответствия экологическим нормам, сертификаты качества и т.д.), получить его одобрение на их применение и использование.

9.8 Подрядчик обязан предоставить Заказчику сметный расчет на выполнение работ по пункту 8 Технического задания.

9.9 Основанием для оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ являются акты приемки выполненных работ, счет и счет-фактура.

**10 Квалификационные требования к Исполнителю:**

10.1 Иметь опыт работ в выполнении работ, услуг, являющихся предметом закупки, в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие в закупке, стоимостью не менее 50% начальной (максимальной) цены договора, установленной настоящей документацией. (Опыт работ должен подтверждаться актами приемки-сдачи работ).

10.2 Наличие и достаточность технических ресурсов.

Иметь комплект оборудования, необходимого капитального ремонта токарно-винторезного станка мод. 165.

Подтверждается сведениями, предоставленными Участником закупки по форме «Сведения о материально-технических ресурсах», приведенной в Блоке 4 «Образцы форм документов», копия свидетельства о поверке, паспорта на оборудование, в случае привлечения субподрядчика предоставить копию Договора субподряда.

**11 Требования к безопасности при производстве работ:**

При производстве работ на объекте Заказчика Подрядчик обеспечивает выполнение общих требований для всех организаций нормативных мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обеспечивает выполнение режимных требований предприятия.

При выполнении работ Подрядчик и Заказчик придают обязательную силу Сводам Правил (СП), СНиП, федеральным, отраслевым и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим технические требования к результату работ.

**12 Порядок контроля и приемки работ:**

12.1 Сдача-приемка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, представителей подразделения–владельца оборудования, представителей Заказчика с проверкой результатов обработки.

12.2 Оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с исходными требованиями настоящего технического задания Заказчика, действующими ГОСТами и другими нормативными документами.

12.3 Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

**12 Гарантийные обязательства:**

Гарантии качества работ: все дополнительные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выполненных Подрядчиком работ, даже в случае, если работа была принята представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

При обнаружении недостатков в работах в ходе прохождения экспертизы, в ходе строительства и при приемке объекта в эксплуатацию, даже в случае, если работы были приняты Заказчиком, Подрядчик по требованию заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии со Сводами Правил (СП), СНиПами, федеральными, отраслевыми и другими нормативно-правовым актами, регламентирующими технические требования к результату работ.

Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-сдачи работ.