|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование материала, обозначение стандарта или технические условия на сортамент и технические требования на поставку | | Материал | | Код материала | Ед.  изм. | Цена  с НДС,  руб. |
| Марка | Обозначение стандарта или тех. условий |
| **Прокат тонколистовой (толщ. 1,9-3,9 мм) из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный, норм, точности Б, группа IIIа ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97** | | | | | | | |
| 1 | Лист, Б-ПН-0 2,0X1000X2000 | | ОК370В-4-IIIа-СтЗсп | ГОСТ 380-2005 | 905470625150 | Кг. |  |
| 2 | Лист, Б-ПН-0 3,0 | | ОК370В-4-IIIа-СтЗсп | ГОСТ 380-2005 | 905470627000 | Кг. |  |
| **Прокат тонколистовой (толщ. 0,5-1,8 мм) из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный, норм, точности Б, травленый, группа IV ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 16523-97** | | | | | | | |
| 3 | Лист, Б-ПН-О-0,5 | | OK360B-4-IV-CT3сп | ГОСТ 380-2005 | 805561620550 | Кг. |  |
| **Прокат тонколистовой (толщ. 0,5-1,8 мм) из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный, норм, точности Б, группа IIIа ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97** | | | | | | | |
| 4 | Лист, Б-ПН-0 1,0 | | ОК370В-4-IIIа-СтЗсп | ГОСТ 380-2005 | 905570622200 | Кг. |  |
| **Прокат тонколистовой (толщ. 0,5-1,8 мм) из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный, норм**  **точности Б, группа IIIа ГОСТ19904-90 ГОСТ 16523-97** | | | | | | | |
| 5 | Лист, Б-ПН-0 1,5 | | ОК370В-4-IIIа-СтЗсп | ГОСТ 380-2005 | 905570623800 | Кг. |  |
| 6 | Лист, Б-ПН-0 1,6 | | ОК370В-4-IIIа-СтЗсп | ГОСТ 380-2005 | 905570624100 | Кг. |  |
| **Прокат тонколистовой холоднокатаный из оцинкованной стали с непрерывных линий, класс толщины покрытия 1, общего назначения ОН ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80** | | | | | | | |
| 7 | Лист, БТ-ПН-НО-1 | | СтЗкп ОН-НР-1 | ГОСТ 380-2005 | 908304042200 | Кг. |  |
| 8 | Лист, БТ-ПН-НО-1,5 | | СтЗкп ОН-НР-1 | ГОСТ 380-2005 | 908304043800 | Кг. |  |
| **Прокат тонколистовой (толщ. 1,9-3,9 мм) из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный, норм, точности Б, группа IIIа ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97** | | | | | | | |
| 9 | Лист, Б-ПН-0 2,0X1000X2000 | ОК370В-4-Ша-СтЗсп | | ГОСТ 380-2005 | 905470625150 | Кг. |  |
| **Прокат тонколистовой (толщ. 0,5-1,8 мм) из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный, норм, точности Б, группа IIIа ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97** | | | | | | | |
| 10 | Лист, Б-ПН-0 1,0 | ОК370В-4-Ша-СтЗсп | | ГОСТ 380-2005 | 905570622200 | Кг. |  |